[MultiPairForm.dll]
IDPairingProgram->lb_ProgramTitle->Caption= 
IDPairingProgram->lb_Title->Caption=雙飛燕天遙系列鍵鼠配對程式
IDPairingProgram->lb_ForMeeting->Caption=[鍵鼠對碼程式]
IDPairingProgram->lb_ForMeetingNotes->Caption=使用 [鍵鼠對碼程式] 功能可配對您的天遙G3, G7, G9, G10, XG系列鍵鼠.
IDPairingProgram->lb_ForLife->Caption=[無線信號最佳強度檢測]
IDPairingProgram->lb_ForLifeNotes->Caption=使用 [無線信號最佳強度檢測] 功能可檢測無線鍵鼠常因無線信號受干擾而不順暢, 並依據信號強度計數字顯示, 改善鼠標或鍵盤與接收器之間相對位置並尋找出最低數字的接收器擺放位置即為最佳改善.
NoDongleExists=找不到接收器!
MultipleDongle=找到多個接收器, 請僅留下一只接收器!!

FMultiPairStep1->lb_ProgramTitle->Caption=
FMultiPairStep1->lb_Title->Caption=雙飛燕天遙系列鍵鼠配對程式
FMultiPairStep1->lb_Contents->Caption=使用此"對碼"程式就可以配對天遙G3, G7, G9, G10, XG系列鍵鼠
FMultiPairStep1->lb_MousePair->Caption=配對滑鼠
FMultiPairStep1->lb_MousePair_Type->Caption=選擇電源開關類型(電源開關位於設備的底部)
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type1->Caption=撥動式開關
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type2->Caption=按鍵式開關
FMultiPairStep1->lb_KeyboardPair->Caption=配對鍵盤

//Mouse
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
//MousePairType1
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse1->Caption=滑鼠對碼程式 :
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse1->Caption=1. 喚醒您要配對的滑鼠.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse1->Caption=　(如滑鼠正在休眠於按鍵喚醒狀態時, 必須先喚醒)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse1->Caption=2. 找到OFF--ON電源開關.
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse1->Caption=3. 於30秒內,撥動電源開關至OFF, 然後再撥動至ON
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse1->Caption=　(如電源開關已於ON位置, 須先往OFF位置撥, 再重往ON位置撥)
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse1->Caption=4. 上述動作完成後, 滑鼠正在配對中, 請稍等! 配對完成後將自動進入下一頁.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse1->Caption=　(如配對失敗須按『上一步』重新配對)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse1->Caption=　OFF\\\\(電源關)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse1->Caption=　ON\\\\(電源開)
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse1->Caption=(提示 : 電源開關位於設備的底部)
//MousePairType2
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse2->Caption=滑鼠配對程式 :
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse2->Caption=1. 喚醒您未配對的滑鼠 :
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse2->Caption=(如滑鼠正在於休眠按鍵喚醒狀態時, 必須先按鍵喚醒. 如滑鼠在關機狀態時, 需將開關電源長按3秒後即可喚醒滑鼠)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse2->Caption=電源開
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse2->Caption=2. 於30秒內, 取出滑鼠電池然後重新裝入電池並蓋上電池蓋.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse2->Caption=3. 上述動作完成後設備正與接收器配對, 請稍等! 配對完成後自動進入下一頁.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse2->Caption=取出電池
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse2->Caption=裝入電池
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse2->Caption=

//Keyboard
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Keyboard->Caption=鍵盤對碼程式
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Keyboard->Caption=於30秒內完成下列步驟
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Keyboard->Caption=1. 於鍵盤底部打開電池蓋
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Keyboard->Caption=2. 取出電池
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Keyboard->Caption=3. 重新裝入電池, 蓋上電池蓋
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Keyboard->Caption=4. 上述動作完成後, 鍵盤正與接收器配對, 請稍等!配對完成後自動進入下一頁
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Keyboard->Caption=　(如配對失敗須按『上一步』重新配對)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Keyboard->Caption=取出電池
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Keyboard->Caption=裝入電池
FMultiPairStep2->lb_Hint_Keyboard->Caption=

FMultiPairStep3->lb_Hint->Caption=(否則, 按一下 "返回", 或選擇 "否" 並按一下 "下一步", 重新啟動配對過程)
FMultiPairStep3->lb_Yes->Caption=是 (Y)
FMultiPairStep3->lb_No->Caption=否 (N)
//Mouse
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Mouse->Caption=滑鼠對碼程式
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Mouse->Caption=接收器已檢測到滑鼠
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Mouse->Caption=為確保配對檢測到的就是您手中的滑鼠, 請移動滑鼠以為確認。
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Mouse->Caption=請確認滑鼠指標在移動 :
//Keyboard
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Keyboard->Caption=鍵盤對碼程式
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Keyboard->Caption=接收器已檢測到鍵盤
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Keyboard->Caption=為確保配對檢測到的就是您手中的鍵盤, 請按下windows鍵確認.
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Keyboard->Caption=請確認鍵盤 Windows 鍵是否啟用 :

FMultiPairStep4->lb_SuccessTitle->Caption=恭禧您!
//Mouse
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_Title_Mouse->Caption=滑鼠對碼程式
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Mouse->Caption=顯示滑鼠配對碼 :
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Mouse->Caption=您的滑鼠現在已可以使用!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Mouse->Caption=
//Keyboard
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_Title_Keyboard->Caption=鍵盤對碼程式
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Keyboard->Caption=顯示鍵盤配對碼 :
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Keyboard->Caption=您的鍵盤現在已可以使用!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Keyboard->Caption=


[RSSIDisplay.dll]
lb_Title->Caption=無線信號最佳強度檢測
lb_AvoidInterferenceTitle->Caption=尋找避開無線干擾
lb_AvoidInterferenceNotes->Caption=使用無線滑鼠常因無線信號受干擾而不順暢, 下列方法可助您得到最佳改善.
lb_InspectRSSITitle->Caption=檢測接收信號強度 :
lb_InspectRSSI->Caption=移動滑鼠, 強度計之數字愈小接收信號愈強, 數字低於120則屬優良, 距離愈大, 或受干擾造成信號變弱, 數字則增大, 改善滑鼠與接收器之間相對位置並尋找出最低數字的接收器擺放位置即為最佳改善.
lb_SignalIntensity->Caption=信號強度計
lb_ImproveSuggestionTitle->Caption=改善建議 :
lb_Suggestion1->Caption=1. 因為電腦本體即是一干擾源, 接受器改插於可自由移位之USB延長線上, 遠離電腦本體,或其他干擾源, 適用於要求長距離會議使用或干擾強度較大時.
lb_Suggestion2->Caption=2. 接受器插於筆記型電腦, 左或右側介面, 但與滑鼠同一側為佳, 避免隔機而受筆記型電腦主機干擾影響.
//MessageConfirm
DongleNotExist=找不到接收器!!