[MultiPairForm.dll]	
IDPairingProgram->lb_ProgramTitle->Caption=
IDPairingProgram->lb_ProgramTitle->Caption=(Nota: A função ligações múltiplas não se aplica às séries G&)  
IDPairingProgram->lb_Title->Caption=Multi ligações
IDPairingProgram->lb_ForMeeting->Caption="A ligação 6-link, de cor encarnada do Receptor de Ligações múltiplas" 
IDPairingProgram->lb_ForMeetingNotes->Caption="O programa “New Mice/KBs ID Pairing” liga ratos e teclados A4tech das series G3, G5, G7 e G9 a uma ligação 6-link, de cor encarnada, receptor G9 com um máximo de 3 unidades de cada. Assim, não necessita de trazer para casa o rato e o teclado do escritório, ou levá-los para fora do escritório. Em vez disso, pode simplesmente deixar a ligação 6-link do receptor de cor encarnada instalada na porta USB do seu computador e utilizar gratuitamente ambos os produtos sem fios quer em casa quer no seu escritório. Evita o ligar e desligar frequente do receptor sem fios, e como resultado a tendência para o perder.  "
IDPairingProgram->lb_ForLife->Caption=
IDPairingProgram->lb_ForLifeNotes->Caption=A ligação 6-link de cor encarnada do receptor de Multi-ligações G9 está também disponível com uma caixa simples.  Tem compatibilidade reversa e suporta as séries G3, G5 e G7 da A4tech, fazendo a sua junção como uma família. Queira notar que as funções d botões múltiplos são restritas para os botões limitados de alguns modelos reversos. 
NoDongleExists=Não encontrado receptor!
MultipleDongle=Dongle Múltiplas ser encontrado. Por favor, deixe apenas um dongle!

	
FMultiPairStep1->lb_ProgramTitle->Caption=
FMultiPairStep1->lb_Title->Caption=ID do programa de emparelhamento das Ligações múltiplas séries G3, G5, G7 e G9 da A4tech 
FMultiPairStep1->lb_Contents->Caption=O "New Mice/KBs ID pairing program" permite ligar os ratos e teclados das séries G3, G5, G7 e G9.
FMultiPairStep1->lb_MousePair->Caption=Mouse ID pairing
FMultiPairStep1->lb_MousePair_Type->Caption=Type of ON/OFF Switch (Located at bottom of mouse)
FMultiPairStep1->lb_MousePair_Type1->Caption=Slide Switch
FMultiPairStep1->lb_MousePair_Type2->Caption=Push Button
FMultiPairStep1->lb_KeyboardPair->Caption=Keyboard ID pairing
	
//Mouse	
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
//MousePairType1	
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse1->Caption=Mouse ID Pairing
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse1->Caption=1. Press any key to wake up the mouse.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse1->Caption=(Se o rato está em modo adormecido, por favor acorde o rato).
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse1->Caption=2. Encontrar o interruptor (Deslidado-Ligado)"OFF-ON" 
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse1->Caption=3. Assegure-se que o interruptor de alimentação está na posição OFF (Desligado) e depois ligue-o para a posição "ON" (Ligado) durante 30 segundos.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse1->Caption=No caso de o interruptor de alimentação estar na posição "ON" (Ligado), coloque-o na posição OFF (Desligado) e depois volte à posição "ON")
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse1->Caption=When finishing above steps, mouse is in ID pairing, please wait. Once the pairing is done, will go to the next page. 
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse1->Caption=(If failed, press "Back" button)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse1->Caption=OFF
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse1->Caption=ON
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse1->Caption=(Nota: O interruptor de alimentação é localizado do botão do aparelho)
//MousePairType2	
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse2->Caption=Mouse ID Pairing
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse2->Caption=1. Por favor acorde o rato para o ID de emparelhamento.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse2->Caption=(Se o rato está em modo adormecido, pressione qualquer tecla para acordar o rato. Se o rato está em situação de "Power Off" (Desligado), pressione o interruptor de alimentação durante mais de 3 segundos)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse2->Caption=A alimentação está "ON" (Ligada)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse2->Caption=2. Remover e voltar a inserir as baterias no prazo de 30 segundos.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse2->Caption= 
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse2->Caption=When finishing above steps, mouse is in ID pairing, please wait. Once the pairing is done, will go to the next page. 
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse2->Caption=Take Out Battery
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse2->Caption=Insert Battery
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse2->Caption=

//Keyboard	
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Keyboard->Caption=Keyboard ID Pairing
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Keyboard->Caption=Executar as seguintes fases no prazo de 30 segundos
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Keyboard->Caption=1. Abrir a cobertura da bateria localizada no botão do teclado.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Keyboard->Caption=2.Remove the battery cover.
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Keyboard->Caption=3. Reinsert the battery and then put the cover back.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Keyboard->Caption= 
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Keyboard->Caption=When finishing above steps, keyboard is in ID pairing, please wait. Once the pairing is done, will go to the next page. 
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Keyboard->Caption=(If failed, press "Back" button)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Keyboard->Caption=Take Out Battery
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Keyboard->Caption=Insert Battery
FMultiPairStep2->lb_Hint_Keyboard->Caption=
	
FMultiPairStep3->lb_Hint->Caption=(Se não estiver ligado, pressione no botão "Back" para processar de novo o programa de Emparelhamento ID.)
FMultiPairStep3->lb_Yes->Caption=Yes
FMultiPairStep3->lb_No->Caption=No
//Mouse	
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Mouse->Caption=Mouse ID Pairing
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Mouse->Caption=Foi detectado o rato
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Mouse->Caption=Move mouse to ensure it is connected.
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Mouse->Caption=O curso do rato está ou não a mover-se
//Keyboard	
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Keyboard->Caption=Keyboard ID Pairing
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Keyboard->Caption=Foi detectado o teclado.
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Keyboard->Caption=Press "Windows" key to ensure it is connected.
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Keyboard->Caption=A chave "Windows" do teclado está ou não a trabalhar
	
FMultiPairStep4->lb_SuccessTitle->Caption=Parabéns!
UnKnowDeviceName=Sem nome
//Mouse	
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_Title_Mouse->Caption=Mouse ID Pairing
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Mouse->Caption=Visor do ID do Rato Emparelhado:
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Mouse->Caption=O seu rato está pronto a utilizar!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Mouse->Caption=
//Keyboard	
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_Title_Keyboard->Caption=Keyboard ID Pairing
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Keyboard->Caption=Visor do ID do Teclado Emparelhado:
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Keyboard->Caption=O seu teclado está pronto a utilizar!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Keyboard->Caption=


[RSSIDisplay.dll]
lb_Title->Caption=Detecção do Melhor Sinal Sem Fios
lb_AvoidInterferenceTitle->Caption=Procure e mantenha-se afastado de conflitos sem fios
lb_AvoidInterferenceNotes->Caption=Se o rato sem fios não está a funcionar bem devido a conflitos sem fios, tente as medidas abaixo para obter uma melhoria. 
lb_InspectRSSITitle->Caption=Detectar o Nível de Sinal da Recepção:
lb_InspectRSSI->Caption=Ao mover o rato, o indicador apresentará o actual nível de sinal. Menor nível de valor significa melhor sinal de recepção, i.e., valor inferior a 120 significa que os dispositivos estão a trabalhar em boas condições. O valor pode aumentar quando trabalha em espaços muito amplos ou onde existe grande interferência. Tente alocação diferente de rato e receptor até que o melhor desempenho esteja assegurado. 
lb_SignalIntensity->Caption=Signal Indicator
lb_ImproveSuggestionTitle->Caption=Sugestões para Melhoria:
lb_Suggestion1->Caption=1. Utilize uma extensão de cabo USB para o receptor e mantenha-o longe do computador ou de quaisquer fontes de interferência. É efectivamente recomendado que o utilize em locais de reunião amplos ou quando existe proximidade de grande conflito sem fios.    
lb_Suggestion2->Caption=2. Ligue o receptor no mesmo local que o rato, pode evitar potenciais conflitos sem fios do computador. 
//MessageConfirm	
DongleNotExist=!!Não foi encontrado receptor!!