[MultiPairForm.dll]
IDPairingProgram->lb_ProgramTitle->Caption=(Примечание: функция множественного подключения не совместима с серией G6	   
IDPairingProgram->lb_Title->Caption=Функция множественного подключения	   
IDPairingProgram->lb_ForMeeting->Caption=6-портовой красный приемник для множественного подключения	   
IDPairingProgram->lb_ForMeetingNotes->Caption=Новая программа синхронизации клавиатуры и мыши позволяет подключить A4tech G3, G5, G7 и G9 серии мышек и клавиатур к 6-ти портовому приемнику серии G9, за один раз максимально можно подключить по 3 устройства каждого наименования. Благодаря этой программе, вам больше не придется приносить в офис оборудование из дома, или наоборот, забирать его из офиса. Вместо этого вы просто можете подключить 6-ти портовой приемник к своему ноутбуку через USB-соединение и свободно пользоваться беспроводными устройствами вне зависимости от того, где вы находитесь: дома или в офисе. Такой способ позволяет избежать постоянного включени\выключения беспроводного приемника и сброса всех пользовательских установок.	   
IDPairingProgram->lb_ForLifeNotes->Caption=6-портовой приемник для множественного подключения серии G9 также продается отдельно. Он совместим с сериями A4tech G3, G5 и G7. Примечание: некоторые модели предыдущих серий не поддерживают использование мультифункциональных кнопок.  	   
NoDongleExists=Ресивер не найдено!
MultipleDongle=Несколько что приемник будет найден. Пожалуйста, оставьте только один из что приемник!

FMultiPairStep1->lb_Title->Caption=Программа синхронизации для мышек и клавиатур A4tech G3, G5, G7 и G9 серий	   
FMultiPairStep1->lb_Contents->Caption=Новая программа синхронизации клавиатуры и мыши позволяет подключить A4tech G3, G5, G7 и G9 серии мышек и клавиатур	   

FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse1->Caption=(Если мышь находится в ждущем режиме, выведите ее в рабочий режим)	   
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse1->Caption=2. Найдите выключатель ON-OFF	   
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse1->Caption=3. Убедитесь в том, что выключатель находится в позиции OFF, затем переведите его в позицию ON в течение 30 секунд	   
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse1->Caption=Если выключатель находится в позиции ON, переключите его на OFF и затем обратно на ON	   
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse1->Caption=(Примечание: выключатель находится в нижней части устройства)	   
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse2->Caption=1. Выведите мышь в рабочий режим для запуска программы синхронизации	   
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse2->Caption=Выведите мышь в рабочий режим. Если мышь выключена, нажмите и удерживайте выключатель в течение 3-х секунд	   
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse2->Caption=Мышь включена	   
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse2->Caption=секунды	   
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Keyboard->Caption=Выполните следующие действия в течение 30-ти секунд	   
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Keyboard->Caption=1. Откройте крышку отсека для батареек, расположенную в нижней части клавиатуры	   

FMultiPairStep3->lb_Hint->Caption=(если соединения не произошло, нажмите кнопку "Назад")	   
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Mouse->Caption=Мышь обнаружена	   
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Mouse->Caption=Курсор пришел в движение \ не пришел в движение	   
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Keyboard->Caption=Клавиатура обнаружена	   
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Keyboard->Caption=Клавиша Windows на клавиатуре работает \ не работает	   

FMultiPairStep4->lb_SuccessTitle->Caption=Поздравляем!	   
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Mouse->Caption=Отобразить синхронизированную мышь	   
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Mouse->Caption=Ваша мышь готова к работе!	   
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Keyboard->Caption=Отобразить синхронизированную клавиатуру	   
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Keyboard->Caption=Ваша клавиатура готова к работе!


[RSSIDisplay.dll]	
lb_Title->Caption=Качество сигнала отличное	   
lb_AvoidInterferenceTitle->Caption=Избегайте беспроводных конфликтов	   
lb_AvoidInterferenceNotes->Caption=Если беспроводная мышь работает с перебоями из-за возникновения беспроводного конфликта, попробуйте следующие меры для улучшения качества работы с мышью	   
lb_InspectRSSITitle->Caption=Определите уровень качества сигнала	   
lb_InspectRSSI->Caption=При перемещении мыши, индикатор отобразит текущий уровень качества передачи сигнала. Чем меньше количественное значение, тем лучше сигнал, т.е. цифра меньше 120 означает, что устройство работает отлично. Значение может повышаться при работе на большом расстоянии или при возникновении помех. Если качество передачи сигнала упало, попробуйте переместить мышь ближе к приемнику.	   
lb_SignalIntensity->Caption=Индикатор сигнала	   
lb_ImproveSuggestionTitle->Caption=Советы для улучшения качества работы с мышью:	   
lb_Suggestion1->Caption=1. Используйте USB-шнур для подключения приемника к компьютеру и постарайтесь разместить его подальше от возможных источников помех. Данный способ рекомендуется использовать при условии работы с мышью на большом расстоянии от компьютера, или при возникновении беспроводных конфликтов в окружающей рабочей среде.	   
lb_Suggestion2->Caption=2. Подсоединяйте приемник к компьютеру с той же стороны, с какой вы работаете с мышью, это поможет избежать беспроводного конфликта с вашим ноутбуком.	 