[MultiPairForm.dll]
IDPairingProgram->lb_ProgramTitle->Caption= 
IDPairingProgram->lb_Title->Caption=双飞燕天遥系列键鼠配对程序
IDPairingProgram->lb_ForMeeting->Caption=[键鼠对码程序]
IDPairingProgram->lb_ForMeetingNotes->Caption=使用 [键鼠对码程序] 功能可配对您的天遥G3, G7, G9, G10, XG系列键鼠.
IDPairingProgram->lb_ForLife->Caption=[无线信号最佳强度检测]
IDPairingProgram->lb_ForLifeNotes->Caption=使用 [无线信号最佳强度检测] 功能可检测无线键鼠常因无线信号受干扰而不顺畅, 并依据信号强度计数字显示, 改善鼠标或键盘与接收器之间相对位置并寻找出最低数字的接收器摆放位置即为最佳改善.
NoDongleExists=找不到接收器!
MultipleDongle=找到多个接收器, 请仅留下一只接收器!!

FMultiPairStep1->lb_ProgramTitle->Caption=
FMultiPairStep1->lb_Title->Caption=双飞燕天遥系列键鼠配对程序
FMultiPairStep1->lb_Contents->Caption=使用此"对码"程序就可以配对天遥G3, G7, G9, G10, XG系列键鼠
FMultiPairStep1->lb_MousePair->Caption=配对鼠标
FMultiPairStep1->lb_MousePair_Type->Caption=选择电源开关类型(电源开关位于设备的底部)
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type1->Caption=拨动式开关
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type2->Caption=按键式开关
FMultiPairStep1->lb_KeyboardPair->Caption=配对键盘

//Mouse
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
//MousePairType1
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse1->Caption=鼠标对码程序 :
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse1->Caption=1. 唤醒您要配对的鼠标.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse1->Caption=　(如鼠标正在休眠于按键唤醒状态时, 必须先唤醒)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse1->Caption=2. 找到OFF--ON电源开关.
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse1->Caption=3. 于30秒内,拨动电源开关至OFF, 然后再拨动至ON
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse1->Caption=　(如电源开关已于ON位置, 须先往OFF位置拨, 再重往ON位置拨)
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse1->Caption=4. 上述动作完成后, 鼠标正在配对中, 请稍等! 配对完成后将自动       进入下一页.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse1->Caption=　(如配对失败须按『上一步』重新配对)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse1->Caption=　OFF\\\\(电源关)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse1->Caption=　ON\\\\(电源开)
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse1->Caption=(提示 : 电源开关位于设备的底部)
//MousePairType2
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse2->Caption=鼠标配对程序 :
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse2->Caption=1. 唤醒您未配对的鼠标 :
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse2->Caption=(如鼠标正在于休眠按键唤醒状态时, 必须先按键唤醒. 如鼠标在关机状态时, 需将开关电源长按3秒后即可唤醒鼠标)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse2->Caption=电源开
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse2->Caption=2. 于30秒内, 取出鼠标电池然后重新装入电池       并盖上电池盖.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse2->Caption=3. 上述动作完成后设备正与接收器配对, 请稍等! 配对完成后         自动进入下一页.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse2->Caption=取出电池
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse2->Caption=装入电池
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse2->Caption=

//Keyboard
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Keyboard->Caption=键盘对码程序
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Keyboard->Caption=于30秒内完成下列步骤
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Keyboard->Caption=1. 于键盘底部打开电池盖
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Keyboard->Caption=2. 取出电池
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Keyboard->Caption=3. 重新装入电池, 盖上电池盖
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Keyboard->Caption=4. 上述动作完成后, 键盘正与接收器配对, 请稍等!配对完成后      自动进入下一页
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Keyboard->Caption=　(如配对失败须按『上一步』重新配对)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Keyboard->Caption=装入电池
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Keyboard->Caption=取出电池
FMultiPairStep2->lb_Hint_Keyboard->Caption=

FMultiPairStep3->lb_Hint->Caption=(否则, 单击 "返回", 或选择 "否" 并单击 "下一步", 重新启动配对过程)
FMultiPairStep3->lb_Yes->Caption=是 (Y)
FMultiPairStep3->lb_No->Caption=否 (N)
//Mouse
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Mouse->Caption=鼠标对码程序
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Mouse->Caption=接收器已检测到鼠标
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Mouse->Caption=为确保配对检测到的就是您手中的鼠标, 请移动鼠标以为确认。
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Mouse->Caption=请确认鼠标指针在移动 :
//Keyboard
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Keyboard->Caption=键盘对码程序
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Keyboard->Caption=接收器已检测到键盘
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Keyboard->Caption=为确保配对检测到的就是您手中的键盘, 请按下windows键确认.
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Keyboard->Caption=请确认键盘 Windows 键是否启用 :

FMultiPairStep4->lb_SuccessTitle->Caption=恭禧您!
//Mouse
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=鼠标对码程序
FMultiPairStep4->lb_Title_Mouse->Caption=鼠标对码程序
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Mouse->Caption=显示鼠标配对码 :
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Mouse->Caption=您的鼠标现在已可以使用!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Mouse->Caption=
//Keyboard
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_Title_Keyboard->Caption=键盘对码程序
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Keyboard->Caption=显示键盘配对码 :
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Keyboard->Caption=您的键盘现在已可以使用!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Keyboard->Caption=


[RSSIDisplay.dll]
lb_Title->Caption=无线信号最佳强度检测
lb_AvoidInterferenceTitle->Caption=寻找避开无线干扰
lb_AvoidInterferenceNotes->Caption=使用无线鼠标常因无线信号受干扰而不顺畅, 下列方法可助您得到最佳改善.
lb_InspectRSSITitle->Caption=检测接收信号强度 :
lb_InspectRSSI->Caption=移动鼠标, 强度计之数字愈小接收信号愈强, 数字低于120则属优良, 距离愈大, 或受干扰造成信号变弱, 数字则增大, 改善鼠标与接收器之间相对位置并寻找出最低数字的接收器摆放位置即为最佳改善.
lb_SignalIntensity->Caption=信号强度计
lb_ImproveSuggestionTitle->Caption=改善建议 :
lb_Suggestion1->Caption=1. 因为计算机本体即是一干扰源, 接受器改插于可自由移位之USB延长线上, 远离计算机本体,或其他干扰源, 适用于要求长距离会议使用或干扰强度较大时.
lb_Suggestion2->Caption=2. 接受器插于笔记本电脑, 左或右侧接口, 但与鼠标同一侧为佳, 避免隔机而受笔记本电脑主机干扰影响.
//MessageConfirm
DongleNotExist=找不到接收器!!