
=================
普通安装模式：
=================

>>>>在员工机上直接运行本文件夹内的Setup，将执行普通安装（显示安装界面）。






=================
自动安装模式：
=================

>>>>方法一：
用记事本打开本文件夹下的Server.txt，在第一行填写您的管理端IP地址或计算机名，保存此文件。执行Setup将自动安装。如果您启用WebID，第一行输入您注册的WebID帐号，第2行输入webid这5个字母即可。

>>>>方法二（可采用脚本模式自动执行，对计算机不熟悉的用户无需阅读）：
使用Setup.exe命令行模式，可以执行自动安装。
命令行格式如下： Setup.exe ServerIP
ServerIP是管理端计算机的IP或计算机名，比如 setup 192.168.0.100，将为此员工机安装被控端，并指定连接到IP地址为192.168.0.100的管理端。

可以按照以下步骤测试命令行模式:
方法1：
         在Windows 的“开始——运行”里面输入 setup的完整路径 空格 IP，按回车即可：例如输入 c:\aaaa\setup.exe 192.168.0.100 按回车即可。

方法2：
         1、鼠标右击Setup，选择“创建快捷方式”；
         2、在此文件夹下将能发现刚创建的快捷方式，在此快捷方式文件上再次按下鼠标右键，选“属性”；
         3、在弹出的窗口中，在“目标”文本域，将里面的内容在结尾处输入空格后加上管理端的IP地址即可。
         4、以后可以直接双击此快捷方式就能执行自动安装。

 

