备注

|

大纲

幻灯片1
系统说明
| 该帮助文件以英文版界面为例讲解的，适用于简体中文版和繁体版。
| AutoCAD版本要求2000版以上，Office版本要求2000版以上
| AutoCAD系统每一个图档只允许一个文件，一个图框。即：不要把多个文件画在同一个AutoCAD图档中。
| 关于AutoCAD图档尺寸位置（LOCATION)的定义：一个图框中由下到上分四行:A,B,C,D;由左向右分八列：1，2，3，4，5，6，7，8。
| 例：下图R0.50的尺寸位置为B5。（将来版本会提供用户自定义尺寸位置功能）
幻灯片3
"系统对尺寸进行标号以圆圈..."
| 系统对尺寸进行标号以圆圈加数字形式表示，例： ⑧ 表示8号尺寸。
| 系统能识别的用户标号：要求用户标号放在单独的层中或者以与其他整数不一样的颜色表示，以避免于其它数字相混淆，系统将标号与离它距离最近的尺寸相关联，用户标号只认数字，不认识外面的圆或三角形等标记。
"经系统操作过的AutoCAD..."
| 经系统操作过的AutoCAD文档，在该路径下，系统自动生成一个以相同文件名命名的.mdb文件，下次打开此AutoCAD文档时，该ACCESS文件的存在能够提高运行速度。建议移动或复制AutoCAD文档连同该ACCESS文件一同操作；丢失该ACCESS文件并不影响系统的功能。
| FAI报表：零件全部尺寸的量测报告。该系统是以华硕电脑集团（公司）所用的报表为样本的，您可以设计自己的表头。
| CPK报表：制程指数能力报表。同样以华硕冲压能力评估纪录为样本，您可以更换表头。
幻灯片6
启 动
| 双击DIMEN.EXE执行程序,界面如下：
打开文件
| 1.程序在激活阶段已经创建AutoCAD对象,
| AutoCAD对象激活后出现程序主界面,界面如下
"2..在主界面,点"
| 2..在主界面,点击 ，出现图形类型窗口，选择 或者 ,若选择 则必须选择尺寸精度，点击 。
"3.选择相应需处理的文件..."
| 3.选择相应需处理的文件。单击
"4.选择文件后,选择"
| 4.选择文件后,选择 或 , 单击 则打开文件；可以选择自由公差编辑 。
| 界面如下：
"5.公差区间重新分段..."
| 5.公差区间重新分段DIV…界面如下：
"6.自由公差选择或编辑..."
| 6.自由公差选择或编辑后,点击 ,打开AutoCAD图档.
尺寸标号
| 1.尺寸标号界面说明
"2.点击HADMARK,识别已经..."
| 2.点击HADMARK,识别已经标号的图档。
"3.若不是已经标号..."
| 3.若不是已经标号的文档，需要系统标号，你可以接下来在 中输入标号起始序号,默认为1 。
"4.标号次序有两种选择..."
| 4.标号次序有两种选择从左到右或从下到上.只须单击相应单选按钮.它对自动标号和分区标号有效.
"5.自动标号:整个图档..."
| 5.自动标号:整个图档以一定次序一次性标完.激活AutoCAD,则可以看到标完号的图档,此时某些标号可能与图档干涉,需要移动,若发现标号偏小或偏大则说明AutoCAD系统文字设置需要调整，右击鼠标有放大和缩小标号的菜单。
"5.分区标号:激活AutoCAD..."
| 5.分区标号:激活AutoCAD,依次框选标号区域,在每个区域内以一定次序连续标号.在图框的左侧单击任意空白处,退出标号动作并确认标号完毕,在图框的右侧单击任意空白处,暂时退出标号动作,以后可以单击分区标号以续标。
"6.自由标号:激活AutoCAD..."
| 6.自由标号:激活AutoCAD系统,连续在图档中单击标号位置,标号与离它最近的尺寸相关联;在图框的左侧单击任意空白处,退出标号动作并确认标号完毕,在图框的右侧单击任意空白处,暂时退出标号动作,以后可以单击分区标号以续标。
"7.尺寸标号快捷菜单说明"
| 7.尺寸标号快捷菜单说明
| 在尺寸标号操作区域右击鼠标弹出快捷菜单,快捷菜单中除自动标号,分区标号和自由标号外增加了标号放大,标号缩小,标号移动,设定颜色,设定图层等.
"8.标号范例（自动标号"
| 8.标号范例（自动标号）
尺寸查找
| 1.标号排序完毕,可以进行尺寸查找,按序号查找或按尺寸值查找,序号范围0-799,输入序号超出尺寸总数,系统没有反应.输入尺寸值,查到相应尺寸,相应尺寸变为当前尺寸,并提示是否继续查找.
"2"
| 2. 左边四个按钮可以随意改变当前尺寸或者从当前尺寸直接选取相应尺寸号.则会在右边四个文本框内显示相应信息，依次是尺寸类型(包括正交尺寸，半径尺寸，直径尺寸，绝对尺寸，平行尺寸，角度尺寸)，尺寸值，尺寸上公差，尺寸下公差
"3.点"
| 3.点击 键,则当前尺寸会以你所选取的相应颜色 在AutoCAD系统中显示出来
"4"
| 4. 默认首次生成FAI报表,若不是第一次则可以打开已经存在的FAI,仅当FAI报表生成之后才可以使用报表刷新 按钮.单击 即可以生成FAI测量报告,则尺寸值,公差,尺寸位置将会传到EXCEL报表中
测量值输入
| 1.在测量值输入框 中可以选择测量样品数目,由0到5,默认为1,测量尺寸为当前尺寸当你改变当前尺寸时,上一尺寸测量值和测量仪器已经存到内存中了.
"2.右击按钮会弹出相应..."
| 2.右击按钮会弹出相应菜单,功能与左边相应按钮相同
"3.当你改变当前尺寸..."
| 3.当你改变当前尺寸时,当前尺寸测量值与测量仪器随尺寸序号而变（当你已经输入过此尺寸信息时）
"4.在下图文本框中输入测量..."
| 4.在下图文本框中输入测量值，在右边选择相应测量仪器。
全尺寸报表生成
| 1.当所有测量值和测量仪器全部输入后，单击 ，则所有测量值和测量仪器名称传到EXCEL中相应文件。此时全尺寸报表生成，然后另存FAI文件，以免覆盖系统样本文件FAI.xls。
| 2.点击 则将当前尺寸传送到CPK报表中，供计算。
"2.全尺寸报表范例"
| 2.全尺寸报表范例
幻灯片33