[LANGUAGE]
System=Sistem yönetimi
Stream=Akış yönetimi
Storage=Depolama yönetimi
Accounts=Kullanıcı yönetimi
Network=Ağ yönetimi
PTZ=PTZ yönetimi
Exit=Geri çekil
IPCam Setting=Kamera ayarları
Ok=Onayla
Cancel=İptal
System Setting=Sistem ayarı
Maintenance=Sistem bakımı
Logs=Yönetim günlüğü
Device name:=Cihaz adı​​:
Product SN:=Ürün seri numarası:
Version:=Yazılım sürüm numarasını:
Product Type:=Ürün tipi:
Format:=Tarih formatı:
Date Time:=Tarih ve saat:
CloudSEE ID:=nvsip ID
nvsip Port:=nvsip Port:
nvsip Port Modified, Restart to Enable It ?=nvsip bağlantı noktası numarası değiştirildi, şimdi yeniden başlatın ve etkileme istermisiniz?
Language:=Sistem dil:
Web Service=Web hizmetleri
Enable mobile server=Telefon hizmeti etkinleştirin
Port:=Hizmet bağlantı noktaları:
Quality:=Görüntü kalitesi
FPS:=Resim kare hızı:
Date...=Süreç ayarları...
Default Setting=Varsayılan yapılandırma
Enable talk server=Ses interkoma izin ver
high=Yüksek
middle=Orta
low=Düşük
25=En pürüzsüz
20=Pürüzsüz
15=Bir az pürüzsüz
10=Düşük bant genişliği
5=En düşük bant genişliği
Time automatically=Ağı eşleştirme zamanı
NTP Server:=Sunucu üzerinde:
NTP Interval(Hour):=Zaman aralığı (saat) :
Hour=Saat
Time Setting=Süreç ayarları
Focus Helper=Yardımcı odak
Update method:=Sistem yükseltme:
Select...=Taramak
Progress:=Yükselme programı:
Update begin=Yükseltin
Cancel=İptal
Restart=Cihazı yeniden başlatın
Recovery=Kurtarma sistemi
WEB Update=Web sitesi yükseltme
File Update=Yükseltme dosya
Device is busing refuse update request.=Cihaz meşgul, yükseltme isteği reddetti
Start update module failed.=Yükseltme modül cihazı başlatma başarısız
Send data error.=Veri iletimi yalnış 
Burning:=Yazı ilerlemesi;
Update Success=Yükseltme tamam
Update Failed=yükseltme başarısız
Open update file failed please check if the update file exist=Dosya açılması başarısız, yükseltme dosyası varmı yokmu kontrol edin! ,
Open Version file fail=Dosya sürümünü açmak başarısız
Download:=İndirim ilerlemesi;
Restart the device, are you sure?=Ekipmanı yenilendiğinde bağlantı kesilir, devam edecekmisiniz?
Recover the device, are you sure?=Ekipmanları kurtarma yapılandırma yeniden başlatmanız gerekirdiğinde bağlantı kesilir, onaylacakmısınız?
Update the device, are you sure?=Sistem yükseltelecek, devam edecekmisiniz?
Update ok, restart the device now?=Sistem yükseltme tamamlandığında, kamerayı yenilemek istermisiniz?
Latest version don't need update.=Zaten yeni sürümü
Upgrade file does not match.=Yükseltme dosyası uymuyor
Checksum error!=Dosya sağlama toplam Yükselmesi yalnış!
Update error please retry.=Yükseltme yalnış, yeniden yükseltin lütfen!
User No Permission=İzinsiz Kullanıcılar!
Connect server failed.=Sunucun yükseltme bağlantısı zaman aşamındadır, kamera ağını kontrol edin!
Update with FTP Background. You can leave here now.=Sistem arkada FTP yükseltme yapıyor, artık bu sayfadan çıkabilirsiniz
FTP Update=FTP yükseltme
Date=Tarih
Refresh Photo=Yenile
Print=Print
Save=Kaydet
File already exists overwrite it?=Dosya zaten var, üzerine yazılsın mı?
No Printer=Printer bulunamadı
Print Fail=Printer başarısız
Print %.4d-%.2d-%.2d Log, are you sure?=Print yapmak için %.4d yıl  %.2d ay%.2d günün sistem günlük listesini yapcakmısınız?
IPC Sys Note Info=Ağ kamera sistemi liste günlüğü
Print time:%.4d-%.2d-%.2d %.2d:%.2d=Print zamanı; %.4d yıl %.2d ay %.2d gün %.2d saat %.2d saniye
Format:=Tarih Formatı
Date:=Tarih ve saat:
Server01-U=Unicom bir
Server02-T=Telekomünikasyon 1
Server03-T=Telekomünikasyon 2
OSD position:=OSD konumu
LEFT_TOP=Sol üstü
LEFT_BOTTOM=Sol altı
RIGHT_TOP=Sağ üstü
RIGHT_BOTTOM=Sağ altı
HIDE=Gizlemek
IPCam Setting=Kamera ayarları
Ok=Onayla
Cancel=İptal
Video=Ses ayarları
Region Cover=Bölgesel kapak
Motion Detect=Mobil algılaması
Alarm Parameters=Alarm parametreleri
Video Stream1:=HD akış
Resolution:=Fark etme oranı
Frame Rate:=Kare hızı:
MBPH:=Video kalitesi:
Video Stream2:=SD akışı
Mobile Phone Stream=İnternet ses akışını izle
Default Setting=Varsayılan yapılandırma
Bitrate Control=Oran Kontrol
Min QP=Minimum QP
Max QP=Maksimum QP
CBR=Sabit oran
VBR=Değeşen oran
Max Qp Should be Bigger=En büyük QP en küçük Qp den büyük olmalıdır
Image=Görüntü ayarı
Brightness:=Parlaklık
Saturation:=Doyma derecesi
Default Setting=Varsayılan yapılandırma
Contrast:=Contrast derecesi:
Sharpness:=Keskinliği:
Sence:=Sahne:
InDoor=Oda içi
OutDoor=Oda dışı
Default Setting=Öntanım
Modeone=Yumuşak
AUTO AWB=Otomatik beyaz dengesi
MIRROR=Ekran aynası
TURN=Ekran çevirimi
NOCOLOUR=Siyah-beyaz modu
Enable WDR=Geniş dinamiği açın
WDR Changed, Reboot to Effect ?=Geniş dinamik değişim, etkili olması için yeniden başlatmak istermisiniz?
Software Cut:=Yazılım CUT:
Sensitivity:=Duyarılık derecesi:
Enable private area=Video kapağını açın
Refresh Photo=Resmi yenile
Save Settings=Ayarları kaydet
Dragging the mouse for the area, right cancel area.=Alanı seçmek için fareyi sürükleyin,sağa çekerek alanı iptal edin
Enable=Hareketli algılamaya başlayın
Sensitivity:=Duyarılık derecesi:
Send Alarm To Client=Istemci için bir alarm gönder
Send Alarm E-Mail=Posta için bir alarm gönder
Refresh Photo=Resmi yenile
Save Settings=Ayarları kaydet
Alarm duration:=Alarım süreçi:
E-Mail Setup=Posta ayarları
Sender:=Gönderen:
Server:=Sunucu:
UserID:=kullanıcı adı:
Passwd:=Şifre:
Port:=Bağlantı noktası:
Crypto:=Şifreleme:
Receiver1:=Alıcı adresi 1:
Receiver2:=Alıcı adresi 2:
Receiver3:=Alıcı adresi 3:
Receiver4:=Alıcı adresi 4:
Snapshot=Yakalama ayarları
Default Setting=Varsayılan yapılandırma
Email Test=Bir test mesaj gönder
Email succeed, please check your mailbox=Gönderelen test mesajı başarılıdır, lütfen post kutusunu kontrol edin
Email fail, please check your parameter=Gönderelen test mesajı başarısızdır, lütfen parametre ayarlarını kontrol edin
Email Result=Posta test sonuçları
Seconds=Saniye
None=Depolama aygıtını bulunamadı
Unformatted=Formatlanmamış
Storeage is full=Depolama aygıtı dolu
Recording...=Kaydetiyor...
Get ready=Hazırdır
IPCam Setting=Kamera Ayarları
Ok=onayla
Cancel=iptal
Management=depolama yönetimi
Start recording failed=Videoyu açmak başarısız
Stop recording failed=Videoyu durdurmak başarısız
Failed=Format başarısız
Succeed=Formatlama tamam
Store Card=Hafıza Kartası
Already used=Kullanılmıştır
Stop Record=Videoyu durdur
Start Record=Video aç
Devices list:=Aygıt listesi:
Refresh Lists=Listeyi yenile 
Device status:=Aygıt durumu:
Used Space:=Kullanımı:
Format=Format
Format the SD card are you sure?=SD kartını formatlamak istermisiniz?
IPCam Setting=Kamera ayarları
OK=Onayla
Exit=Geri çekil
Management=Kullanıcı yönetimi
User Setting=Hesap yönetimi
User:=Hesap:
Group:=Alt-grup:
Description:=Açıklama
Password:=Şifre:
Confirm:=Şifre Onayla:
Refresh Lists=Listeyi Yenile 
Add Account=Ekle
Delete=Sil
Modify=Modifikasyon
User=Kullanıcı
Group=Alt-grup
Description=Açıklama
Administrator=Yönetici
User=Sıradan bir kullanıcı
New User=Yeni hesap
User already exist please check the input!=Kullancı adı mevcut, kullancı adını kontrol edin lütfen
Please input user and password!=Kullancı adını ve şifresini girin lütfen
The confirm passwd is different from passwd above!=İki kez girdiğiniz şifre tutmıyor
Please input the user to delete!=Silenecek kullanıcının adını girin
The user to delete is not exist!=Silecek kullanıcı yok!
Please input user and password to modify!=Değiştirecek kullancı adını ve şifresini girin lütfen!
The user to modify is not exist!=Değiştirecek kullancı yok!
The counts of user are limited!=Kullanıcı dolu!
Password incorrect!=Şifreyi yanlış girdiniz!
Guest=Ziyaretçiler
Please Select The Account=kullanıcılar seçiniz
No Permission !=İzinsiz Kullanıcılar!
Net Management=Ağ yönetimi
Default Conn:=Varsayılan bağlantı:
ETH Conn:=Kablolu bağlantı
PPPOE Conn:=Çevirmeli Ağ Bağlantısı
WIFI Conn:=Bağlanmadı
User Name:=Kullanıcı adı:
Passwd:=Şifre:
Refresh=Yenile
Connect=Bağlantı
Net Info=Ağ bilgisi
IP Address:=IP adresi:
Net Mask:=Alt ağ maskesi:
Gateway:=Varsayılan ağ geçidi:
DNS:=Alan adı sunucusu;
MAC:=NIC adresi:
CloudSEE ID:=nvsip ID:
nvsip Status:=nvsip Durum:
Online=Online
Offline=Online değil
Disconnect=Kesilmek
Please Refresh Net List First!=Ağ listesini yenileyin lütfen!
User And Passwd Cann't Empty!=Kullanıcı adı veya şifre boş olamaz!
Connecting=Bağlanıyor
Connect Succeed=Bağlantı başarılı
Connect Fail=Bağlantı başarısız
Connect Timeout=Bağlantı zaman aşımı
Disconnecting=Kesiliyor
Disconnect Succeed=Kesmek başarlı
Disconnect Fail=Bağlantıyı kesmek başarısız
Disconnect Timeout=İşlem zaman aşımına uğradı
Search In Net=Ağı ara
Not Found In Net!=Ağı aramıyor!
Passwd Cann't Empty!=Tüm çevirmeli ağ bağlantısını kesin
Management=Ağ yönetimi
Network Type:=Varsayılan bağlantı:
Ethernet=Kablolu bağlantı
PPPOE=Çevirmeli ağ bağlantısı
WIFI=Bağlanmadı
ID:=Kullanıcı adı:
Passwd:=Şifre:
Search=Arama
Connect=Bağlantı
ID:=Hesap:
SSID:=Kablosuz SSID:
Network Info=Ağ bilgisi
IP:=IP adresi:
Netmask:=Alt ağ maskesi:
Gateway:=Varsayılan ağ geçidi:
DNS:=Alan adı sunucusu;
MAC:=NIC adresi:
DHCP=Otomatik adresi al
CloudSEE ID:=nvsip ID:
nvsip Status:=nvsip durum:
Online=Online
Offline=Online değil
Disconnect=Kesilmek
Please search SSID at first!=Kablosuz SSID için ilk arama!
ID or Passwd Cann't be empty!=Kullanıcı adı veya şifre boş olamaz!
Connecting=Bağlanıyor
Connect Succeed=Bağlantı başarılı
Connect Failed=Bağlantı başarısız
Connect Timeout=Bağlantı zaman aşımı
Disconnecting=Kesiliyor
Disconnect Succeed=Kesmek başarlı
Disconnect Fail=Bağlantıyı kesmek başarısız
Disconnect Timeout=İşlem zaman aşımına uğradı
Searching WIFI SSID=Ağı ara
Not found WIFI SSID!=Ağı aramıyor!
Passwd cann't be NULL!=Tüm çevirmeli ağ bağlantısını kesin
ID or password can not be emputy!=Kullanıcı adı veya şifre boş olamaz!
Please refresh and select WIFI AP!=Bağlanmak istediğiniz kablosuz ağ seçin!
Restart to enable the changing, are you sure?=Ağ yapılandırmasını değiştirmek için cihazı yeniden başlatmanız gerekir, değiştirmek istediğinizden emin misiniz?
Refresh=Yenile
Ok=Onayla
Exit=Geri çekil
User No Permission=İzinsiz kullanıcılar!
The Last byte of the IP Should not be 255=IP adresin dörtüncü baytı 255olamaz
IPCam Setting=Kamera ayarları
Iris=Diyafram açıklığı
Focus=Odak değiştimesi
Zoom=Çift değiştirmesi
Assist=Yardımcı
Speed=Sürat
Preset=Önayar noktası
Patrol=Cruise
Path & Watch=Mahal ve izleme
Path=mahal
Scan=Tarama
Name=Ad
Add=Ekle
Delete=Sil
Call=Kullanım
Preset(%d)=Önayar noktası(%d)
The Speep is 1~255=Sürat 1 ile 255 arasında
This is beyond the Total!=Not: toplam önceden belirlenmiş bir noktadan aşıyor!
Error:This Presetting Location Number has been used!=Hata: önceden tekrar, başka bir ayar ile değiştirin
Stay Time=Duruş süresi
Start=Başlat
Stop=Durdur
Record Path=Kayıt mahalı
Record=Kayıt
Finish=Tamamlandı
Watch=İzleme
Wait Time=Bekleme süresi
Left Limit=Sol sınır
Right Limit=Sağ sınır
Start Scan=Tarama başlat
Stop Scan=Son tarama
Various Scan=Desentarama
NULL=NULL
Patrol Speed=Seyir Hız
Patrol Path=Cruise Line
Patrol-1=Cruise Line-1
Patrol-2=Cruise Line-2
Path-1=mahal-1
Path-2=mahal-2
Path-3=mahal-3
Path-4=mahal-4
Full Speed=son sürat
1/2 Speed=1/2hız
1/4 Speed=1/4hız
1/8 Speed=1/8hız
1/16 Speed=1/16hız
1/32 Speed=1/32hız