[LANGUAGE]
System=Systeembeheer
Stream=Stroombeheer
Storage=Opslagbeheer 
Accounts=Gebruikers Management
Network=Netwerkbeheer
PTZ=PTZ-beheer
Exit=Ophouden
IPCam Setting=Camera-instellingen
Ok=Ok
Cancel=Annuleren
System Setting=Systeeminstellingen
Maintenance=Systeem Onderhoud
Logs=Log beheer
Device name:=Apparaatnaam:
Product SN:=Product serienummer:
Version:=Software versie nummer:
Product Type:=Product Type:
Format:=Datum Formateren:
Date Time:=Datum en tijd:
CloudSEE ID:=nvsip ID
nvsip Port:=nvsip Poort:
nvsip Port Modified, Restart to Enable It ?=De poortnummer van de nvsip is gewijzigd, hetzij direct opstarten om het door te voeren?
Language:=Systeem Taal:
Web Service=Web dienst
Enable mobile server=Activeer de telefoon dienst
Port:=Dienst Poort:
Quality:=Beeldkwaliteit:
FPS:=beeld Frame Rate:
Date...=Tijdsinstelling...
Default Setting=De standaardconfiguratie
Enable talk server=Er mag voice intercom gebruiken
high=Hoog
middle=Medium
low=Laag
25=Het vlotst
20=Vlot
15=Vlotter
10=Lage bandbreedte
5=Laagst bandbreedte
Time automatically=netwerktijd
NTP Server:=Tijd op de server:
NTP Interval(Hour):=het tijdsinterval (uren):
Hour=Uur
Time Setting=Tijdsinstelling
Focus Helper=Focus Auxiliary
Update method:=Systeem upgrade:
Select...=overlopen ...
Progress:=Upgraden vooruitgang:
Update begin=Moderniseren
Cancel=Annuleren
Restart=Herstart het apparaat
Recovery=Systeem herstellen
WEB Update=Website Upgrade
File Update=bestanden Upgrade
Device is busing refuse update request.=Apparaat is bezig, de verzoek tot upgrade wordt geweigerd
Start update module failed.=Upgrade module van het apparaat is mislukt 
Send data error.=er staan fouten bij gegevensoverdracht
Burning:=Schrijven Voortgang:
Update Success=De upgrade is voltooid
Update Failed=Upgrade mislukt
Open update file failed please check if the update file exist=Het Openen van het bestand mislukt, controleer of  de upgrade-bestand bestaat!
Open Version file fail=Openen van het versie bestand is mislukt
Download:=Download Voortgang:
Restart the device, are you sure?=Deze verbinding zal verbreken als het apparaat opnieuw is opgestart, ben je er zeker van?
Recover the device, are you sure?=Het apparaat vereist herstarten om te herstellen van de configuratie en de verbinding zal verbreken, ben je er zeker van?
Update the device, are you sure?=Systeem zal beginnen upgraden , u wilt doorgaan?
Update ok, restart the device now?=Systeem upgrade is voltooid, of wilt u de camera direct opnieuw opstarten?
Latest version don't need update.=Het is de nieuwste versie!
Upgrade file does not match.=Upgrade-bestand komt niet overeen
Checksum error!=Upgrade-bestand staat controlefout!
Update error please retry.=Upgrade fout, Gelieve opnieuw te upgraden!
User No Permission=Gebruikers zonder toestemming!
Connect server failed.=Een time-out bij verbinding met de upgrade server , controleer het Netwerk op de camera's!
Update with FTP Background. You can leave here now.=Het systeem zal de FTP upgraden op de achtergrond, kunt u nu terugtrekken uit deze pagina.
FTP Update=FTP upgrade
Date=Datum
Refresh=Vernieuwen
Print=Afdrukken
Save=Bewaren
File already exists overwrite it?=Bestand bestaat al, overschrijven?
No Printer=Printer niet te vinden
Print Fail=Afprinten is mislukt
Print %.4d-%.2d-%.2d Log, are you sure?=Wil je de systeem log lijst op %0,4d jaar 0,2 d maand % .2 d dag echt afdrukken?
IPC Sys Note Info=logging lijst voor Netwerkcamera systeem 
Print time:%.4d-%.2d-%.2d %.2d:%.2d=Print Tijd: 0,4% jaard% .2 d maand % .2 d dag% .2 d uur% .2 d minuut
Format:=Datum Formateren:
Date:=Datum en tijd:
Server01-U=Unicom, 1
Server02-T=Telecommunicatie 1
Server03-T=Telecommunicatie 2
OSD position:=OSD-positie:
LEFT_TOP=bovenLinks
LEFT_BOTTOM=onderLinks
RIGHT_TOP=bovenRechts
RIGHT_BOTTOM=onderRechts
HIDE=Verbergen
IPCam Setting=Camera-instellingen
Ok=Ok
Cancel=Annuleren
Video=Audio
Region Cover=Regionale blok
Motion Detect=Beweging detectie
Alarm Parameters=Alarmparameters
Video Stream1:=HD stromen
Resolution:=Resolutie:
Frame Rate:=Frame rate:
MBPH:=Kwaliteit video:
Video Stream2:=SD stromen
Mobile Phone Stream=Internet stromen
Default Setting=De standaardconfiguratie
Bitrate Control=Rate Controle
Min QP=Minimum QP
Max QP=Max QP
CBR=Vaste rate
VBR=Variabele rate
Max Qp Should be Bigger=Max QP moet groter zijn dan de kleinste QP 
Image=afbeelding Aanpassen
Brightness:=Helderheid:
Saturation:=Verzadiging:
Default Setting=De standaardconfiguratie
Contrast:=Contrast:
Sharpness:=Scherpte:
Sence:=Scene:
InDoor=Binnen
OutDoor=Buiten
Default Setting=Standaardiseren
Modeone=Zacht
AUTO AWB=Automatische witbalans
MIRROR=Scherm Spiegel
TURN=het scherm onderboven draaien
NOCOLOUR=Zwart-wit modus
Enable WDR=breed dynamisch inschakelen
WDR Changed, Reboot to Effect ?=Er is een brede dynamische verandering, of wilt u opnieuw opstarten om het door te voeren?
Software Cut:=Software CUT:
Sensitivity:=Gevoeligheid:
Enable private area=Videoblok inschakelen
Refresh Photo=Ververs de afbeelding
Save Settings=Instellingen voor opslaan
Dragging the mouse for the area, right cancel area.=Sleep de muis om een gebied te selecteren, en klik op de rechtknop om het te annuleren.
Enable=Bewegingsdetectie inschakelen
Sensitivity:=Gevoeligheid:
Send Alarm To Client=Stuur een alarm naar de klant
Send Alarm E-Mail=Stuur een alarm naar de e-mail
Refresh Photo=Ververs de afbeelding
Save Settings=Instellingen voor opslaan
Alarm duration:=Alarmduur:
E-Mail Setup=Mailinstellingen
Sender:=Van:
Server:=Server:
UserID:=Gebruikersnaam
Passwd:=Wachtwoord:
Port:=Poort:
Crypto:=Encryptie:
Receiver1:=Ontvangersadres 1:
Receiver2:=Ontvangersadres 2:
Receiver3:=Ontvangersadres 3:
Receiver4:=Ontvangersadres 4:
Snapshot=Vangen instellingen
Default Setting=De standaardconfiguratie
Email Test=Stuur een testbericht
Email succeed, please check your mailbox=Stuur een testbericht met succes, ga dan naar de mailbox voor verificatie
Email fail, please check your parameter=Stuur een testbericht mislukt, controleer uw parameterinstellingen
Email Result=Mail Testresultaten
Seconds=Seconden
None=Opslagapparaat is niet gevonden
Unformatted=Ongeformatteerd
Storeage is full=Opslagapparaat is vol
Recording...=Aan net opnemen...
Get ready=Klaar
IPCam Setting=Camera-instellingen
Ok=Ok
Cancel=Annuleren
Management=Opslagbeheer 
Start recording failed=Hetafspelen van de video is mislukt
Stop recording failed=Ophouden met deopname is mislukt
Failed=Formaat mislukt
Succeed=het formatteren is voltooid
Store Card=Geheugenkaarten
Already used=gebruikt
Stop Record=Stop de opname
Start Record=Start opnemen
Devices list:=Apparatuur lijst:
Refresh Lists=vernieuwde Lijst
Device status:=apparaat Status:
Used Space:=gebruikte Status:
Format=Formateren
Format the SD card are you sure?=Wilt u de SD-kaart formatteren?
IPCam Setting=Camera-instellingen
OK=Ok
Exit=Ophouden
Management=Gebruikers Management
User Setting=rekeningbeheer
User:=rekening:
Group:=Groeperen:
Description:=instructie
Password:=Wachtwoord:
Confirm:=Wachtwoord bevestigen
Refresh Lists=vernieuwde Lijst
Add Account=toevoegen
Delete=Verwijderen
Modify=Wijzigen
User=Gebruiker
Group=Groeperen
Description=instructie
Administrator=Beheerder
User=Gewone gebruikers
New User=Nieuwe rekening
User already exist please check the input!=Gebruiker bestaat al Gelieve gebruikersnaam te controleren!
Please input user and password!=Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in!
The confirm passwd is different from passwd above!=De tweede invoering van het wachtwoord stemt niet overeen met de eerste keer.
Please input the user to delete!=Geef de gebruikersnaam die u wilt verwijdert!
The user to delete is not exist!=de gebruiker die u wilt verwijdert bestaat niet!
Please input user and password to modify!=Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in die u wilt verwijdert!
The user to modify is not exist!=de gebruiker die u wilt wijzigt bestaat niet!
The counts of user are limited!=Gebruikers zijn vol!
Password incorrect!=het wachtwoord is verkeerd!
Guest=Bezoekers
Please Select The Account=Selecteer gebruikers
No Permission !=Gebruikers zonder toestemming!
Net Management=Netwerkbeheer
Default Conn:=Standaard aansluiting:
ETH Conn:=Wired
PPPOE Conn:=Inbelverbinding
WIFI Conn:=Geen verbinding
User Name:=Gebruikersnaam:
Passwd:=Wachtwoord:
Refresh=Vernieuwen
Connect=Aansluiting
Net Info=Network Informatie
IP Address:=IP-adres:
Net Mask:=Subnetmasker:
Gateway:=Default Gateway:
DNS:=Servernaam:
MAC:=NIC adres:
CloudSEE ID:=nvsip ID:
nvsip Status:=nvsip Status:
Online=Online
Offline=Niet online
Disconnect=Loskoppelen
Please Refresh Net List First!=Geleive eerst de netwerklijst te vernieuwen
User And Passwd Cann't Empty!=Gebruikersnaam of wachtwoord kan niet leeg zijn!
Connecting=Aansluiten 
Connect Succeed=Verbinding lukt
Connect Fail=Verbinding mislukt
Connect Timeout=Connectie Timeout
Disconnecting=Loskoppelen
Disconnect Succeed=Loskoppellen is gelukt
Disconnect Fail=Loskoppelen is mislukt
Disconnect Timeout=Operatie timed out
Search In Net=Zoek netwerk
Not Found In Net!=zoeken  geen netwerk!
Passwd Cann't Empty!=Wachtwoord kan niet leeg zijn!
Management=Netwerkbeheer
Network Type:=Standaard aansluiting:
Ethernet=Wired
PPPOE=Inbelverbinding
WIFI=Geen verbinding
ID:=Gebruikersnaam:
Passwd:=Wachtwoord:
Search=Zoeken
Connect=Aansluiting
ID:=rekening:
SSID:=Draadloze SSID
Network Info=Network Informatie
IP:=IP-adres:
Netmask:=Subnetmasker:
Gateway:=Default Gateway:
DNS:=Servernaam:
MAC:=NIC adres:
DHCP=Het adres automatisch verkrijgen
CloudSEE ID:=nvsip ID:
nvsip Status:=nvsip Status:
Online=Online
Offline=Niet online
Disconnect=Loskoppelen
Please search SSID at first!=Eerst zoeken naar draadloze SSID!
ID or Passwd Cann't be empty!=Gebruikersnaam of wachtwoord kan niet leeg zijn!
Connecting=Aansluiten
Connect Succeed=Verbinding lukt
Connect Failed=Verbinding mislukt
Connect Timeout=Connectie Timeout
Disconnecting=Loskoppelen
Disconnect Succeed=Loskoppellen is gelukt
Disconnect Fail=Loskoppelen is mislukt
Disconnect Timeout=Operatie timed out
Searching WIFI SSID=Zoek netwerk
Not found WIFI SSID!=zoeken  geen netwerk!
Passwd cann't be NULL!=Wachtwoord kan niet leeg zijn!
ID or password can not be emputy!=Gebruikersnaam of wachtwoord kan niet leeg zijn!
Please refresh and select WIFI AP!=Selecteer het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken!
Restart to enable the changing, are you sure?=Bij de wijzigingen van Netwerkconfiguratie moet u het apparaat opnieuw opstarten om de wijzigingen te bevestigen?
Refresh=Vernieuwen
Ok=Ok
Exit=Ophouden
User No Permission=Gebruikers zonder toestemming!
The Last byte of the IP Should not be 255=op de 4 byte van het IP-adres kan niet255 zijn 
IPCam Setting=Camera-instellingen
Iris=Iris
Focus=Focus
Zoom=Zoom
Assist=Steun
Speed=Snelheid
Preset=Preset
Patrol=Reis
Path & Watch=Track en wacht
Path=Track
Scan=scannen
Name=Naam
Add=Toevoegen
Delete=Verwijderen
Call=Aanpassing
Preset(%d)=Preset(%d)
The Speep is 1~255=Snelheid tussen de 1 en 255
This is beyond the Total!=Opmerking: Totaal aantal overschrijdt de vooraf ingesteld aantal!
Error:This Presetting Location Number has been used!=Fout: preset herhalen, vervangen door een andere preset
Stay Time=Verblijftijd
Start=Starten
Stop=Stop
Record Path=Track Record
Record=Opname
Finish=Compleet
Watch=wachten
Wait Time=wachttijd
Left Limit=Linkermarge
Right Limit=Rechtermarge
Start Scan=Scannen starten
Stop Scan=Scannen ophouden
Various Scan=Patroonaftasten
NULL=NULL
Patrol Speed=kruissnelheid
Patrol Path=cruise lijn
Patrol-1=cruise lijn-1
Patrol-2=cruise lijn-2
Path-1=meetkundige plaats-1
Path-2=meetkundige plaats-2
Path-3=meetkundige plaats-3
Path-4=meetkundige plaats-4
Full Speed=volle snelheid
1/2 Speed=1/2snelheid
1/4 Speed=1/4snelheid
1/8 Speed=1/8snelheid
1/16 Speed=1/16snelheid
1/32 Speed=1/32snelheid
