[LANGUAGE]
System=Gestione del sistema
Stream=Gestione del bitstream
Storage=Gestione di memorizzazione
Accounts=Gestione degli utenti
Network=Gestione di rete
PTZ=Gestione PTZ
Exit=esci
IPCam Setting=Impostazione del videocamera
Ok=OK
Cancel=annulla
System Setting=Impostazione del sistema
Maintenance=Manutenzione del sistema
Logs=Gesione del log
Device name:=Nome del dispositivo
Product SN:=Numero di serie:
Version:=Versione software:
Product Type:=Modello del prodotto:
Format:=Formato data:
Date Time:=Data e ora
CloudSEE ID:=nvsip ID
nvsip Port:=Porto nvsip
nvsip Port Modified, Restart to Enable It ?=Porto nvsip modificato, riavvia per attivarlo?
Language:=Lingua sistema
Web Service=Servizio Web
Enable mobile server=Attiva servizio telefonico
Port:=Porto del servizio
Quality:=Qualità:
FPS:=frequenza di fotogrammi
Date...=Imposta ora...
Default Setting=Configurazione di default
Enable talk server=consenti il colloquio bidirezionale
high=Alto
middle=Mezzo
low=Basso
25=Il più scorrevole
20=scorrevole
15=più scorrevole
10=Broadband a bassa velocità
5=Broadband alla velocità più bassa
Time automatically=NTP
NTP Server:=NTP Server
NTP Interval(Hour):=Intervallo NTP( ora )
Hour=Ora
Time Setting=Imposta ora
Focus Helper=Assistenza focalizzazione
Update method:=Aggiornamento sistema
Select...=Sfoglia…
Progress:=Progresso:
Update begin=aggiornamento
Cancel=annulla
Restart=Riavvia il dispositivo
Recovery=Ripristino sistema
WEB Update=Aggiornamento websito
File Update=Aggiornamento file
Device is busing refuse update request.=Dispositivo occupato, rifiutando la richiesta d’aggiornamento
Start update module failed.=Avvio del modulo dell’aggiornamento non  riuscito.
Send data error.=Errore di trasmissione dei dati
Burning:=Progresso del writing flash
Update Success=Aggiornamento completo
Update Failed=Aggiornamento non riuscito
Open update file failed please check if the update file exist=Non riesce ad aprire il file, controlla se esiste il file aggiornato!
Open Version file fail=Non riesce ad aprire file della versione
Download:=Progresso di scaricamento
Restart the device, are you sure?=Si scollega se riavvi il dispositivo, confermi?
Recover the device, are you sure?=Bisogna riavviare per ripristinare la configurazione del dispositivo,il collegamento viene interotto, confermi?
Update the device, are you sure?=Sistema sta per aggiornare, continua?
Update ok, restart the device now?=Aggiornamento del sistema completa, riavvia il videocamera?
Latest version don't need update.=È già alla versione più recente!
Upgrade file does not match.=File di aggiornamento non corrispondono
Checksum error!=checksum del file aggiornato errato!
Update error please retry.=Errore di aggiornamento, si prega di riprovare!
User No Permission=L’utente non ha la permissione
Connect server failed.=Timeout della connessione con server aggiornato,controlla la rete del videocamera
Update with FTP Background. You can leave here now.=Sistema è pronto per l’aggiornamento FTP nel backstage, puoi uscire da questa pagina
FTP Update=aggiornamento FTP
Date=data
Refresh=aggiorna
Print=stampa
Save=salva
File already exists overwrite it?=Il file è già esistente, vuoi soprascriverlo?
No Printer=Stampante non trovata
Print Fail=Non riesce a stampare
Print %.4d-%.2d-%.2d Log, are you sure?=Sei sicuro di stampare la log list del sistema del （后面直接写xx(日)/xx（月）/xx(年)就好了）
IPC Sys Note Info=Log list del sistema web camera
Print time:%.4d-%.2d-%.2d %.2d:%.2d=tempo di stampa: xx/xx/xx   xx:xx
Format:=Formato data:
Date:=Ora e data
Server01-U=China Union 1 
Server02-T=Telecom 1
Server03-T=Telecom 2
OSD position:=Posizione OSD:
LEFT_TOP=In alto a sinistra
LEFT_BOTTOM=In basso a sinistra
RIGHT_TOP=In alto a destra
RIGHT_BOTTOM=In basso a destra
HIDE=nascondi
IPCam Setting=Impostazione del videocamera
Ok=OK
Cancel=annulla
Video=Audio
Region Cover=mascheramento privacy
Motion Detect=MD
Alarm Parameters=Parametri dell’allarme
Video Stream1:=HD bitstream
Resolution:=risoluzione:
Frame Rate:=frequenza di fotogramma
MBPH:=Qualità del video
Video Stream2:=SD bitstream
Mobile Phone Stream=Bitstream
Default Setting=Configurazione di default
Bitrate Control=Controllo del bitstream
Min QP=Min QP
Max QP=Max QP
CBR=CBR
VBR=VBR
Max Qp Should be Bigger=Max QP deve essere maggiore di Min QP
Image=regolazione dell'immagine
Brightness:=Luminosità:
Saturation:=saturazione:
Default Setting=Configurazione di default
Contrast:=Contrasto:
Sharpness:=acutanza:
Sence:=scena
InDoor=Al chiuso
OutDoor=All’aperto
Default Setting=default
Modeone=soffice
AUTO AWB=AWB
MIRROR=MIRROR
TURN=TURN
NOCOLOUR=Modo Monocromatico
Enable WDR=Attiva WDR
WDR Changed, Reboot to Effect ?=WDR modificato, riavvia per validarlo?
Software Cut:=Software CUT
Sensitivity:=sensibilità:
Enable private area=Attiva il mascheramento del video
Refresh Photo=Aggiorna le immagini
Save Settings=Salva l’impostazione
Dragging the mouse for the area, right cancel area.=Muovi il mouse per selezionare l'area, tasto destro per cancellare l’area
Enable=Attiva motion detection
Sensitivity:=sensibilità:
Send Alarm To Client=Invia allarme al cliente
Send Alarm E-Mail=Invia allarme a E-mail
Refresh Photo=Aggiorna le immagini
Save Settings=Salva l’impostazione
Alarm duration:=Durata allarme:
E-Mail Setup=Impostazione e-mail
Sender:=mittente
Server:=Server:
UserID:=Nome utente:
Passwd:=Codice:
Port:=porto:
Crypto:=crittografa
Receiver1:=Indirizzo destinatario 1:
Receiver2:=Indirizzo destinatario 2:
Receiver3:=Indirizzo destinatario 3:
Receiver4:=Indirizzo destinatario 4:
Snapshot=Imposta snapshot
Default Setting=Configurazione di default
Email Test=Invia la E’mail di prova
Email succeed, please check your mailbox=Hai inviato test mail con successo,verifica il tuo mailbox.
Email fail, please check your parameter=Non riesce ad inviare test email, controlla l’impostazione dei parametri
Email Result=Risultati di mail test
Seconds=sec
None=Dispositivo di memorizzazione non trovato
Unformatted=Non formatatto
Storeage is full=Dispositivo di memorizzazione pieno
Recording...=Registrazione in corso...
Get ready=pronto
IPCam Setting=Impostazione del videocamera
Ok=OK
Cancel=annulla
Management=Gestione di memorizzazione
Start recording failed=Registrazione non riuscita
Stop recording failed=Non riesce a fermare la registrazione
Failed=Formato non riuscito
Succeed=Formattazione completa
Store Card=scheda di memoria
Already used=già utilizzato
Stop Record=Smetti di registrare
Start Record=Inizia a registrare
Devices list:=Lista dei dispositivi
Refresh Lists=Aggiorna l’elenco
Device status:=Stato del dispositivo
Used Space:=spazio utilizzato
Format=Formatta
Format the SD card are you sure?=Formatta SD card?
IPCam Setting=Impostazione del videocamera
OK=OK
Exit=esci
Management=Gestione degli utenti
User Setting=Gestione dell’account
User:=Account:
Group:=Gruppo:
Description:=Descrizione:
Password:=Codice:
Confirm:=Password di conferma
Refresh Lists=Aggiorna l’elenco
Add Account=aggiungi
Delete=Elimina
Modify=modifica
User=Utente
Group=gruppo
Description=Descrizione:
Administrator=amministratore
User=Utente normale
New User=Nuovo account
User already exist please check the input!=Utente già esistente, controlla il nome utente!
Please input user and password!=Inserisci il tuo nome utente e password!
The confirm passwd is different from passwd above!=I 2 password non sono coerenti!
Please input the user to delete!=Inserisci il nome utente da eliminare!
The user to delete is not exist!=Nome utente da eliminare non esiste!
Please input user and password to modify!=Inserisci il nome utente da modificare e la password!
The user to modify is not exist!=Nome utente da modificare non esiste!
The counts of user are limited!=Supera il limite della quantitàdell’utente
Password incorrect!=Errore password!
Guest=visitatore
Please Select The Account=Seleziona l’utente
No Permission !=L’utente non ha la permissione
Net Management=Gestione di rete
Default Conn:=Connessione di default
ETH Conn:=connessione cablata
PPPOE Conn:=dial-up connection
WIFI Conn:=disconnesso
User Name:=Nome utente:
Passwd:=Codice:
Refresh=aggiorna
Connect=Connessione
Net Info=Informazione di rete
IP Address:=Indirizzo IP
Net Mask:=Subnet mask
Gateway:=Gateway di default
DNS:=DNS
MAC:=MAC address
CloudSEE ID:=nvsip ID:
nvsip Status:=Stato nvsip
Online=Online
Offline=offline
Disconnect=disconnessione
Please Refresh Net List First!=Si prega di aggiornare il net list!
User And Passwd Cann't Empty!=Nome utente o password non può essere vuoto!
Connecting=Connessione in corso
Connect Succeed=Connesso con successo
Connect Fail=Connessione non riuscito
Connect Timeout=Connessione timeout
Disconnecting=Disconnessione…
Disconnect Succeed=Disconnesso con successo
Disconnect Fail=Disconnessione non riuscita
Disconnect Timeout=Operazione timeout
Search In Net=Ricerca rete
Not Found In Net!=Nessun rete trovata!
Passwd Cann't Empty!=Il codice non può essere vuoto
Management=Gestione di rete
Network Type:=Connessione di default
Ethernet=connessione cablata
PPPOE=dial-up connection
WIFI=disconnesso
ID:=Nome utente:
Passwd:=Codice
Search=cerca
Connect=Connessione
ID:=Account:
SSID:=Wireless SSID
Network Info=Informazione di rete
IP:=Indirizzo IP
Netmask:=Subnet mask:
Gateway:=Gateway di default:
DNS:=DNS
MAC:=MAC address
DHCP=Ottieni automaticamente l'indirizzo
CloudSEE ID:=nvsip ID:
nvsip Status:=Stato nvsip
Online=Online
Offline=offline
Disconnect=disconnessione
Please search SSID at first!=cerca wireless SSID prima!
ID or Passwd Cann't be empty!=Nome utente o password non può essere vuoto!
Connecting=Connessione in corso
Connect Succeed=Connesso con successo
Connect Failed=Connessione non riuscito
Connect Timeout=Connessione timeout
Disconnecting=Disconnessione…
Disconnect Succeed=Disconnesso con successo
Disconnect Fail=Disconnessione non riuscita
Disconnect Timeout=Operazione timeout
Searching WIFI SSID=Ricerca rete
Not found WIFI SSID!=Nessun rete trovata!
Passwd cann't be NULL!=Il codice non può essere vuoto
ID or password can not be emputy!=Nome utente o password non può essere vuoto!
Please refresh and select WIFI AP!=Seleziona la rete wireless da collegare!
Restart to enable the changing, are you sure?=Bisogna riavviare il dispositivo per modificare la configurazione della rete, sei sicuro di modificarla?
Refresh=aggiorna
Ok=OK
Exit=esci
User No Permission=L’utente non ha la permissione
The Last byte of the IP Should not be 255=Il quarto byte（第4字节的意大利语就是这样的） dell’indirizzo IP non può essere 255
IPCam Setting=Impostazione del videocamera
Iris=apertura
Focus=Focalizzazione
Zoom=zoom
Assist=AUX
Speed=velocità
Preset=preimpostato
Patrol=crociera
Path & Watch=locus e guardare
Path=locus
Scan=scansione
Name=nome
Add=Aggiungi
Delete=Elimina
Call=Va a
Preset(%d)=preimpostato(%d)
The Speep is 1~255=La velocità è 1~255
This is beyond the Total!=Tips:Supera il limite del punto preimpostato!
Error:This Presetting Location Number has been used!=Errore: punto preimpostato ripetuto,seleziona un altro punto
Stay Time=Tempo di permanenza
Start=attiva
Stop=Ferma
Record Path=Registrazione del locus
Record=registrazione
Finish=fine
Watch=guarda
Wait Time=Tempo di attesa
Left Limit=Bordo sinistro
Right Limit=Bordo destro
Start Scan=Inizia la scansione
Stop Scan=Termina la scansione
Various Scan=Pattern scan
NULL=NULL
Patrol Speed=Velocità di crociera
Patrol Path=Cruise Line
Patrol-1=Cruise Line-1
Patrol-2=Cruise Line-2
Path-1=località-1
Path-2=località-2
Path-3=località-3
Path-4=località-4
Full Speed=piena velocità
1/2 Speed=1/2piena velocità
1/4 Speed=1/4piena velocità
1/8 Speed=1/8piena velocità
1/16 Speed=1/16piena velocità
1/32 Speed=1/32piena velocità