mkvextract -- Extreu les pistes des de fitxers Matroska(tm) a altres fitxers

# 1. Sinopsis

mkvextract {mode} {nom_fitxer_origen} opcions especificacions_extracció

# 2. Descripció

Aquest programa extreu parts específiques d'un fitxer Matroska(tm) a altres formats d'utilitat. El primer argument, mode, li indica al mkvextract(1) què ha d'extreure. Actualment és possible extreure pistes (tracks), etiquetes (tags), adjunts (attachments), capítols (chapters), fulls de muntatge (CUE sheets), codis de temps (timecodes) i índexs (cues). El segon argument és el nom del fitxer d'origen. Aquest haurà de ser un fitxer Matroska(tm). La resta d'arguments són opcions i especificacions per a l'extracció -ambdues depenen del mode seleccionat-.

## 2.1. Opcions comunes

Les següents opcions estan disponibles en tots els modes i només es descriuran en aquesta secció.

Option | Description
--- | ---
-f, --parse-fully | Estableix el mode d'anàlisi a «full» (Completa). El mode per omissió no analitzarà tot el fitxer ja que empra la meta de cerca dels elements per a localitzar els elements requerits d'un fitxer d'origen. En el 99% dels casos n'hi ha prou. Però per a fitxers que no contenen elements meta de cerca o que estan malmesos, l'usuari hauria d'emprar aquest mode. L'anàlisi completa d'un fitxer pot requerir força temps, mentre que una anàlisi ràpida només porta segons.
--command-line-charset joc_de_caràcters | Estableix el joc de caràcters al qual convertir les cadenes indicades des de la línia d'ordres. Per omissió serà el joc de caràcters donat per la configuració regional actual del sistema.
--output-charset joc_de_caràcters | Estableix el joc de caràcters al qual convertir les cadenes de la sortida. Per omissió serà el joc de caràcters donat per la configuració regional actual del sistema.
-r, --redirect-output nom_fitxer | Escriu tots els missatges al nom_fitxer en lloc de a la consola. Si bé això es pot fer fàcilment amb la redirecció de la sortida, hi ha casos en què cal aquesta opció: quan el terminal torna a interpretar la sortida abans d'escriure-la a un fitxer. Es respectarà el joc de caràcters establert amb --output-charset.
--ui-language codi | Força l'ús de les traduccions pel codi d'idioma (p. ex., «de_DE» per a les traduccions en alemany). Introduint «list» com a codi, es farà que el programa ofereixi a la sortida una llista de les traduccions disponibles.
--debug tema | Activa la depuració per a una característica específica. Aquesta opció només és útil pels desenvolupadors.
--engage característica | Activa les característiques experimentals. Es pot sol·licitar una llista de les característiques disponibles amb mkvextract --engage list. Aquestes característiques no estan destinades a ser emprades en situacions normals.
--gui-mode | Activa el mode IGU. En aquest mode, les línies surten amb un format especial que pot explicar-vos el que està succeint per tal de controlar la IGU. Aquests missatges segueixen el format «#IGU#missatge». El missatge pot estar seguit per parells clau/valor com «#IGU#missatge#clau1=valor1#clau2=valor2…». Ni els missatges ni les claus seran traduïdes, sempre sortiran en anglès.
-v, --verbose | Serà detallat i mostrarà tots els elements importants del Matroska(tm) a mesura que es llegeixin.
-h, --help | Mostra la informació d'ús i surt.
-V, --version | Mostra la informació sobre la versió i surt.
--check-for-updates | Comprova en línia si hi ha nous llançaments per baixar-los des de l'URL http://mkvtoolnix-releases.bunkus.org/latest-release.xml. Es generaran quatre línies amb l'estil clau=valor: l'URL des d'on s'ha obtingut la informació (clau version_check_url), la versió actualment en execució (clau running_version), la versió de l'últim llançament (clau available_version) i l'URL per a la baixada (clau download_url). Després el programa sortirà amb un codi de sortida de 0 si no hi ha cap llançament més recent disponible, amb 1 si hi ha disponible una nova versió i amb 2 si s'ha produït algun error (p. ex., si no s'ha pogut recuperar la informació sobre l'actualització). Aquesta opció només estarà disponible si el programa va ser construït amb la implementació per a «libcurl».
@fitxer_d_opcions.json | Llegeix els arguments addicionals per a la línia d'ordres des del fitxer fitxer_d_opcions. Per a més informació sobre els formats admesos, vegeu la secció anomenada «Fitxers d'opcions» a la pàgina man del mkvmerge(1).

## 2.2. Mode extracció de la pista

Sintaxi: mkvextract tracks nom_fitxer_origen [opcions] TID1:nom_fitxer_destinació_1 [TID2:nom_fitxer_destinació_2 «...»]

Hi ha disponibles les següents opcions de línia d'ordres per a cada pista en el mode d'extracció «tracks» (pistes). Hauran d'aparèixer al davant de l'especificació de la pista on s'hagin d'aplicar (veure a sota).

Option | Description
--- | ---
-c joc_de_caràcters | Estableix el joc de caràcters per a convertir el text de la següent pista de subtítols. Només serà vàlida si l'objectiu de l'ID es correspon amb una pista de subtítols de text. Per omissió s'empra UTF-8.
--blockadd nivell | Només manté «BlockAdditions» fins aquest nivell. Per omissió ho manté en tots els nivells. Aquesta opció només afectarà certs tipus de còdecs com WAVPACK4.
--cuesheet | Fa que el mkvextract(1) extregui un full de muntatge (CUE sheet) des de la informació dels capítols i les dades de les etiquetes per a la següent pista a dins d'un fitxer el nom del qual serà el nom de sortida de la pista amb un prefix «.cue».
--raw | Extreu les dades en RAW a un fitxer sense contenidor. A diferència de l'etiqueta --fullraw, aquesta etiqueta no causa que el contingut de l'element CodecPrivate s'escrigui al fitxer. Aquest mode funciona amb tots els CodecID, fins i tot amb els que el mkvextract(1) no permet, però els fitxers resultants podrien no ser usables.
--fullraw | Extreu les dades en RAW a un fitxer sense contenidor. El contingut de l'element CodecPrivate s'escriurà en el primer fitxer si la pista conté aquest element a la capçalera. Aquest mode funciona amb tots els CodecID, fins i tot amb els que el mkvextract(1) no permet, però els fitxers resultants podrien no ser usables.
TID:nom_sortida | Causa l'extracció de la pista amb l'ID TID al fitxer nom_sortida, si aquesta pista existeix al fitxer d'origen. Aquesta opció es pot emprar múltiples vegades. Els ID de les pistes són els mateixos que mostra el mkvmerge(1) amb l'opció --identify. Cada nom de sortida només s'ha d'emprar una vegada. L'única excepció són les pistes RealAudio i RealVideo. Si empreu el mateix nom per a pistes diferents, llavors aquestes seran emmagatzemades en el mateix fitxer. Exemple:
    $ mkvextract tracks entrada.mkv 1:sortida_dos_pistes.rm 2:sortida_dos_pistes.rm

## 2.3. Mode extracció de les etiquetes

Sintaxi: mkvextract tags nom_fitxer_origen [opcions]

Les etiquetes extretes s'escriuran a la consola a menys que la sortida sigui redirigida (per a més detalls, vegeu la secció sobre la redirecció de la sortida).

## 2.4. Mode extracció dels adjunts

Sintaxi: mkvextract attachments nom_fitxer_origen [opcions] AID1:nom_sortida_1 [AID2:nom_sortida_2 «...»]

Option | Description
--- | ---
AID:nom_sortida | Causa l'extracció de l'adjunt amb l'ID AID al fitxer nom_sortida, si aquest adjunt existeix al fitxer d'origen. Si es deixa buit el nom_sortida, llavors s'emprarà el nom de l'adjunt al fitxer Matroska(tm) d'origen. Aquesta opció es pot emprar múltiples vegades. Els ID dels adjunts són els mateixos que mostra el mkvmerge(1) amb l'opció --identify.

## 2.5. Mode extracció dels capítols

Sintaxi: mkvextract chapters nom_fitxer_origen [opcions]

Option | Description
--- | ---
-s, --simple | Exporta la informació dels capítols en un format simple, emprat en les eines OGM (CHAPTER01=«...», CHAPTER01NAME=«...»). En aquest mode es descartarà alguna informació. Per omissió la sortida dels capítols serà en el format XML.
--simple-language idioma | Si el format simple està habilitat, llavors el mkvextract(1) simplement mostrarà una única entrada per a cada àtom de capítol trobat, fins i tot si un àtom de capítol conté més d'un nom de capítol. Per omissió, el mkvextract(1) emprarà el primer nom de capítol trobat per a cada àtom, independentment del seu idioma. L'ús d'aquesta opció permet a l'usuari determinar quins són els noms dels capítols de sortida si els àtoms contenen més d'un nom de capítol. El paràmetre language ha de ser un codi ISO 639-1 o ISO 639-2.

Els capítols extrets s'escriuran a la consola a menys que la sortida sigui redirigida (per a més detalls, vegeu la secció sobre la redirecció de la sortida).

## 2.6. Mode extracció del full de muntatge

Sintaxi: mkvextract cuesheet nom_fitxer_origen [opcions]

Els fulls de muntatge extrets s'escriuran a la consola a menys que la sortida sigui redirigida (per a més detalls, vegeu la secció sobre la redirecció de la sortida).

## 2.7. Mode extracció del codi de temps

Sintaxi: mkvextract timecodes_v2 nom_fitxer_origen [opcions] TID1:nom_fitxer_destinació_1 [TID2:nom_fitxer_destinació_2 «...»]

Els codis de temps extrets s'escriuran a la consola a menys que la sortida sigui redirigida (per a més detalls, vegeu la secció sobre la redirecció de la sortida).

Option | Description
--- | ---
TID:nom_sortida | Causa l'extracció dels codis de temps per a la pista amb l'ID TID al fitxer nom_sortida, si aquesta pista existeix al fitxer d'origen. Aquesta opció es pot emprar múltiples vegades. Els ID de les pistes són els mateixos que mostra el mkvmerge(1) amb l'opció --identify. Exemple:
    $ mkvextract timecodes_v2 entrada.mkv 1:ct_pista_1.txt 2:ct_pista_2.txt

## 2.8. Mode extracció dels índexs

Sintaxi: mkvextract cues nom_fitxer_origen [opcions] TID1:nom_fitxer_destinació_1 [TID2:nom_fitxer_destinació_2 «...»]

Option | Description
--- | ---
TID:nom_fitxer_destinació | Causa l'extracció dels índexs per a la pista amb l'ID TID al fitxer nom_sortida, si aquesta pista existeix al fitxer d'origen. Aquesta opció es pot emprar múltiples vegades. Els ID de les pistes són els mateixos que mostra el mkvmerge(1) amb l'opció --identify i no els números continguts en l'element CueTrack.

El format de la sortida és un simple format de text: una línia per a cada element CuePoint amb un parell clau=valor. Si un element opcional no és present en un CuePoint (p. ex., CueDuration), llavors es retornarà un guió com a valor.

Exemple:

    timecode=00:00:13.305000000 duration=- cluster_position=757741 relative_position=11

Les claus possibles són:

Option | Description
--- | ---
timecode | El codi de temps del punt de l'índex amb una precisió de nanosegons. El format és HH:MM:SS.nnnnnnnnn. Aquest element s'establirà sempre.
duration | La durada del punt de l'índex amb una precisió de nanosegons. El format és HH:MM:SS.nnnnnnnnn.
cluster_position | La posició absoluta en bytes dins del fitxer Matroska(tm), on comença el clúster que conté l'element de referència. Note: Dins del fitxer Matroska(tm), el CueClusterPosition es refereix a la compensació a l'inici de les dades del segment. El valor de la sortida és donat pel mode d'extracció de l'índex del mkvextract(1), però ja conté aquesta compensació, la qual és absoluta a partir del començament del fitxer.
relative_position | La posició relativa en bytes dins del clúster on l'element BlockGroup o SimpleBlock és el punt de l'índex al qual es refereix al començament. Note: Dins del fitxer Matroska(tm), el CueRelativePosition es refereix a la compensació a l'inici de les dades del clúster. El valor de sortida serà donat pel mode d'extracció de l'índex del mkvextract(1), però és relatiu a l'ID del clúster. La posició absoluta dins del fitxer es pot calcular afegint cluster_position i relative_position.

Exemple:

    $ mkvextract cues entrada.mkv 1:índex_pista_1.txt 2:índex_pista_2.txt

# 3. Redirecció de la sortida

Diversos modes d'extracció provoquen que el mkvextract(1) escrigui la informació extreta a la consola. En general, hi ha dos modes d'escriure aquesta informació a un fitxer: un proporcionat per l'intèrpret d'ordres i un altre pel mkvextract(1).

El mecanisme de redirecció intern de l'intèrpret d'ordres és emprat amb «> nom_fitxer_sortida.ext» a la línia d'ordres. Exemple:

    $ mkvextract tags origen.mkv > etiquetes.xml

La redirecció del mkvextract(1) és invocada amb l'opció --redirect-output. Exemple:

    $ mkvextract tags origen.mkv --redirect-output etiquetes.xml

Note:

En Windows possiblement necessitareu emprar l'opció --redirect-output, perquè cmd.exe a vegades interpreta els caràcters especials abans que s'escriguin al fitxer de sortida, resultant en una sortida malmesa.

# 4. Conversió per a fitxers de text i jocs de caràcters

Per a un debat en profunditat sobre com manipula la suite MKVToolNix les conversions entre els jocs de caràcters, codifica l'entrada/sortida, codifica la línia d'ordres i codifica a la consola, si us plau, vegeu la secció anomenada de la mateixa manera a la pàgina man del mkvmerge(1).

# 5. Formats pels fitxers de sortida

La decisió sobre el format de la sortida es basa en el tipus de pista, i no en l'extensió usada en el nom del fitxer de sortida. Per ara, s'admeten els següents tipus de pista:

Option | Description
--- | ---
V_MPEG4/ISO/AVC | Les pistes de vídeo H.264 / AVC s'escriuran en fluxos elementals H.264 que posteriorment es poden processar, p. ex., amb MP4Box(tm) del paquet GPAC(tm).
V_MS/VFW/FOURCC | Les pistes de vídeo amb FPS fixos amb aquest CodecID s'escriuran en fitxers AVI.
V_REAL/* | Les pistes RealVideo(tm) s'escriuran en fitxers RealMedia(tm).
V_THEORA | Els fluxos Theora(tm) s'escriuran dins d'un contenidor Ogg(tm).
V_VP8, V_VP9 | Les pistes VP8 / VP9 s'escriuran en fitxers IVF.
A_MPEG/L2 | Els fluxos d'àudio MPEG-1 nivell II s'extrauran a fitxers MP2 en RAW.
A_MPEG/L3, A_AC3 | Aquests s'extreuen a fitxers MP3 i AC-3 en RAW.
A_PCM/INT/LIT | Les dades PCM en RAW s'escriuran en un fitxer WAV.
A_AAC/MPEG2/*, A_AAC/MPEG4/*, A_AAC | Tots els fitxers AAC s'escriuran en un fitxer AAC amb capçaleres ADTS abans de cada paquet. Les capçaleres ADTS no contindran l'obsolet camp d'èmfasi.
A_VORBIS | L'àudio Vorbis s'escriurà en un fitxer OggVorbis(tm).
A_REAL/* | Les pistes RealAudio(tm) s'escriuran en fitxers RealMedia(tm).
A_TTA1 | Les pistes TrueAudio(tm) s'escriuran en fitxers TTA. Si us plau, tingueu en compte que a causa de la limitada precisió dels codis de temps del Matroska(tm), la capçalera extreta del fitxer serà diferent pel que fa a dos camps: data_length (el nombre total de fluxos en el fitxer) i la CRC.
A_ALAC | Les pistes ALAC s'escriuran en fitxers CAF.
A_FLAC | Les pistes FLAC s'escriuran en fitxers FLAC en RAW.
A_WAVPACK4 | Les pistes WavPack(tm) s'escriuran en fitxers WV.
A_OPUS | Les pistes Opus(tm) s'escriuran en fitxers OggOpus(tm).
S_TEXT/UTF8 | Els subtítols de text simple s'escriuran com a fitxers SRT.
S_TEXT/SSA, S_TEXT/ASS | Els subtítols de text SSA i ASS s'escriuran com a fitxers SSA/ASS respectivament.
S_KATE | Els fluxos Kate(tm) s'escriuran dins d'un contenidor Ogg(tm).
S_VOBSUB | Els subtítols VobSub(tm) s'escriuran com a fitxers SUB juntament amb els fitxers d'índex respectius, com a fitxers IDX.
S_TEXT/USF | Els subtítols de text USF s'escriuran com a fitxers USF.
S_HDMV/PGS | Els subtítols PGS s'escriuran com a fitxers SUP.
Etiquetes | Les etiquetes es convertiran al format XML. Aquest és el mateix format que admet el mkvmerge(1) per a llegir-les.
Adjunts | Els adjunts s'escriuran al fitxer de sortida tal com estan. No es realitzarà cap tipus de conversió.
Capítols | Els capítols es convertiran al format XML. Aquest és el mateix format que admet el mkvmerge(1) per a llegir-los. Altrament, es pot generar una versió reduïda amb un format simple a l'estil OGM.
Codis de temps | Els codis de temps primer estan ordenats i després la sortida genera un fitxer compatible amb el format timecode v2 preparat per a ser proporcionat al mkvmerge(1). L'extracció a altres formats (v1, v3 i v4) no és admesa.

# 6. Codis de sortida

El mkvextract(1) sortirà amb un d'aquests tres codis de sortida:

- 0 -- Aquest codi de sortida significa que l'extracció s'ha realitzat correctament.

- 1 -- En aquest cas, el mkvextract(1) ha generat una sortida amb almenys un avís, però l'extracció ha continuat. Un avís és prefixat amb el text «Avís:». Depenent de les qüestions involucrades, els fitxers resultants seran o no correctes. L'usuari serà instat a revisar tant els avisos com els fitxers resultants.

- 2 -- Aquest codi de sortida s'empra després de produir-se un error. El mkvextract(1) interromprà el procés just després de mostrar el missatge d'error. L'interval dels missatges d'error va des d'arguments incorrectes a la línia d'ordres fins a errors de lectura/escriptura en fitxers malmesos.

# 7. Escapar caràcters especials en el text

Hi ha pocs llocs en els quals els caràcters especials en el text puguin o s'hagin d'escapar. Les regles per a l'escapament són simples: cada caràcter que necessiti ser escapat serà substituït amb una barra invertida seguida d'un altre caràcter.

Les regles són: « » (un espai) serà «\s», «"» (cometes dobles) serà «\2», «:» serà «\c», «#» serà «\h» i «\» (una única barra invertida) serà «\\».

# 8. Variables d'entorn

El mkvextract(1) empra les variables per omissió que es determinen a la configuració regional del sistema (p. ex., LANG i la família LC_*). Variables addicionals:

Option | Description
--- | ---
MKVEXTRACT_DEBUG, MKVTOOLNIX_DEBUG i la seva forma abreujada MTX_DEBUG | El contingut es tractarà com si s'hagués passat l'opció --debug.
MKVEXTRACT_ENGAGE, MKVTOOLNIX_ENGAGE i la seva forma abreujada MTX_ENGAGE | El contingut es tractarà com si s'hagués passat l'opció --engage.
MKVEXTRACT_OPTIONS, MKVTOOLNIX_OPTIONS i la seva forma abreujada MTX_OPTIONS | El contingut serà dividit en espais en blanc. Les cadenes parcials resultants seran tractades com si haguessin estat passades com a opcions a la línia d'ordres. Si necessiteu passar caràcters especials (p. ex., espais) llavors els haureu d'escapar (vegeu la secció sobre escapar caràcters especials en el text).

# 9. Vegeu també

mkvmerge(1), mkvinfo(1), mkvpropedit(1), mkvtoolnix-gui(1)

# 10. WWW

Sempre trobareu l'última versió a la pàgina de les MKVToolNix.