如何使用蓝牙驱动程序

widcomm驱动和IVT BlueSoleil驱动，这两种驱动所提供的服务最多，功能最全。除此以外微软在windowsXP的sp2里也集成了蓝牙驱动，但只实现了最基本的蓝牙功能，本软件只可以在widcomm驱动和IVT BlueSoleil驱动下使用。

由于蓝牙遥控器是使用蓝牙的虚拟串口来遥控电脑的，所以，必须首先配置蓝牙的虚拟串口，下面就介绍如何配置蓝牙的虚拟串口。

一、widcomm驱动

安装这个驱动后，会在桌面上建立一个快捷方式如图，双击就启动我的 Bluetooth 位置，如下图。

用鼠标在上图所显示的界面，点下“查看我的bluetooth服务”，显示如下界面：

上图所显示的“我的ActiveSync”，是我们所必须启动的，如果没有启用，请用鼠标右键单击，选择“启用”，这个服务，允许其它的蓝牙设备，和电脑建立虚拟串口连接，从而遥控电脑，它同时也显示了虚拟串口号码，这个图片所显示的虚拟串口号码为：com8，可以在蓝牙遥控器中使用这个串口号码。

二、IVT BlueSoleil驱动

运行ＩＶＴ的蓝牙驱动程序，界面如下：

点下“查看”下的“服务窗口”按钮，显示全部的服务项目，如下图：

如上图所显示，有２个虚拟窗口服务，分别是com6和com7,可以在蓝牙遥控器中使用这２个串口中的任何１个，为了这２个串口不发生冲突，可以关闭掉其中的１个，办法是：用鼠标右键点击一个服务，选择“停止服务”，就可以停用该服务了。