/****
MODEL：ZH-A1
1.最大のポイント：49152（色領域を半分に）
????モノクロ：16*3072 32*1536
??????????*1024年48
????カラー：16*153632*768
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.シリアル通信モードをサポート
8.シリアルプログラムのアップグレードをサポート
9. RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5

/****
MODEL：ZH-A4
1.最大のポイント：65536（色領域を半分に）
????モノクロ：16*4096 32*2048
??????????48*136064*1024
????カラー：16*204832*1024
??????????48*68064*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.シリアル通信モードをサポート
8.シリアルプログラムのアップグレードをサポート
9. RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-U0
1.最大のポイント：32768（色領域を半分に）
????モノクロ：16*2048 32*1024
????カラー：16*1024 32*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5

/****
MODEL：ZH-ええと
1.最大のポイント：16384（色領域を半分に）
????モノクロ：16*1024 32*512
????カラー：16*512 32*256
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート

/****
MODEL：ZH-U1
1.最大のポイント：49152（色領域を半分に）
????モノクロ：16*3072 32*1536
*1024年48
????カラー：16*1536 32*768
??????????48*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-U2
1.最大のポイント：65536（色領域を半分に）
????モノクロ：16*4096 32*2048
??????????48*1360 64*1024
????カラー：16*2048 32*1024
??????????48*680 64*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-U3
1.最大のポイント：65536（色領域を半分に）
????モノクロ：16*4096 32*2048
??????????48*1360 64*1024
??????????80*816 96*680
??????????128*512
????カラー：16*2048 32*1024
??????????48*680 64*512
??????????80*408 96*336
??????????128*256
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
?????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-U4
1.最大のポイント：102400（色領域を半分に）
????モノクロ：16*4096 32*3200
??????????48*2128 64* 1600
??????????80*1280 96*1064
??????????128*800
????カラー：16*3200 32* 1600
??????????48*1064 64*800
??????????80*640 96*528
??????????128*400
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-UF
1.最大のポイント：32768（色領域を半分に）
????モノクロ：16*2048 32*1024
??????????48*680 64*512
????カラー：16*1024 32*512
??????????48*336 64*256
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-U5
1.最大のポイント：163,840（色の高さが半減）
????モノクロ：16*4096 32*4096 48*3008 64*2560
??????????80*2048 96*1704 128*1280 144*1136
??????????160* 1024 176*928 192*848 208*784
??????????224*728 240*680 256*640
????カラー：16*4096 32*2048 48*1696 64*1280
??????????80*1024 96*848 128*640
??注：高い4行の12の8行とのインタフェース高08インターフェース

すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
モデル：ZH-U6
1.最大のポイント：524288（色領域を半分に）
????モノクロ：32*4096 96*4096 64*128*4096*4096
??????????144*3640 160*3272 176*2976 192*2728
??????????208*2520 224*2336 240*2184 256*2048
????カラー：32*4096 64*4096 96*2728 128*2048
??????????144*1816 160*1632 176*1488 192*1360
??????????208*1256 224*1168 240*1088 256*1024
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5


/****
モデル：ZH-U8
1.最大のポイント：1048576（半減する色領域）
????モノクロ：32*8192 64*8192 96*8192 128*8192
??????????160*6552 192*5456 208*5040 224*4680
??????????240*4368 256*4096 288*3640 320*3272
??????????352*2976 384*2728 416*2520 448*2336
??????????*2048 480*2184512
????カラー：32*8192 64*8192 96*5456 128*4096
??????????160*3272 192*2728 224*2336 256*2048
??????????288*1816 320*1632 352*1488 384*1360
??????????416*1256 448*1168 480*1088 512*1024
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-E1
1.最大のポイント：49152（色領域を半分に）
????モノクロ：16*3072 32*1536
??????????*1024年48
????カラー：16*1536 32*768
??????????48*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートデュアルイーサネットポートとシリアル通信モード
8.自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9.サポート単一の直接接続とLAN通信
10.ネットワーク·インタフェースは、通信やクロスラインの完全な互換性が直系である
ダイレクトライン11. RS-232シリアル通信
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5


/****
MODEL：ZH-E3
1.最大のポイント：65536（色領域を半分に）
????モノクロ：16*4096 32*2048
??????????48*1360 64*1024
??????????80*816 96*680
??????????128*512
????カラー：16*2048 32*1024
??????????48*680 64*512
??????????80*408 96*336
??????????128*256
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートデュアルイーサネットポートとシリアル通信モード
8.自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9.サポート単一の直接接続とLAN通信
10.ネットワーク·インタフェースは、通信やクロスラインの完全な互換性が直系である
ダイレクトライン11. RS-232シリアル通信
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-E5
1.最大のポイント：163,840（色の高さが半減）
????モノクロ：16*4096 32*409648*3008 64*2560
??????????80*2048 96*1704 128*1280 144*1136
??????????160* 1024 176*928 192*848 208*784
??????????224*728 240*680 256*640
????カラー：16*4096 32*2048 48*1696 64*1280
??????????80*1024 96*848 128*640
??注：高い4行の12の8行とのインタフェース高08インターフェース
?????
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートデュアルイーサネットポートとシリアル通信モード
8.自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9.サポート単一の直接接続とLAN通信
10.ネットワーク·インタフェースは、通信やクロスラインの完全な互換性が直系である
ダイレクトライン11. RS-232シリアル通信
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-E6

1.最大のポイント：524288（色領域を半分に）
????モノクロ：32*4096 96*4096  64*128*4096*4096
??????????144*3640 160*3272 176*2976 192*2728
??????????208*2520 224*2336 240*2184 256*2048
????カラー：32*4096 64*4096 96*2728 128*2048
??????????144*1816 160*1632 176*1488 192*1360
??????????208*1256 224*1168 240*1088 256*1024
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートデュアルイーサネットポートとシリアル通信モード
8.自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9.サポート単一の直接接続とLAN通信
10.ネットワーク·インタフェースは、通信やクロスラインの完全な互換性が直系である
ダイレクトライン11. RS-232シリアル通信
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-E8
1.最大のポイント：1048576（半減する色領域）
????モノクロ：32*8192 64*8192 96*8192 128*8192
??????????160*6552 192*5456 208*5040 224*4680
??????????240*4368 256*4096 288*3640 320*3272
??????????352*2976 384*2728 416*2520 448*2336
??????????*2048 480*2184512
????カラー：32*8192 64*8192 96*5456 128*4096
??????????160*3272 192*2728 224*2336 256*2048
??????????288*1816 320*1632 352*1488 384*1360
??????????416*1256 448*1168 480*1088 512*1024
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートデュアルイーサネットポートとシリアル通信モード
8.自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9.サポート単一の直接接続とLAN通信
10.ネットワーク·インタフェースは、通信やクロスラインの完全な互換性が直系である
ダイレクトライン11. RS-232シリアル通信
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-Gmは
1.最大のポイント：16384（色領域を半分に）
????モノクロ：16*1024
????カラー：16*512
2.サポート1/4,1/8,1/16スキャン
3.サポート無料パーティション
4.サポート魔法のランエッジ（フルスクリーン/パーティション）
5.カウントダウン、温度をサポート
6.コミュニケーションインタフェース：GPRSのRS-232
7.タイマースイッチのサポート
8.フルスクリーンテスト支援
9. RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-G0
1.最大のポイント：32768（色領域を半分に）
????モノクロ：16*2048 32*1024
????カラー：16*1024 32*512
2.サポート1/4,1/8,1/16スキャン
3.サポート無料パーティション
4.サポート魔法のランエッジ（フルスクリーン/パーティション）
5.カウントダウン、温度をサポート
6.コミュニケーションインタフェース：GPRSのRS-232
7.タイマースイッチのサポート
8.フルスクリーンテスト支援
9. RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-G3
1.最大のポイント：65536（色領域を半分に）
????モノクロ：16*4096 32*2048
??????????48*1360 64*1024
??????????80*816 96*680
??????????128*512
????カラー：16*2048 32*1024
??????????48*680 64*512
??????????80*408 96*336
??????????128*256
2.サポート1/4,1/8,1/16スキャン
3.サポート無料パーティション
4.サポート魔法のランエッジ（フルスクリーン/パーティション）
5.カウントダウン、温度をサポート
6.コミュニケーションインタフェース：GPRSのRS-232
7.タイマースイッチのサポート
8.フルスクリーンテスト支援
9. RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5
/****
MODEL：ZH-G4
1.最大のポイント：144384（色領域を半分に）
????モノクロ：16*409632*409648*300864*2560
??????????80*204896*1704128*1280
????カラー：16*409632*204848*169664*1280
??????????80*102496*848128*640
2.サポート1/4,1/8,1/16スキャン
3.サポート無料パーティション
4.サポート魔法のランエッジ（フルスクリーン/パーティション）
5.カウントダウン、温度をサポート
6.コミュニケーションインタフェース：GPRSのRS-232
7.タイマースイッチのサポート
8.フルスクリーンテスト支援
9. RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5


/****
モデル：ZH-U7
1.最大のポイント：524288（色領域を半分に）
????モノクロ：32409696*409664*128*4096*4096
??????????160*3272192*2728224*2336256*2048
288*1816320*1632352*1488384*1360
??????????416*1256448*1168480*1088512*1024
????カラー：32*409664*409696*2728128*2048
??????????160*1632192*1360224*1168256*1024
??????????288*904320*816352*744384*680
??????????416*624448*584480*544512*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5

/****
MODEL：ZH-E7

1.最大のポイント：524288（色領域を半分に）
????モノクロ：32409696*409664*128*4096*4096
??????????160*3272192*2728224*2336256*2048
288*1816320*1632352*1488384*1360
??????????416*1256448*1168480*1088512*1024
????カラー：32*409664*409696*2728128*2048
??????????160*1632192*1360224*1168256*1024
??????????288*904320*816352*744384*680
??????????416*624448*584480*544512*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートデュアルイーサネットポートとシリアル通信モード
8.自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9.サポート単一の直接接続とLAN通信
10.ネットワーク·インタフェースは、通信やクロスラインの完全な互換性が直系である
ダイレクトライン11. RS-232シリアル通信
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5


/****
MODEL：ZH-W0
1.最大のポイント：32768（色領域を半分に）
????モノクロ：16*204832*1024
????カラー：16*102432*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートデュアルイーサネットポートとシリアル通信モード
8.自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9.サポート単一の直接接続とLAN通信
10.ネットワーク·インタフェースは、通信やクロスラインの完全な互換性が直系である
ダイレクトライン11. RS-232シリアル通信
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5



/****
MODEL：ZH-W1
1.最大のポイント：49152（色領域を半分に）
????モノクロ：16*307232*1536
??????????*1024年48
????カラー：16*153632*768
??????????48*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートデュアルイーサネットポートとシリアル通信モード
8.自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9.サポート単一の直接接続とLAN通信
10.ネットワーク·インタフェースは、通信やクロスラインの完全な互換性が直系である
ダイレクトライン11. RS-232シリアル通信
??接続が、次の
????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5

/****
MODEL：ZH-W3
1.最大のポイント：65536（色領域を半分に）
????モノクロ：16*409632*2048
??????????48*136064*1024
??????????80*81696*680
??????????128*512
????カラー：16*204832*1024
??????????48*68064*512
??????????80*40896*336
??????????128*256
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10 RS-232通信ラインが直線である
??接続が、次の
?????????PC----デバイス
?????????2----2
?????????3----3
?????????5----5

/****
MODEL：ZH-UN
1.最大のポイント：10240（色領域を半分に）
????モノクロ：16*64032*320
????カラー：16*32032*160
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート4無料パーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート


/****
MODEL：ZH-UC
1.最大のポイント：24576（色領域を半分に）
????モノクロ：16*153632*768
??????????48*512
????カラー：16*76832*384
??????????48*256
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート

/****
MODEL：ZH-WM
1.最大のポイント：16384（色領域を半分に）
????モノクロ：16*102432*512
????カラー：16*51232*256
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10.コミュニケーション：Uディスク/ WIFI

/****
MODEL：ZH-W2
1.最大のポイント：65536（色領域を半分に）
????モノクロ：16*409632*2048
??????????48*136064*1024
????カラー：16*204832*1024
??????????48*68064*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10.コミュニケーション：Uディスク/ WIFI

/****
MODEL：ZH-WN
1.最大のポイント：10240（色領域を半分に）
????モノクロ：16*64032*320
????カラー：16*32032*160
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10.コミュニケーション：Uディスク/ WIFI

/****
MODEL：ZH-W4
1.最大のポイント：102400（色領域を半分に）
????モノクロ：16*409632*3200
??????????48*212864* 1600
??????????80*128096*1064
??????????128*800
????カラー：16*320032* 1600
??????????48*106464*800
??????????80*64096*528
??????????128*400
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10.コミュニケーション：Uディスク/ WIFI

/****
MODEL：ZH-G2
1.最大のポイント：65536（色領域を半分に）
????モノクロ：16*409632*2048
??????????48*136064*1024
????カラー：16*204832*1024
??????????48*68064*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10.コミュニケーション：Uディスク/ WIFI

/****
モデル：ZH-W7
1.最大のポイント：524288（色領域を半分に）
????モノクロ：32409696*409664*128*4096*4096
??????????160*3272192*2728224*2336256*2048
288*1816320*1632352*1488384*1360
??????????416*1256448*1168480*1088512*1024
????カラー：32*409664*409696*2728128*2048
??????????160*1632192*1360224*1168256*1024
??????????288*904320*816352*744384*680
??????????416*624448*584480*544512*512
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10.コミュニケーション：Uディスク/ WIFI

/****
MODEL：ZH-W6

1.最大のポイント：524288（色領域を半分に）
????モノクロ：32409696*409664*128*4096*4096
??????????144*3640160*3272176*2976192*2728
??????????208*2520224*2336240*2184256*2048
????カラー：32*409664*409696*2728128*2048
??????????144*1816160*1632176*1488192*1360
??????????208*1256224*1168240*1088256*1024
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10.コミュニケーション：Uディスク/ WIFI

/****
MODEL：ZH-W5
1.最大のポイント：163,840（色の高さが半減）
????モノクロ：16*409632*409648*300864*2560
??????????80*204896*1704128*1280144*1136
??????????160* 1024176*928192*848208*784
??????????224*728240*680256*640
????カラー：16*409632*204848*169664*1280
??????????80*102496*848128*640
すべてのスキャン2.サポート
3.サポート16自由なパーティション
4.フルスクリーンのサポートおよび実行側サイドのパーティションを実行することにより
5.サポートフルスクリーン動的背景や地区によって動的背景
クールなテキストアニメーションの6.サポートN種類
7.サポートUディスクおよびデュアルシリアル通信モード
8. Uディスクのサポートとシリアルプログラムのアップグレード
すべてのUディスクストレージフォーマットFAT32/ NTFS/ EXFAT9.サポート
10.コミュニケーション：Uディスク/ WIFI

/ ****
MODEL: ZH-Mm

1. Maximum Points: 5376
      Tricolor: 16 * 336
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. U disk support communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT

/ ****
MODEL: ZH-M2

1. Maximum Points: 21760
      Tricolor: 16 * 1360    32 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-M4

1. Maximum Points: 33792
      Tricolor:  16 * 1360    32 * 1056
                 48 * 704     64 * 528
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
Model: ZH-M7

1. Maximum Points: 174080
      Tricolor:  32 * 1360     64 * 1360     96 * 1360    128 * 1360
                160 * 1088    192 * 896     224 * 768     256 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-S1

1. Maximum Points: 49152
    Monochrome: 32 * 1536    48 * 1024
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-S2

1. Maximum Points: 65536
    Monochrome: 32 * 2048    48 * 1360
                64 * 1024    80 * 800
                96 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5