/ ****
MODEL: ZH-A1

1. Maksimum Puan: 49152 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 307 232 * 1536
           * 1024 48
     Renk: 16 * 153 632 * 768
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. seri iletişim modunu destekler
8. seri Program güncellemesini destekler
9. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-A4

1. Maksimum Puan: 65536 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
     Renk: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. seri iletişim modunu destekler
8. seri Program güncellemesini destekler
9. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U0

1. Maksimum Puan: 32768 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 204 832 * 1024
     Renk: 16 * 102 432 * 512
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-Um

1. Maksimum Puan: 16384 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 102 432 * 512
     Renk: 16 * 51 232 * 256
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek

/ ****
MODEL: ZH-U1

1. Maksimum Puan: 49152 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 307 232 * 1536
* 1024 48
     Renk: 16 * 153 632 * 768
           48 * 512
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U2

1. Maksimum Puan: 65536 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
     Renk: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U3

1. Maksimum Puan: 65536 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     Renk: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
           80 * 40 * 896 336
           128 * 256
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
          PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U4

1. Maksimum Puan: 102.400 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 409 632 * 3200
           48 * 212 864 * 1600
           80 * 128 096 * 1064
           128 x 800
     Renk: 16 * 320 032 * 1600
           48 x 106 464 x 800
           80 * 64 096 * 528
           128 x 400
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-UF

1. Maksimum Puan: 32768 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
     Renk: 16 * 102 432 * 512
           48 * 33 664 * 256
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U5

1. Maksimum Puan: 163.840 (renk yüksekliği yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           80 * 204 896 * 1.704.128 * 1.280.144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Renk: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   Not: 12 arayüzü 8 satır yüksek 08 arayüzü 4 sıra yüksek olan

Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Model: ZH-U6

1. Maksimum Puan: 524288 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
           144 * 3.640.160 * 3.272.176 * 2.976.192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     Renk: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1.816.160 * 1.632.176 * 1.488.192 * 1360
           208 * 1.256.224 * 1.168.240 * 1.088.256 * 1024
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
Model: ZH-U8

1. Maksimum Puan: 1048576 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 32 * 819 264 * 819 296 * 8.192.128 * 8192
           160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
           240 * 4.368.256 * 4.096.288 * 3.640.320 * 3272
           352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
           * 2184512 * 2048 480
     Renk: 32 * 819 264 * 819 296 * 5.456.128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1.256.448 * 1.168.480 * 1.088.512 * 1024
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-E1

1. Maksimum Puan: 49152 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 307 232 * 1536
           * 1024 48
     Renk: 16 * 153 632 * 768
           48 * 512
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek çift Ethernet portu ve seri haberleşme modu
8. otomatik olmadan IP, IP ayarlarını almak
9. Destek tek doğrudan bağlantısı ve LAN iletişim
10. Ağ arabirimi iletişim ve çapraz-line tam uyumlu direkt çizgi
11. RS-232 direkt hat için seri iletişim
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
MODEL: ZH-E3

1. Maksimum Puan: 65536 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     Renk: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
           80 * 40 * 896 336
           128 * 256
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek çift Ethernet portu ve seri haberleşme modu
8. otomatik olmadan IP, IP ayarlarını almak
9. Destek tek doğrudan bağlantısı ve LAN iletişim
10. Ağ arabirimi iletişim ve çapraz-line tam uyumlu direkt çizgi
11. RS-232 direkt hat için seri iletişim
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-E5

1. Maksimum Puan: 163.840 (renk yüksekliği yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           80 * 204 896 * 1.704.128 * 1.280.144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Renk: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   Not: 12 arayüzü 8 satır yüksek 08 arayüzü 4 sıra yüksek olan
     
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek çift Ethernet portu ve seri haberleşme modu
8. otomatik olmadan IP, IP ayarlarını almak
9. Destek tek doğrudan bağlantısı ve LAN iletişim
10. Ağ arabirimi iletişim ve çapraz-line tam uyumlu direkt çizgi
11. RS-232 direkt hat için seri iletişim
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-E6

1. Maksimum Puan: 524288 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
           144 * 3.640.160 * 3.272.176 * 2.976.192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     Renk: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1.816.160 * 1.632.176 * 1.488.192 * 1360
           208 * 1.256.224 * 1.168.240 * 1.088.256 * 1024
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek çift Ethernet portu ve seri haberleşme modu
8. otomatik olmadan IP, IP ayarlarını almak
9. Destek tek doğrudan bağlantısı ve LAN iletişim
10. Ağ arabirimi iletişim ve çapraz-line tam uyumlu direkt çizgi
11. RS-232 direkt hat için seri iletişim
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-E8

1. Maksimum Puan: 1048576 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 32 * 819 264 * 819 296 * 8.192.128 * 8192
           160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
           240 * 4.368.256 * 4.096.288 * 3.640.320 * 3272
           352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
           * 2184512 * 2048 480
     Renk: 32 * 819 264 * 819 296 * 5.456.128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1.256.448 * 1.168.480 * 1.088.512 * 1024
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek çift Ethernet portu ve seri haberleşme modu
8. otomatik olmadan IP, IP ayarlarını almak
9. Destek tek doğrudan bağlantısı ve LAN iletişim
10. Ağ arabirimi iletişim ve çapraz-line tam uyumlu direkt çizgi
11. RS-232 direkt hat için seri iletişim
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-Gm

1. Maksimum Puan: 16384 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 1024
     Renk: 16 * 512
2. Destek 1 / 4,1 / 8,1 / 16 tarama
3. Destek ücretsiz bölüm
4. Destek büyülü çalışma kenarı (tam ekran / bölüm)
5. Geri sayım, sıcaklık Destek
6. Haberleşme Arabirimi: GPRS RS-232
7. Zamanlayıcı anahtarı desteği
8. Tam ekran testi desteği
9. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-G0

1. Maksimum Puan: 32768 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 204 832 * 1024
     Renk: 16 * 102 432 * 512
2. Destek 1 / 4,1 / 8,1 / 16 tarama
3. Destek ücretsiz bölüm
4. Destek büyülü çalışma kenarı (tam ekran / bölüm)
5. Geri sayım, sıcaklık Destek
6. Haberleşme Arabirimi: GPRS RS-232
7. Zamanlayıcı anahtarı desteği
8. Tam ekran testi desteği
9. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-G3

1. Maksimum Puan: 65536 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     Renk: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
           80 * 40 * 896 336
           128 * 256
2. Destek 1 / 4,1 / 8,1 / 16 tarama
3. Destek ücretsiz bölüm
4. Destek büyülü çalışma kenarı (tam ekran / bölüm)
5. Geri sayım, sıcaklık Destek
6. Haberleşme Arabirimi: GPRS RS-232
7. Zamanlayıcı anahtarı desteği
8. Tam ekran testi desteği
9. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-G4

1. Maksimum Puan: 144.384 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           80 * 204 896 * 1.704.128 * 1280
     Renk: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
2. Destek 1 / 4,1 / 8,1 / 16 tarama
3. Destek ücretsiz bölüm
4. Destek büyülü çalışma kenarı (tam ekran / bölüm)
5. Geri sayım, sıcaklık Destek
6. Haberleşme Arabirimi: GPRS RS-232
7. Zamanlayıcı anahtarı desteği
8. Tam ekran testi desteği
9. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
Modeli: ZH-U7

1. Maksimum Puan: 524288 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1.256.448 * 1.168.480 * 1.088.512 * 1024
     Renk: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1.632.192 * 1.360.224 * 1.168.256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-E7

1. Maksimum Puan: 524288 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1.256.448 * 1.168.480 * 1.088.512 * 1024
     Renk: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1.632.192 * 1.360.224 * 1.168.256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek çift Ethernet portu ve seri haberleşme modu
8. otomatik olmadan IP, IP ayarlarını almak
9. Destek tek doğrudan bağlantısı ve LAN iletişim
10. Ağ arabirimi iletişim ve çapraz-line tam uyumlu direkt çizgi
11. RS-232 direkt hat için seri iletişim
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
MODEL: ZH-W0

1. Maksimum Puan: 32768 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 204 832 * 1024
     Renk: 16 * 102 432 * 512
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek çift Ethernet portu ve seri haberleşme modu
8. otomatik olmadan IP, IP ayarlarını almak
9. Destek tek doğrudan bağlantısı ve LAN iletişim
10. Ağ arabirimi iletişim ve çapraz-line tam uyumlu direkt çizgi
11. RS-232 direkt hat için seri iletişim
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5



/ ****
MODEL: ZH-W1

1. Maksimum Puan: 49152 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 307 232 * 1536
           * 1024 48
     Renk: 16 * 153 632 * 768
           48 * 512
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek çift Ethernet portu ve seri haberleşme modu
8. otomatik olmadan IP, IP ayarlarını almak
9. Destek tek doğrudan bağlantısı ve LAN iletişim
10. Ağ arabirimi iletişim ve çapraz-line tam uyumlu direkt çizgi
11. RS-232 direkt hat için seri iletişim
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-W3

1. Maksimum Puan: 65536 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     Renk: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
           80 * 40 * 896 336
           128 * 256
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
          PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-Un

1. Maksimum Puan: 10240 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 64 * 032 320
     Renk: 16 * 32 * 032 160
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 4 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek


/ ****
MODEL: ZH-Uc

1. Maksimum Puan: 24576 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 153 632 * 768
           48 * 512
     Renk: 16 * 76 * 832 384
           48 * 256
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek

/ ****
MODEL: ZH-Wm

1. Maksimum Puan: 16384 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 102 432 * 512
     Renk: 16 * 51 232 * 256
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. İletişim: U disk / WIFI

/ ****
MODEL: ZH-W2

1. Maksimum Puan: 65536 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
     Renk: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. İletişim: U disk / WIFI

/ ****
MODEL: ZH-Wn

1. Maksimum Puan: 10240 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 64 * 032 320
     Renk: 16 * 32 * 032 160
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. İletişim: U disk / WIFI

/ ****
MODEL: ZH-W4

1. Maksimum Puan: 102.400 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 409 632 * 3200
           48 * 212 864 * 1600
           80 * 128 096 * 1064
           128 x 800
     Renk: 16 * 320 032 * 1600
           48 x 106 464 x 800
           80 * 64 096 * 528
           128 x 400
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. İletişim: U disk / WIFI

/ ****
MODEL: ZH-G2

1. Maksimum Puan: 65536 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
     Renk: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. İletişim: U disk / WIFI

/ ****
Model: ZH-W7

1. Maksimum Puan: 524288 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1.256.448 * 1.168.480 * 1.088.512 * 1024
     Renk: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1.632.192 * 1.360.224 * 1.168.256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. İletişim: U disk / WIFI

/ ****
MODEL: ZH-W6

1. Maksimum Puan: 524288 (renk alanı yarıya)
     Siyah beyaz: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
           144 * 3.640.160 * 3.272.176 * 2.976.192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     Renk: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1.816.160 * 1.632.176 * 1.488.192 * 1360
           208 * 1.256.224 * 1.168.240 * 1.088.256 * 1024
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. İletişim: U disk / WIFI

/ ****
MODEL: ZH-W5

1. Maksimum Puan: 163.840 (renk yüksekliği yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           80 * 204 896 * 1.704.128 * 1.280.144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Renk: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. İletişim: U disk / WIFI

/ ****
MODEL: ZH-Mm

1. Maximum Points: 5376
      Tricolor: 16 * 336
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. U disk support communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT

/ ****
MODEL: ZH-M2

1. Maximum Points: 21760
      Tricolor: 16 * 1360    32 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-M4

1. Maximum Points: 33792
      Tricolor:  16 * 1360    32 * 1056
                 48 * 704     64 * 528
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
Model: ZH-M7

1. Maximum Points: 174080
      Tricolor:  32 * 1360     64 * 1360     96 * 1360    128 * 1360
                160 * 1088    192 * 896     224 * 768     256 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-S1

1. Maksimum Puan: 49152
     Siyah beyaz: 32 * 1536    48 * 1024
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-S2

1. Maksimum Puan: 65536
     Siyah beyaz: 32 * 2048    48 * 1360
            64 * 1024    80 * 800
                      96 * 672
Tüm tarama için 2. Destek
3. Destek 16 ücretsiz bölüm
4. tam ekran desteği ve çalıştırın yan yan bölümleri çalıştırmak tarafından
5. Destek tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik arka plan
Serin metin animasyon 6. Destek K türlü
7. Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8. U disk desteğini ve seri bir program yükseltme
Tüm U disk depolama formatı FAT32 / NTFS / exFAT için 9. Destek
10. RS-232 haberleşme hattı düz bir çizgi
   Bağlantı takip
         PC ---- Aygıt
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5