/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-A1

1. Максимальное количество очков: 49 152 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 307 232 * 1536
?????????? 48 * 1024
???? Цвет: 16 * 153 632 * 768
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддерживает режим последовательной связи
8. Поддерживает Serial программа модернизации
9. RS-232 линии связи прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5

/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-A4

1. Максимальное количество очков: 65 536 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 409 632 * 2048
?????????? 48 * 136 064 * 1024
???? Цвет: 16 * 204 832 * 1024
?????????? 48 * 68 064 * 512
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддерживает режим последовательной связи
8. Поддерживает Serial программа модернизации
9. RS-232 линии связи прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-U0

1. Максимальное количество очков: 32 768 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 204 832 * 1024
???? Цвет: 16 * 102 432 * 512
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 линии связи прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5

/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-Um

1. Максимальное количество очков: 16 384 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 102 432 * 512
???? Цвет: 16 * 51 232 * 256
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT

/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-U1

1. Максимальное количество очков: 49 152 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 307 232 * 1536
48 * 1024
???? Цвет: 16 * 153 632 * 768
?????????? 48 * 512
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 линии связи прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-U2

1. Максимальное количество очков: 65 536 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 409 632 * 2048
?????????? 48 * 136 064 * 1024
???? Цвет: 16 * 204 832 * 1024
?????????? 48 * 68 064 * 512
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 линии связи прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-U3

1. Максимальное количество очков: 65 536 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 409 632 * 2048
?????????? 48 * 136 064 * 1024
?????????? 80 * 81 696 * 680
?????????? 128 * 512
???? Цвет: 16 * 204 832 * 1024
?????????? 48 * 68 064 * 512
?????????? 80 * 40 896 * 336
?????????? 128 * 256
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 линии связи прямой линии
?? Подключение следует
????????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-U4

1. Максимальное количество очков: 102 400 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 409 632 * 3200
?????????? 48 * 212 864 * 1600
?????????? 80 * 128 096 * 1064
?????????? 128 * 800
???? Цвет: 16 * 320 032 * 1600
?????????? 48 * 106 464 * 800
?????????? 80 * 64 096 * 528
?????????? 128 * 400
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 линии связи прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-UF

1. Максимальное количество очков: 32 768 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 204 832 * 1024
?????????? 48 * 68 064 * 512
???? Цвет: 16 * 102 432 * 512
?????????? 48 * 33 664 * 256
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 линии связи прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-U5

1. Максимальное количество очков: 163 840 (цвет высота наполовину)
???? Монохромный: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
?????????? 80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
?????????? 160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
?????????? 224 * 728 240 * 680 256 * 640
???? Цвет: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
?????????? 80 * 102 496 * 848 128 * 640
?? Примечание: 12 Интерфейс с 8 строк высокая 08 интерфейс с 4 строки высокого

2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 линии связи прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
Модель: ZH-U6

1. Максимальное количество очков: 524 288 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
?????????? 144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
?????????? 208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
???? Цвет: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
?????????? 144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
?????????? 208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 линии связи прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5


/ ****
Модель: ZH-U8

1. Максимальное количество очков: 1048576 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
?????????? 160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
?????????? 240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
?????????? 352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
?????????? 480 * 2184512 * 2048
???? Цвет: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
?????????? 160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
?????????? 288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
?????????? 416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 линии связи прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-E1

1. Максимальное количество очков: 49 152 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 307 232 * 1536
?????????? 48 * 1024
???? Цвет: 16 * 153 632 * 768
?????????? 48 * 512
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка порта двойного Ethernet и режим последовательной связи
8. автоматически получить IP-адрес, настройки IP без
9. Поддержка одного прямого соединения и LAN коммуникации
10. Сетевой интерфейс полностью совместим прямая линия связи и кросс-линии
11. RS-232 связи для прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5


/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-E3

1. Максимальное количество очков: 65 536 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 409 632 * 2048
?????????? 48 * 136 064 * 1024
?????????? 80 * 81 696 * 680
?????????? 128 * 512
???? Цвет: 16 * 204 832 * 1024
?????????? 48 * 68 064 * 512
?????????? 80 * 40 896 * 336
?????????? 128 * 256
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка порта двойного Ethernet и режим последовательной связи
8. автоматически получить IP-адрес, настройки IP без
9. Поддержка одного прямого соединения и LAN коммуникации
10. Сетевой интерфейс полностью совместим прямая линия связи и кросс-линии
11. RS-232 связи для прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-E5

1. Максимальное количество очков: 163 840 (цвет высота наполовину)
???? Монохромный: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
?????????? 80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
?????????? 160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
?????????? 224 * 728 240 * 680 256 * 640
???? Цвет: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
?????????? 80 * 102 496 * 848 128 * 640
?? Примечание: 12 Интерфейс с 8 строк высокая 08 интерфейс с 4 строки высокого
?????
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка порта двойного Ethernet и режим последовательной связи
8. автоматически получить IP-адрес, настройки IP без
9. Поддержка одного прямого соединения и LAN коммуникации
10. Сетевой интерфейс полностью совместим прямая линия связи и кросс-линии
11. RS-232 связи для прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-E6

1. Максимальное количество очков: 524 288 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
?????????? 144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
?????????? 208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
???? Цвет: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
?????????? 144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
?????????? 208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка порта двойного Ethernet и режим последовательной связи
8. автоматически получить IP-адрес, настройки IP без
9. Поддержка одного прямого соединения и LAN коммуникации
10. Сетевой интерфейс полностью совместим прямая линия связи и кросс-линии
11. RS-232 связи для прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-E8

1. Максимальное количество очков: 1048576 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
?????????? 160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
?????????? 240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
?????????? 352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
?????????? 480 * 2184512 * 2048
???? Цвет: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
?????????? 160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
?????????? 288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
?????????? 416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка порта двойного Ethernet и режим последовательной связи
8. автоматически получить IP-адрес, настройки IP без
9. Поддержка одного прямого соединения и LAN коммуникации
10. Сетевой интерфейс полностью совместим прямая линия связи и кросс-линии
11. RS-232 связи для прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-Gm

1. Максимальное количество очков: 16 384 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 1024
???? Цвет: 16 * 512
2. Поддержка 1 / 4,1 / 8,1 / 16 сканирования
3. Поддержка свободный раздел
4. Поддержка волшебный выполнения край (полный экран / раздела)
5. Поддержка обратного отсчета, температура
6. Интерфейс связи: GPRS RS-232
Переключатель поддержка 7. Таймер
8. Поддержка в полноэкранном режиме тестирования
9. RS-232 линии связи прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-G0

1. Максимальное количество очков: 32 768 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 204 832 * 1024
???? Цвет: 16 * 102 432 * 512
2. Поддержка 1 / 4,1 / 8,1 / 16 сканирования
3. Поддержка свободный раздел
4. Поддержка волшебный выполнения край (полный экран / раздела)
5. Поддержка обратного отсчета, температура
6. Интерфейс связи: GPRS RS-232
Переключатель поддержка 7. Таймер
8. Поддержка в полноэкранном режиме тестирования
9. RS-232 линии связи прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-G3

1. Максимальное количество очков: 65 536 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 409 632 * 2048
?????????? 48 * 136 064 * 1024
?????????? 80 * 81 696 * 680
?????????? 128 * 512
???? Цвет: 16 * 204 832 * 1024
?????????? 48 * 68 064 * 512
?????????? 80 * 40 896 * 336
?????????? 128 * 256
2. Поддержка 1 / 4,1 / 8,1 / 16 сканирования
3. Поддержка свободный раздел
4. Поддержка волшебный выполнения край (полный экран / раздела)
5. Поддержка обратного отсчета, температура
6. Интерфейс связи: GPRS RS-232
Переключатель поддержка 7. Таймер
8. Поддержка в полноэкранном режиме тестирования
9. RS-232 линии связи прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-G4

1. Максимальное количество очков: 144 384 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
?????????? 80 * 204 896 * 1704128 * 1280
???? Цвет: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
?????????? 80 * 102 496 * 848 128 * 640
2. Поддержка 1 / 4,1 / 8,1 / 16 сканирования
3. Поддержка свободный раздел
4. Поддержка волшебный выполнения край (полный экран / раздела)
5. Поддержка обратного отсчета, температура
6. Интерфейс связи: GPRS RS-232
Переключатель поддержка 7. Таймер
8. Поддержка в полноэкранном режиме тестирования
9. RS-232 линии связи прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5


/ ****
Модель: ZH-U7

1. Максимальное количество очков: 524 288 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
?????????? 160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
?????????? 416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
???? Цвет: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
?????????? 160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
?????????? 288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
?????????? 416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 линии связи прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5

/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-E7

1. Максимальное количество очков: 524 288 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
?????????? 160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
?????????? 416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
???? Цвет: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
?????????? 160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
?????????? 288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
?????????? 416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка порта двойного Ethernet и режим последовательной связи
8. автоматически получить IP-адрес, настройки IP без
9. Поддержка одного прямого соединения и LAN коммуникации
10. Сетевой интерфейс полностью совместим прямая линия связи и кросс-линии
11. RS-232 связи для прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5


/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-W0

1. Максимальное количество очков: 32 768 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 204 832 * 1024
???? Цвет: 16 * 102 432 * 512
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка порта двойного Ethernet и режим последовательной связи
8. автоматически получить IP-адрес, настройки IP без
9. Поддержка одного прямого соединения и LAN коммуникации
10. Сетевой интерфейс полностью совместим прямая линия связи и кросс-линии
11. RS-232 связи для прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5

/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-W1

1. Максимальное количество очков: 49 152 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 307 232 * 1536
?????????? 48 * 1024
???? Цвет: 16 * 153 632 * 768
?????????? 48 * 512
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка порта двойного Ethernet и режим последовательной связи
8. автоматически получить IP-адрес, настройки IP без
9. Поддержка одного прямого соединения и LAN коммуникации
10. Сетевой интерфейс полностью совместим прямая линия связи и кросс-линии
11. RS-232 связи для прямой линии
?? Подключение следует
???????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5

/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-W3

1. Максимальное количество очков: 65 536 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 409 632 * 2048
?????????? 48 * 136 064 * 1024
?????????? 80 * 81 696 * 680
?????????? 128 * 512
???? Цвет: 16 * 204 832 * 1024
?????????? 48 * 68 064 * 512
?????????? 80 * 40 896 * 336
?????????? 128 * 256
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS-232 линии связи прямой линии
?? Подключение следует
????????? PC ---- Устройство
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5

/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-Un

1. Максимальное количество очков: 10 240 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 64 032 * 320
???? Цвет: 16 * 32 032 * 160
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 4 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT


/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-Uc

1. Максимальная Очки: 24576 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 153 632 * 768
?????????? 48 * 512
???? Цвет: 16 * 76 832 * 384
?????????? 48 * 256
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT

/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-Wm

1. Максимальное количество очков: 16 384 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 102 432 * 512
???? Цвет: 16 * 51 232 * 256
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Связь: U диск / WIFI

/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-W2

1. Максимальное количество очков: 65 536 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 409 632 * 2048
?????????? 48 * 136 064 * 1024
???? Цвет: 16 * 204 832 * 1024
?????????? 48 * 68 064 * 512
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Связь: U диск / WIFI

/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-Wn

1. Максимальное количество очков: 10 240 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 64 032 * 320
???? Цвет: 16 * 32 032 * 160
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Связь: U диск / WIFI

/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-W4

1. Максимальное количество очков: 102 400 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 409 632 * 3200
?????????? 48 * 212 864 * 1600
?????????? 80 * 128 096 * 1064
?????????? 128 * 800
???? Цвет: 16 * 320 032 * 1600
?????????? 48 * 106 464 * 800
?????????? 80 * 64 096 * 528
?????????? 128 * 400
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Связь: U диск / WIFI

/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-G2

1. Максимальное количество очков: 65 536 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 16 * 409 632 * 2048
?????????? 48 * 136 064 * 1024
???? Цвет: 16 * 204 832 * 1024
?????????? 48 * 68 064 * 512
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Связь: U диск / WIFI

/ ****
Модель: ZH-W7

1. Максимальное количество очков: 524 288 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
?????????? 160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
?????????? 416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
???? Цвет: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
?????????? 160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
?????????? 288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
?????????? 416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Связь: U диск / WIFI

/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-W6

1. Максимальное количество очков: 524 288 (цветной наполовину)
???? Монохромный: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
?????????? 144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
?????????? 208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
???? Цвет: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
?????????? 144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
?????????? 208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Связь: U диск / WIFI

/ ****
МОДЕЛЬ: ZH-W5

1. Максимальное количество очков: 163 840 (цвет высота наполовину)
???? Монохромный: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
?????????? 80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
?????????? 160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
?????????? 224 * 728 240 * 680 256 * 640
???? Цвет: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
?????????? 80 * 102 496 * 848 128 * 640
2. Поддержка всех сканирования
3. Поддержка 16 свободный раздел
4. Поддержка полного экрана и работать бок о бок перегородки работать
5. Поддержка полноэкранного динамический фон и динамический фон по районам
6. Поддержка N виды прохладном анимации текста
7. Поддержка U диск и двойной режим последовательной связи
8. У диска с поддержкой и серийный программы модернизации
9. Поддержка всех U формата хранения дисков FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Связь: U диск / WIFI

/ ****
MODEL': ZH-A1

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 49 152 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 307 232 * 1536
??????????48 * 1024
????Tsvet: 16 * 153 632 * 768
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhivayet rezhim posledovatel'noy svyazi
8. Podderzhivayet Serial programma modernizatsii
9. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-A4

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 65 536 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 2048
??????????48 * 136 064 * 1024
????Tsvet: 16 * 204 832 * 1024
??????????48 * 68 064 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhivayet rezhim posledovatel'noy svyazi
8. Podderzhivayet Serial programma modernizatsii
9. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-U0

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 32 768 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 204 832 * 1024
????Tsvet: 16 * 102 432 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-Um

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 16 384 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 102 432 * 512
????Tsvet: 16 * 51 232 * 256
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT

/ ****
MODEL': ZH-U1

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 49 152 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 307 232 * 1536
48 * 1024
????Tsvet: 16 * 153 632 * 768
??????????48 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-U2

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 65 536 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 2048
??????????48 * 136 064 * 1024
????Tsvet: 16 * 204 832 * 1024
??????????48 * 68 064 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-U3

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 65 536 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 2048
??????????48 * 136 064 * 1024
??????????80 * 81 696 * 680
??????????128 * 512
????Tsvet: 16 * 204 832 * 1024
??????????48 * 68 064 * 512
??????????80 * 40 896 * 336
??????????128 * 256
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
?????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-U4

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 102 400 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 3200
??????????48 * 212 864 * 1600
??????????80 * 128 096 * 1064
??????????128 * 800
????Tsvet: 16 * 320 032 * 1600
??????????48 * 106 464 * 800
??????????80 * 64 096 * 528
??????????128 * 400
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-UF

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 32 768 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 204 832 * 1024
??????????48 * 68 064 * 512
????Tsvet: 16 * 102 432 * 512
??????????48 * 33 664 * 256
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-U5

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 163 840 (tsvet vysota napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
??????????80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
??????????160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
??????????224 * 728 240 * 680 256 * 640
????Tsvet: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
??????????80 * 102 496 * 848 128 * 640
??Primechaniye: 12 Interfeys s 8 strok vysokaya 08 interfeys s 4 stroki vysokogo

2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
Model': ZH-U6

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 524 288 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
??????????144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
??????????208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
????Tsvet: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
??????????144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
??????????208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
Model': ZH-U8

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 1048576 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
??????????160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
??????????240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
??????????352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
??????????480 * 2184512 * 2048
????Tsvet: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
??????????160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
??????????288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
??????????416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-E1

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 49 152 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 307 232 * 1536
??????????48 * 1024
????Tsvet: 16 * 153 632 * 768
??????????48 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka porta dvoynogo Ethernet i rezhim posledovatel'noy svyazi
8. avtomaticheski poluchit' IP-adres, nastroyki IP bez
9. Podderzhka odnogo pryamogo soyedineniya i LAN kommunikatsii
10. Setevoy interfeys polnost'yu sovmestim pryamaya liniya svyazi i kross- linii
11. RS -232 svyazi dlya pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5


/ ****
MODEL': ZH-E3

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 65 536 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 2048
??????????48 * 136 064 * 1024
??????????80 * 81 696 * 680
??????????128 * 512
????Tsvet: 16 * 204 832 * 1024
??????????48 * 68 064 * 512
??????????80 * 40 896 * 336
??????????128 * 256
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka porta dvoynogo Ethernet i rezhim posledovatel'noy svyazi
8. avtomaticheski poluchit' IP-adres, nastroyki IP bez
9. Podderzhka odnogo pryamogo soyedineniya i LAN kommunikatsii
10. Setevoy interfeys polnost'yu sovmestim pryamaya liniya svyazi i kross- linii
11. RS -232 svyazi dlya pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-E5

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 163 840 (tsvet vysota napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
??????????80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
??????????160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
??????????224 * 728 240 * 680 256 * 640
????Tsvet: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
??????????80 * 102 496 * 848 128 * 640
??Primechaniye: 12 Interfeys s 8 strok vysokaya 08 interfeys s 4 stroki vysokogo
?????
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka porta dvoynogo Ethernet i rezhim posledovatel'noy svyazi
8. avtomaticheski poluchit' IP-adres, nastroyki IP bez
9. Podderzhka odnogo pryamogo soyedineniya i LAN kommunikatsii
10. Setevoy interfeys polnost'yu sovmestim pryamaya liniya svyazi i kross- linii
11. RS -232 svyazi dlya pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-E6

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 524 288 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
??????????144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
??????????208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
????Tsvet: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
??????????144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
??????????208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka porta dvoynogo Ethernet i rezhim posledovatel'noy svyazi
8. avtomaticheski poluchit' IP-adres, nastroyki IP bez
9. Podderzhka odnogo pryamogo soyedineniya i LAN kommunikatsii
10. Setevoy interfeys polnost'yu sovmestim pryamaya liniya svyazi i kross- linii
11. RS -232 svyazi dlya pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-E8

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 1048576 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
??????????160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
??????????240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
??????????352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
??????????480 * 2184512 * 2048
????Tsvet: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
??????????160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
??????????288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
??????????416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka porta dvoynogo Ethernet i rezhim posledovatel'noy svyazi
8. avtomaticheski poluchit' IP-adres, nastroyki IP bez
9. Podderzhka odnogo pryamogo soyedineniya i LAN kommunikatsii
10. Setevoy interfeys polnost'yu sovmestim pryamaya liniya svyazi i kross- linii
11. RS -232 svyazi dlya pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-Gm

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 16 384 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 1024
????Tsvet: 16 * 512
2. Podderzhka 1 / 4,1 / 8,1 / 16 skanirovaniya
3. Podderzhka svobodnyy razdel
4. Podderzhka volshebnyy vypolneniya kray (polnyy ekran / razdela)
5. Podderzhka obratnogo otscheta , temperatura
6. Interfeys svyazi: GPRS RS - 232
Pereklyuchatel' podderzhka 7. Taymer
8. Podderzhka v polnoekrannom rezhime testirovaniya
9. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-G0

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 32 768 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 204 832 * 1024
????Tsvet: 16 * 102 432 * 512
2. Podderzhka 1 / 4,1 / 8,1 / 16 skanirovaniya
3. Podderzhka svobodnyy razdel
4. Podderzhka volshebnyy vypolneniya kray (polnyy ekran / razdela)
5. Podderzhka obratnogo otscheta , temperatura
6. Interfeys svyazi: GPRS RS - 232
Pereklyuchatel' podderzhka 7. Taymer
8. Podderzhka v polnoekrannom rezhime testirovaniya
9. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-G3

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 65 536 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 2048
??????????48 * 136 064 * 1024
??????????80 * 81 696 * 680
??????????128 * 512
????Tsvet: 16 * 204 832 * 1024
??????????48 * 68 064 * 512
??????????80 * 40 896 * 336
??????????128 * 256
2. Podderzhka 1 / 4,1 / 8,1 / 16 skanirovaniya
3. Podderzhka svobodnyy razdel
4. Podderzhka volshebnyy vypolneniya kray (polnyy ekran / razdela)
5. Podderzhka obratnogo otscheta , temperatura
6. Interfeys svyazi: GPRS RS - 232
Pereklyuchatel' podderzhka 7. Taymer
8. Podderzhka v polnoekrannom rezhime testirovaniya
9. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-G4

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 144 384 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
??????????80 * 204 896 * 1704128 * 1280
????Tsvet: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
??????????80 * 102 496 * 848 128 * 640
2. Podderzhka 1 / 4,1 / 8,1 / 16 skanirovaniya
3. Podderzhka svobodnyy razdel
4. Podderzhka volshebnyy vypolneniya kray (polnyy ekran / razdela)
5. Podderzhka obratnogo otscheta , temperatura
6. Interfeys svyazi: GPRS RS - 232
Pereklyuchatel' podderzhka 7. Taymer
8. Podderzhka v polnoekrannom rezhime testirovaniya
9. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
Model': ZH-U7

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 524 288 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
??????????160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
??????????416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
????Tsvet: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
??????????160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
??????????288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
??????????416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-E7

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 524 288 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
??????????160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
??????????416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
????Tsvet: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
??????????160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
??????????288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
??????????416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka porta dvoynogo Ethernet i rezhim posledovatel'noy svyazi
8. avtomaticheski poluchit' IP-adres, nastroyki IP bez
9. Podderzhka odnogo pryamogo soyedineniya i LAN kommunikatsii
10. Setevoy interfeys polnost'yu sovmestim pryamaya liniya svyazi i kross- linii
11. RS -232 svyazi dlya pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5


/ ****
MODEL': ZH-W0

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 32 768 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 204 832 * 1024
????Tsvet: 16 * 102 432 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka porta dvoynogo Ethernet i rezhim posledovatel'noy svyazi
8. avtomaticheski poluchit' IP-adres, nastroyki IP bez
9. Podderzhka odnogo pryamogo soyedineniya i LAN kommunikatsii
10. Setevoy interfeys polnost'yu sovmestim pryamaya liniya svyazi i kross- linii
11. RS -232 svyazi dlya pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5



/ ****
MODEL': ZH-W1

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 49 152 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 307 232 * 1536
??????????48 * 1024
????Tsvet: 16 * 153 632 * 768
??????????48 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka porta dvoynogo Ethernet i rezhim posledovatel'noy svyazi
8. avtomaticheski poluchit' IP-adres, nastroyki IP bez
9. Podderzhka odnogo pryamogo soyedineniya i LAN kommunikatsii
10. Setevoy interfeys polnost'yu sovmestim pryamaya liniya svyazi i kross- linii
11. RS -232 svyazi dlya pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-W3

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 65 536 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 2048
??????????48 * 136 064 * 1024
??????????80 * 81 696 * 680
??????????128 * 512
????Tsvet: 16 * 204 832 * 1024
??????????48 * 68 064 * 512
??????????80 * 40 896 * 336
??????????128 * 256
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. RS - 232 linii svyazi pryamoy linii
??Podklyucheniye sleduyet
?????????PC ---- Ustroystvo
?????????2 ---- 2
?????????3 ---- 3
?????????5 ---- 5

/ ****
MODEL': ZH-Un

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 10 240 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 64 032 * 320
????Tsvet: 16 * 32 032 * 160
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 4 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT


/ ****
MODEL': ZH-Uc

1. Maksimal'naya Ochki: 24576 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 153 632 * 768
??????????48 * 512
????Tsvet: 16 * 76 832 * 384
??????????48 * 256
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT

/ ****
MODEL': ZH-Wm

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 16 384 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 102 432 * 512
????Tsvet: 16 * 51 232 * 256
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Svyaz' : U disk / WIFI

/ ****
MODEL': ZH-W2

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 65 536 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 2048
??????????48 * 136 064 * 1024
????Tsvet: 16 * 204 832 * 1024
??????????48 * 68 064 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Svyaz' : U disk / WIFI

/ ****
MODEL': ZH-Wn

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 10 240 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 64 032 * 320
????Tsvet: 16 * 32 032 * 160
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Svyaz' : U disk / WIFI

/ ****
MODEL': ZH-W4

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 102 400 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 3200
??????????48 * 212 864 * 1600
??????????80 * 128 096 * 1064
??????????128 * 800
????Tsvet: 16 * 320 032 * 1600
??????????48 * 106 464 * 800
??????????80 * 64 096 * 528
??????????128 * 400
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Svyaz' : U disk / WIFI

/ ****
MODEL': ZH-G2

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 65 536 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 2048
??????????48 * 136 064 * 1024
????Tsvet: 16 * 204 832 * 1024
??????????48 * 68 064 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Svyaz' : U disk / WIFI

/ ****
Model': ZH-W7

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 524 288 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
??????????160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
??????????416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
????Tsvet: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
??????????160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
??????????288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
??????????416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Svyaz' : U disk / WIFI

/ ****
MODEL': ZH-W6

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 524 288 ( tsvetnoy napolovinu)
????Monokhromnyy : 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
??????????144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
??????????208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
????Tsvet: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
??????????144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
??????????208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Svyaz' : U disk / WIFI

/ ****
MODEL': ZH-W5

1. Maksimal'noye kolichestvo ochkov : 163 840 (tsvet vysota napolovinu)
????Monokhromnyy : 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
??????????80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
??????????160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
??????????224 * 728 240 * 680 256 * 640
????Tsvet: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
??????????80 * 102 496 * 848 128 * 640
2. Podderzhka vsekh skanirovaniya
3. Podderzhka 16 svobodnyy razdel
4. Podderzhka polnogo ekrana i rabotat' bok o bok peregorodki rabotat'
5. Podderzhka polnoekrannogo dinamicheskiy fon i dinamicheskiy fon po rayonam
6. Podderzhka N vidy prokhladnom animatsii teksta
7. Podderzhka U disk i dvoynoy rezhim posledovatel'noy svyazi
8. U diska s podderzhkoy i seriynyy programmy modernizatsii
9. Podderzhka vsekh U formata khraneniya diskov FAT32 / NTFS / ExFAT
10. Svyaz' : U disk / WIFI

/ ****
MODEL: ZH-Mm

1. Maximum Points: 5376
      Tricolor: 16 * 336
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. U disk support communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT

/ ****
MODEL: ZH-M2

1. Maximum Points: 21760
      Tricolor: 16 * 1360    32 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-M4

1. Maximum Points: 33792
      Tricolor:  16 * 1360    32 * 1056
                 48 * 704     64 * 528
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
Model: ZH-M7

1. Maximum Points: 174080
      Tricolor:  32 * 1360     64 * 1360     96 * 1360    128 * 1360
                160 * 1088    192 * 896     224 * 768     256 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-S1

1. Maximum Points: 49152
    Monochrome: 32 * 1536    48 * 1024
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-S2

1. Maximum Points: 65536
    Monochrome: 32 * 2048    48 * 1360
                64 * 1024    80 * 800
                96 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5