/ ****
MODELO: ZH-A1
Um Número Máximo de Pontos: 20.480 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 128 032 * 640
            48 * 424
      Cor: 16 * 64 032 * 320
            48 * 208
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7. Suporta Modo de Comunicação de série
8. Suporta atualização de programa de Série
Linhas de Comunicação RS-232 9 Como retas Linhas
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-A4
Um Número Máximo de Pontos: 65,536 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 409 632 * 2048
            48 * 136 064 * 1024
      Cor: 16 * 204 832 * 1024
            48 * 68 * 064 512
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7. Suporta Modo de Comunicação de série
8. Suporta atualização de programa de Série
Linhas de Comunicação RS-232 9 Como retas Linhas
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U0
Um Número Máximo de Pontos: 25.600 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 160 032 * 800
      Cor: 16 * 80 * 032 400
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-Um
Um Número Máximo de Pontos: 16,384 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 102 432 * 512
      Cor: 16 * 51 232 * 256
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U1
Um Número Máximo de Pontos: 32.768 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 204 832 * 1024
            48 * 680
      Cor: 16 * 102 432 * 512
            48 * 336
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U2
Um Número Máximo de Pontos: 49,152 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 307 232 * 1536
            48 * 102 464 * 768
      Cor: 16 * 153 632 * 768
            48 * 51 * 264 384
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U3
Um Número Máximo de Pontos: 65,536 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 409 632 * 2048
            48 * 136 064 * 1024
            80 * 81 * 696 680
            128 * 512
      Cor: 16 * 204 832 * 1024
            48 * 68 * 064 512
            80 * 40 * 896 336
            128 * 256
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
           PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U4
1 Pontos Máximo: 102,400 (área cor Metade)
      Monocromática: 16 * 409 632 * 3200
            48 * 212 864 * 1600
            80 * 128 096 * 1064
            128 * 800
      Cor: 16 * 320 032 * 1600
            48 * 106 464 * 800
            80 * 64 * 096 528
            128 * 400
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-UF
Um Número Máximo de Pontos: 24,576 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 153 632 * 768
            48 * 51 * 264 384
      Cor: 16 * 76 832 * 384
            48 * 25 * 664 192
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U5
1 Pontos Máximo: 163.840 (cor de meia altura)
      Monocromática: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
            80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
            160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
            224 * 728 240 * 680 256 * 640
      Cor: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
            80 * 102 496 * 848 128 * 640
    Nota: 12 de interface com 8 Linhas de altura 08 interfaces COM 4 Linhas de altura

2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
Modelo: ZH-U6
1 Pontos Máximo: 524288 (área cor Metade)
      Monocromática: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
            144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
            208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
      Cor: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
            144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
            208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5


/ ****
Modelo: ZH-U8
Um Número Máximo de Pontos: 1048576 (área cor Metade)
      Monocromática: 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
            160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
            240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
            352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
            480 * 2048 * 2.184.512
      Cor: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
            160 * * 3.272.192 2.728.224 2.336.256 * * 2048
            288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
            416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E1
Um Número Máximo de Pontos: 32.768 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 204 832 * 1024
            48 * 680
      Cor: 16 * 102 432 * 512
            48 * 336
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7. Suporta Dupla porta Ethernet e Modo de Comunicação de série
8. Obter automáticamente IP, configurações de IP, sem
9. Suporta autônomos e Comunicações de LAN diretamente Ligado
10. Porta de Rede de Comunicação Linhas retas Totalmente compatíveis e Linhas Cruzadas
Serial RS-232 Comunicação 11 de para a reta Linha
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5


/ ****
MODELO: ZH-E3
Um Número Máximo de Pontos: 65,536 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 409 632 * 2048
            48 * 136 064 * 1024
            80 * 81 * 696 680
            128 * 512
      Cor: 16 * 204 832 * 1024
            48 * 68 * 064 512
            80 * 40 * 896 336
            128 * 256
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7. Suporta Dupla porta Ethernet e Modo de Comunicação de série
8. Obter automáticamente IP, configurações de IP, sem
9. Suporta autônomos e Comunicações de LAN diretamente Ligado
10. Porta de Rede de Comunicação Linhas retas Totalmente compatíveis e Linhas Cruzadas
Serial RS-232 Comunicação 11 de para a reta Linha
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E5
1 Pontos Máximo: 163.840 (cor de meia altura)
      Monocromática: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
            80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
            160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
            224 * 728 240 * 680 256 * 640
      Cor: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
            80 * 102 496 * 848 128 * 640
    Nota: 12 de interface com 8 Linhas de altura 08 interfaces COM 4 Linhas de altura
     
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7. Suporta Dupla porta Ethernet e Modo de Comunicação de série
8. Obter automáticamente IP, configurações de IP, sem
9. Suporta autônomos e Comunicações de LAN diretamente Ligado
10. Porta de Rede de Comunicação Linhas retas Totalmente compatíveis e Linhas Cruzadas
Serial RS-232 Comunicação 11 de para a reta Linha
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E6

1 Pontos Máximo: 524288 (área cor Metade)
      Monocromática: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
            144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
            208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
      Cor: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
            144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
            208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7. Suporta Dupla porta Ethernet e Modo de Comunicação de série
8. Obter automáticamente IP, configurações de IP, sem
9. Suporta autônomos e Comunicações de LAN diretamente Ligado
10. Porta de Rede de Comunicação Linhas retas Totalmente compatíveis e Linhas Cruzadas
Serial RS-232 Comunicação 11 de para a reta Linha
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E8
Um Número Máximo de Pontos: 1048576 (área cor Metade)
      Monocromática: 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
            160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
            240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
            352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
            480 * 2048 * 2.184.512
      Cor: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
            160 * * 3.272.192 2.728.224 2.336.256 * * 2048
            288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
            416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7. Suporta Dupla porta Ethernet e Modo de Comunicação de série
8. Obter automáticamente IP, configurações de IP, sem
9. Suporta autônomos e Comunicações de LAN diretamente Ligado
10. Porta de Rede de Comunicação Linhas retas Totalmente compatíveis e Linhas Cruzadas
Serial RS-232 Comunicação 11 de para a reta Linha
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-Gm
Um Número Máximo de Pontos: 16,384 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 1024
      Cor: 16 * 512
(2) Suporte de 1/4, 1/8, 1/16
3 Apoio partição Livre
4 Suporte correm Lado mágico (a Tela Inteira / partição)
Contagem regressiva de 5 Suporte, Temperatura
6 Interfaces de Comunicação:. GPRS RS-232
Suporte do interruptor 7. TEMPORIZADOR
8. Suporte de teste de Tela Cheia
Linhas de Comunicação RS-232 9 Como retas Linhas
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-G0
Um Número Máximo de Pontos: 25.600 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 160 032 * 800
      Cor: 16 * 80 * 032 400
(2) Suporte de 1/4, 1/8, 1/16
3 Apoio partição Livre
4 Suporte correm Lado mágico (a Tela Inteira / partição)
Contagem regressiva de 5 Suporte, Temperatura
6 Interfaces de Comunicação:. GPRS RS-232
Suporte do interruptor 7. TEMPORIZADOR
8. Suporte de teste de Tela Cheia
Linhas de Comunicação RS-232 9 Como retas Linhas
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-G3
Um Número Máximo de Pontos: 65,536 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 409 632 * 2048
            48 * 136 064 * 1024
            80 * 81 * 696 680
            128 * 512
      Cor: 16 * 204 832 * 1024
            48 * 68 * 064 512
            80 * 40 * 896 336
            128 * 256
(2) Suporte de 1/4, 1/8, 1/16
3 Apoio partição Livre
4 Suporte correm Lado mágico (a Tela Inteira / partição)
Contagem regressiva de 5 Suporte, Temperatura
6 Interfaces de Comunicação:. GPRS RS-232
Suporte do interruptor 7. TEMPORIZADOR
8. Suporte de teste de Tela Cheia
Linhas de Comunicação RS-232 9 Como retas Linhas
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5


/ ****
Modelo: ZH-U7
1 Pontos Máximo: 524288 (área cor Metade)
      Monocromática: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
            160 * * 3.272.192 2.728.224 2.336.256 * * 2048
            288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
            416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
      Cor: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
            160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
            288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
            416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-E7

1 Pontos Máximo: 524288 (área cor Metade)
      Monocromática: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
            160 * * 3.272.192 2.728.224 2.336.256 * * 2048
            288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
            416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
      Cor: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
            160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
            288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
            416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7. Suporta Dupla porta Ethernet e Modo de Comunicação de série
8. Obter automáticamente IP, configurações de IP, sem
9. Suporta autônomos e Comunicações de LAN diretamente Ligado
10. Porta de Rede de Comunicação Linhas retas Totalmente compatíveis e Linhas Cruzadas
Serial RS-232 Comunicação 11 de para a reta Linha
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-Mm

1. Maximum Points: 5376
      Tricolor: 16 * 336
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. U disk support communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT

/ ****
MODEL: ZH-M2

1. Maximum Points: 21760
      Tricolor: 16 * 1360    32 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-M4

1. Maximum Points: 33792
      Tricolor:  16 * 1360    32 * 1056
                 48 * 704     64 * 528
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
Model: ZH-M7

1. Maximum Points: 174080
      Tricolor:  32 * 1360     64 * 1360     96 * 1360    128 * 1360
                160 * 1088    192 * 896     224 * 768     256 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-S1

1. Maximum Points: 49152
    Monochrome: 32 * 1536    48 * 1024
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-S2

1. Maximum Points: 65536
    Monochrome: 32 * 2048    48 * 1360
                64 * 1024    80 * 800
                96 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5