/ ****
MODELO: ZH-A1
1. Puntos Máximo: 49152 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 307 232 * 1536
           48 * 1024
     Color: 16 * 153 632 * 768
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoya el modo de comunicación serie
8. Apoya la actualización del programa de serie
9. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-A4
1. Puntos Máximo: 65536 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
     Color: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoya el modo de comunicación serie
8. Apoya la actualización del programa de serie
9. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U0
1. Puntos Máximo: 32768 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 204 832 * 1024
     Color: 16 * 102 432 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-Um
1. Puntos Máximo: 16384 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 102 432 * 512
     Color: 16 * 512 32 * 256
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT

/ ****
MODELO: ZH-U1
1. Puntos Máximo: 49152 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 3072  32 * 1536
48 * 1024
     Color: 16 * 1536 32 * 768
           48 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U2
1. Puntos Máximo: 65536 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 2048
           48 * 1360  64 * 1024
     Color: 16 * 2048 32 * 1024
           48 * 680 64 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U3
1. Puntos Máximo: 65536 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 2048
           48 * 1360 64 * 1024
           80 * 816  96 * 680
           128 * 512
     Color: 16 * 2048 32 * 1024
           48 * 680 64 * 512
           80 * 408 96 * 336
           128 * 256
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
          PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U4
1. Puntos Máximo: 102400 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 409 632 * 3200
           48 * 212 864 * 1600
           80 * 128 096 * 1064
           128 * 800
     Color: 16 * 320  032 * 1600
           48 * 1064 64 * 800
           80 * 640 96 * 528
           128 * 400
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-UF
1. Puntos Máximo: 32768 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 2048 32 * 1024
           48 * 680 64 * 512
     Color: 16 * 1024  32 * 512
           48 * 336 64 * 256
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U5
1. Puntos Máximo: 163 840 (altura de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 4096 48 * 3008 64 * 2560
           80 * 2048 96 * 1704 128 * 1280 144 * 1136
           160 * 1024 176 * 9281 92 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Color: 16 * 4096 32 * 2048 48 * 1696 64 * 1280
           80 * 1024 96 * 848 128 * 640
   Nota: 12 interfaz con 8 filas de alto interfaz 08 con 4 filas de alto

2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modelo: ZH-U6
1. Puntos Máximo: 524288 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 32*4096 96 * 4096 64 * 128 * 4096 * 4096
           144 * 3640 160 * 3272 176 * 2976 192 * 2728
           208 * 2520 224 * 2336 240 * 2184 256 * 2048
     Color: 32 * 4096 64 * 4096 96 * 2728 128 * 2048
           144 * 1816 160 * 1632 176 * 1488 192 * 1360
           208 * 1256 224 * 1168 240 * 1088 256 * 1024
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
Modelo: ZH-U8
1. Puntos Máximo: 1048576 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 32 * 819 264 * 8192 96 * 8192 128 * 8192
           160 * 6552 192 * 5456 208 * 5040 224 * 4680
           240 * 4368 256 * 4096 288 * 3640 320 * 3272
           352 * 2976 384 * 2728 416 * 2520 448 * 2336
           480 * 2184 512 * 2048
     Color: 32 * 819 264 * 8192 96 * 5456 128 * 4096
           160 * 3272 192 * 2728 224 * 2336 256 * 2048
           288 * 1816 320 * 1632 352 * 1488 384 * 1360
           416 * 1256 448 * 1168 480 * 1088 512 * 1024
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E1
1. Puntos Máximo: 49152 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 3072 32 * 1536
           48 * 1024
     Color: 16 * 1536 32 * 768
           48 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo de doble puerto Ethernet y el modo de comunicación serie
8. Obtener automáticamente la IP, la configuración IP sin
9. Apoyo única conexión directa y comunicaciones LAN
10. La interfaz de red es la línea directa totalmente compatible de la comunicación y la línea de cruce
11. RS-232 comunicación en serie para la línea directa
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
MODELO: ZH-E3
1. Puntos Máximo: 65536 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 2048
           48 * 1360 64 * 1024
           80 * 816 96 * 680
           128 * 512
     Color: 16 * 2048 32 * 1024
           48 * 680 64 * 512
           80 * 408 96 * 336
           128 * 256
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo de doble puerto Ethernet y el modo de comunicación serie
8. Obtener automáticamente la IP, la configuración IP sin
9. Apoyo única conexión directa y comunicaciones LAN
10. La interfaz de red es la línea directa totalmente compatible de la comunicación y la línea de cruce
11. RS-232 comunicación en serie para la línea directa
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E5
1. Puntos Máximo: 163 840 (altura de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 4096 48 * 3008 64 * 2560 
           80 * 2048 96 * 1704 128 * 1280 144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Color: 16 * 409 632 * 2048 48 * 1696 64 * 1280
           80 * 1024 96 * 848  128 * 640
   Nota: 12 interfaz con 8 filas de alto interfaz 08 con 4 filas de alto
     
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo de doble puerto Ethernet y el modo de comunicación serie
8. Obtener automáticamente la IP, la configuración IP sin
9. Apoyo única conexión directa y comunicaciones LAN
10. La interfaz de red es la línea directa totalmente compatible de la comunicación y la línea de cruce
11. RS-232 comunicación en serie para la línea directa
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E6

1. Puntos Máximo: 524288 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 32*4096 96 * 4096 64 * 128 * 4096 * 4096
           144 * 3640 160 * 3272 176 * 2976 192 * 2728
           208 * 2520 224 * 2336 240 * 2184 256 * 2048
     Color: 32 * 4096 64 * 4096 96 * 2728 128 * 2048
           144 * 1816 160 * 1632 176 * 1488 192 * 1360
           208 * 1256 224 * 1168 240 * 1088 256 * 1024
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo de doble puerto Ethernet y el modo de comunicación serie
8. Obtener automáticamente la IP, la configuración IP sin
9. Apoyo única conexión directa y comunicaciones LAN
10. La interfaz de red es la línea directa totalmente compatible de la comunicación y la línea de cruce
11. RS-232 comunicación en serie para la línea directa
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E8
1. Puntos Máximo: 1048576 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 32 * 8192 64 * 8192 96 * 8192 128 * 8192
           160 * 6552 192 * 5456 208 * 5040 224 * 4680
           240 * 4368 256 * 4096 288 * 3640 320 * 3272
           352 * 2976 384 * 2728 416 * 2520 448 * 2336
           480 * 2184 512 * 2048
     Color: 32 * 819 264 * 8192 96 * 5456 128 * 4096
           160 * 3272 192 * 2728 224 * 2336 256 * 2048
           288 * 1816 320 * 1632 352 * 1488 384 * 1360
           416 * 1256 448 * 1168 480 * 1088 512 * 1024
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo de doble puerto Ethernet y el modo de comunicación serie
8. Obtener automáticamente la IP, la configuración IP sin
9. Apoyo única conexión directa y comunicaciones LAN
10. La interfaz de red es la línea directa totalmente compatible de la comunicación y la línea de cruce
11. RS-232 comunicación en serie para la línea directa
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-Gm
1. Puntos Máximo: 16384 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 1024
     Color: 16 * 512
2. Apoyo 1 / 4,1 / 8,1 / 16 exploración
Partición libre 3. Apoyo
4. Apoyo borde carrera mágica (pantalla completa / partición)
5. Apoyar la cuenta atrás, la temperatura
6. Interfaz de comunicación: GPRS RS-232
Apoyo interruptor 7. Timer
Soporte de pruebas 8. Pantalla completa
9. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-G0
1. Puntos Máximo: 32768 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 2048 32 * 1024
     Color: 16 * 1024 32 * 512
2. Apoyo 1 / 4,1 / 8,1 / 16 exploración
Partición libre 3. Apoyo
4. Apoyo borde carrera mágica (pantalla completa / partición)
5. Apoyar la cuenta atrás, la temperatura
6. Interfaz de comunicación: GPRS RS-232
Apoyo interruptor 7. Timer
Soporte de pruebas 8. Pantalla completa
9. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-G3
1. Puntos Máximo: 65536 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 2048
           48 * 1360 64 * 1024
           80 * 816 96 * 680
           128 * 512
     Color: 16 * 2048 32 * 1024
           48 * 680 64 * 512
           80 * 408 96 * 336
           128 * 256
2. Apoyo 1 / 4,1 / 8,1 / 16 exploración
Partición libre 3. Apoyo
4. Apoyo borde carrera mágica (pantalla completa / partición)
5. Apoyar la cuenta atrás, la temperatura
6. Interfaz de comunicación: GPRS RS-232
Apoyo interruptor 7. Timer
Soporte de pruebas 8. Pantalla completa
9. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-G4
1. Puntos Máximo: 144384 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           80 * 204 896 * 1704 128 * 1280
     Color: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
2. Apoyo 1 / 4,1 / 8,1 / 16 exploración
Partición libre 3. Apoyo
4. Apoyo borde carrera mágica (pantalla completa / partición)
5. Apoyar la cuenta atrás, la temperatura
6. Interfaz de comunicación: GPRS RS-232
Apoyo interruptor 7. Timer
Soporte de pruebas 8. Pantalla completa
9. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
Modelo: ZH-U7
1. Puntos Máximo: 524288 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 32*4096 96 * 4096 64 * 128 * 4096 * 4096
           160 * 3272 192 * 2728 224 * 2336 256 * 2048
288 * 1816 320 * 1632 352 * 1488 384 * 1360
           416 * 1256 448 * 1168 480 * 1088 512 * 1024
     Color: 32 * 4096 64 * 4096 96 * 2728 128 * 2048
           160 * 1632 192 * 1360 224 * 1168 256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-E7

1. Puntos Máximo: 524288 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 32 *4096 96 * 4096 64 * 128 * 4096 * 4096
           160 * 3272 192 * 2728 224 * 2336 256 * 2048
288 * 1816 320 * 1632 352 * 1488 384 * 1360
           416 * 1256 448 * 1168 480 * 1088 512 * 1024
     Color: 32 * 4096 64 * 4096 96 * 2728 128 * 2048
           160 * 1632 192 * 1360 224 * 1168 256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo de doble puerto Ethernet y el modo de comunicación serie
8. Obtener automáticamente la IP, la configuración IP sin
9. Apoyo única conexión directa y comunicaciones LAN
10. La interfaz de red es la línea directa totalmente compatible de la comunicación y la línea de cruce
11. RS-232 comunicación en serie para la línea directa
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
MODELO: ZH-W0
1. Puntos Máximo: 32768 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 2048 32 * 1024
     Color: 16 * 1024 32 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo de doble puerto Ethernet y el modo de comunicación serie
8. Obtener automáticamente la IP, la configuración IP sin
9. Apoyo única conexión directa y comunicaciones LAN
10. La interfaz de red es la línea directa totalmente compatible de la comunicación y la línea de cruce
11. RS-232 comunicación en serie para la línea directa
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5



/ ****
MODELO: ZH-W1
1. Puntos Máximo: 49152 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 3072 32 * 1536
           48 * 1024
     Color: 16 * 1536 32 * 768
           48 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo de doble puerto Ethernet y el modo de comunicación serie
8. Obtener automáticamente la IP, la configuración IP sin
9. Apoyo única conexión directa y comunicaciones LAN
10. La interfaz de red es la línea directa totalmente compatible de la comunicación y la línea de cruce
11. RS-232 comunicación en serie para la línea directa
   Conexión sigue
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-W3
1. Puntos Máximo: 65536 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 2048
           48 * 1360 64 * 1024
           80 * 816 96 * 680
           128 * 512
     Color: 16 * 2048 32 * 1024
           48 * 680 64 * 512
           80 * 408 96 * 336
           128 * 256
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 línea de comunicación es la línea recta
   Conexión sigue
          PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-Un
1. Puntos Máximo: 10240 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 64 032 * 320
     Color: 16 * 32 032 * 160
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 4 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT


/ ****
MODELO: ZH-Uc
1. Puntos Máximo: 24576 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 1536 32 * 768
           48 * 512
     Color: 16 * 768 32 * 384
           48 * 256
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT

/ ****
MODELO: ZH-Wm
1. Puntos Máximo: 16384 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 1024 32 * 512
     Color: 16 * 512 32 * 256
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Comunicación: U disco / WIFI

/ ****
MODELO: ZH-W2
1. Puntos Máximo: 65536 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 2048
           48 * 1360 64 * 1024
     Color: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Comunicación: U disco / WIFI

/ ****
MODELO: ZH-Wn
1. Puntos Máximo: 10240 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 64 032 * 320
     Color: 16 * 320 32 * 160
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Comunicación: U disco / WIFI

/ ****
MODELO: ZH-W4
1. Puntos Máximo: 102400 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 3200
           48 * 2128 64 * 1600
           80 * 1280 96 * 1064
           128 * 800
     Color: 16 * 320 032 * 1600
           48 * 1064 64 * 800
           80 * 640 96 * 528
           128 * 400
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Comunicación: U disco / WIFI

/ ****
MODELO: ZH-G2
1. Puntos Máximo: 65536 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 2048
           48 * 1360 64 * 1024
     Color: 16 * 2048 32 * 1024
           48 *  640 64* 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Comunicación: U disco / WIFI

/ ****
Modelo: ZH-W7
1. Puntos Máximo: 524288 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 32 4096 96 * 4096 64 * 128 * 4096 * 4096
           160 * 3272 192 * 2728 224 * 2336 256 * 2048
288 * 1816 320 * 1632 352 * 1488 384 * 1360
           416 * 1256 448 * 1168 480 * 1088 512 * 1024
     Color: 32 * 4096 64 * 4096 96 * 2728 128 * 2048
           160 * 1632 192 * 1360 224 * 1168 256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Comunicación: U disco / WIFI

/ ****
MODELO: ZH-W6

1. Puntos Máximo: 524288 (área de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 32 *4096 96 * 4096 64 * 128 * 4096 * 4096
           144 * 3640 160 * 3272 176 * 2976 192 * 2728
           208 * 2520 224 * 2336 240 * 2184 256 * 2048
     Color: 32 * 4096 64 * 4096 96 * 2728 128 * 2048
           144 * 1816 160 * 1632 176 * 1488 192 * 1360
           208 * 1256 224 * 1168 240 * 1088 256 * 1024
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Comunicación: U disco / WIFI

/ ****
MODELO: ZH-W5
1. Puntos Máximo: 163 840 (altura de color reduce a la mitad)
     Monocromo: 16 * 4096 32 * 4096 48 * 3008 64 * 2560
           80 * 2048 96 * 1704 128 * 1280 144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Color: 16 * 4096 32 * 2048 48 * 1696 64 * 1280
           80 * 1024 96 * 848 128 * 640
2. Apoyo a todos los escaneados
3. Apoyo 16 partición libre
4. Apoyo a pantalla completa y lado correr por tabiques laterales corren
5. Apoyo de pantalla completa de fondo dinámico y fondo dinámico por distrito
6. Apoyo N tipos de animación de texto fresco
7. Apoyo U disco y el modo de comunicación serial dual
8. U ayuda del disco y actualización del programa de serie
9. Apoyo a todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Comunicación: U disco / WIFI

/ ****
MODEL: ZH-Mm

1. Maximum Points: 5376
      Tricolor: 16 * 336
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. U disk support communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT

/ ****
MODEL: ZH-M2

1. Maximum Points: 21760
      Tricolor: 16 * 1360    32 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-M4

1. Maximum Points: 33792
      Tricolor:  16 * 1360    32 * 1056
                 48 * 704     64 * 528
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
Model: ZH-M7

1. Maximum Points: 174080
      Tricolor:  32 * 1360     64 * 1360     96 * 1360    128 * 1360
                160 * 1088    192 * 896     224 * 768     256 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-S1

1. Maximum Points: 49152
    Monochrome: 32 * 1536    48 * 1024
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-S2

1. Maximum Points: 65536
    Monochrome: 32 * 2048    48 * 1360
                64 * 1024    80 * 800
                96 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5