/ ****
MODEL: ZH-A1
1. Poin Maksimum: 49152 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 3072  32*1536
?????????? 48 * 1024
???? Warna: 16 * 153632 *768
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Mendukung modus komunikasi serial
8. Mendukung seri Upgrade Program
9. RS-232 jalur komunikasi adalah garis lurus
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
   
/ ****
MODEL: ZH-A4
1. Poin Maksimum: 65536 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 4096  32*2048
?????????? 48 * 1360 64 * 1024
???? Warna: 16 * 2048 32*1024
?????????? 48 *  680  64*512
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Mendukung modus komunikasi serial
8. Mendukung seri Upgrade Program
9. RS-232 jalur komunikasi adalah garis lurus
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U0
1. Poin Maksimum: 32768 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 2048  32*1024
???? Warna: 16 * 1024  32*512
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 jalur komunikasi adalah garis lurus
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-Um
1. Poin Maksimum: 16384 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 1024  32*512
???? Warna: 16 * 512  32*256
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT

/ ****
MODEL: ZH-U1
1. Poin Maksimum: 49152 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 3072  32*1536
48 * 1024
???? Warna: 16 * 1536  32*768
?????????? 48 * 512
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 jalur komunikasi adalah garis lurus
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U2
1. Poin Maksimum: 65536 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 4096  32*2048
?????????? 48 * 1360 64 * 1024
???? Warna: 16 * 2048  32*1024
?????????? 48 * 680  64*512
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 jalur komunikasi adalah garis lurus
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U3
1. Poin Maksimum: 65536 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 4096 32*2048
?????????? 48 * 1360 64 * 1024
?????????? 80 * 816  96*680
?????????? 128 * 512
???? Warna: 16 * 2048  32*1024
?????????? 48 * 680  64*512
?????????? 80 * 408  96*336
?????????? 128 * 256
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 jalur komunikasi adalah garis lurus
?? Koneksi berikut
????????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U4
1. Poin Maksimal: 102.400 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 4096 32*  3200
?????????? 48 * 2128  64 * 1600
?????????? 80 * 1280  96 * 1064
?????????? 128 * 800
???? Warna: 16 * 3200  32*1600
?????????? 48 * 1064 64 * 800
?????????? 80 * 640 96*528
?????????? 128 * 400
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 jalur komunikasi adalah garis lurus
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-UF
1. Poin Maksimum: 32768 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 2048  32*1024
?????????? 48 * 680  64*512
???? Warna: 16 * 1024 32*512
?????????? 48 * 336  64*256
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 jalur komunikasi adalah garis lurus
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U5
1. Poin Maksimal: 163.840 (tinggi warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 4096  32*4096 48 * 3008 64 * 2560
?????????? 80 * 2048 96*1704  128 * 1280 144 * 1136
?????????? 160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
?????????? 224 * 728 240 * 680 256 * 640
???? Warna: 16 * 409 * 632 204 848 * 169 664 * 1280
?????????? 80 * 102 496 * 848 128 * 640
?? Catatan: 12 antarmuka dengan 8 baris tinggi 08 antarmuka dengan 4 baris tinggi

2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 jalur komunikasi adalah garis lurus
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
Model: ZH-U6
1. Poin Maksimal: 524.288 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 32*4096 96 * 4096 64 * 128 * 4096 * 4096
?????????? 144 * 3640 160 * 3272 176 * 2976 192 * 2728
?????????? 208 * 2520 224 * 2336 240 * 2184 256 * 2048
???? Warna: 32 * 4096  96 * 2728 128 * 2048
?????????? 144 * 1816 160 * 1632 176 * 1488 192 * 1360
?????????? 208 * 1256 224 * 1168 240 * 1088 256 * 1024
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 jalur komunikasi adalah garis lurus
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5


/ ****
Model: ZH-U8
1. Poin Maksimum: 1048576 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 32 * 8192  64*8192 96 * 819128 * 8192
?????????? 160 * 655  192 * 5450 208 * 5048 224 * 4680
?????????? 240 * 4366 256 * 4096 288 * 3640 320 * 3272
?????????? 352 * 2976 384 * 2728 416 * 2520 448 * 2336
?????????? 480 * 2184 512 * 2048
???? Warna: 32 * 8192  64*8192 96 * 5456 128 * 4096
?????????? 160 * 3272  192 * 2728 224 * 2336 256 * 2048
?????????? 288 * 1816 320 * 1632 352 * 1488 384 * 1360
?????????? 416 * 1256 448 * 1168 480 * 1088 512 * 1024
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 jalur komunikasi adalah garis lurus
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-E1
1. Poin Maksimum: 49152 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 3072  32*1536
?????????? 48 * 1024
???? Warna: 16 * 1536  32*768
?????????? 48 * 512
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan port Ethernet ganda dan modus komunikasi serial
8. otomatis mendapatkan IP, pengaturan IP tanpa
9. Dukungan koneksi langsung tunggal dan komunikasi LAN
10. antarmuka jaringan adalah garis sepenuhnya kompatibel komunikasi langsung dan lintas-line
11. RS-232 komunikasi serial untuk sambungan langsung
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5


/ ****
MODEL: ZH-E3
1. Poin Maksimum: 65536 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 4096  32*2048
?????????? 48 * 1360 64 * 1024
?????????? 80 * 816 96*680
?????????? 128 * 512
???? Warna: 16 * 2048 32*1024
?????????? 48 * 680  64*512
?????????? 80 * 408 96*336
?????????? 128 * 256
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan port Ethernet ganda dan modus komunikasi serial
8. otomatis mendapatkan IP, pengaturan IP tanpa
9. Dukungan koneksi langsung tunggal dan komunikasi LAN
10. antarmuka jaringan adalah garis sepenuhnya kompatibel komunikasi langsung dan lintas-line
11. RS-232 komunikasi serial untuk sambungan langsung
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-E5
1. Poin Maksimal: 163.840 (tinggi warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 4096 32*4096  48 * 3008 64 * 2560
?????????? 80 * 2048  96*1704 128 * 1280 144 * 1136
?????????? 160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
?????????? 224 * 728 240 * 680 256 * 640
???? Warna: 16 * 4096 32*2048 48 * 1696 64 * 1280
?????????? 80 * 1024 96 * 848 128 * 640
?? Catatan: 12 antarmuka dengan 8 baris tinggi 08 antarmuka dengan 4 baris tinggi
?????
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan port Ethernet ganda dan modus komunikasi serial
8. otomatis mendapatkan IP, pengaturan IP tanpa
9. Dukungan koneksi langsung tunggal dan komunikasi LAN
10. antarmuka jaringan adalah garis sepenuhnya kompatibel komunikasi langsung dan lintas-line
11. RS-232 komunikasi serial untuk sambungan langsung
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-E6

1. Poin Maksimal: 524.288 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 32*4096  96 * 4096 64 * 4096 128 * 4096
?????????? 144 * 3640 160 * 3272 176 * 2976 192 * 2728
?????????? 208 * 2520 224 * 2336 240 * 2184 256 * 2048
???? Warna: 32 * 409 * 664 409 696 * 2728 128 * 2048
?????????? 144 * 1816 160 * 1632 176 * 1488 192 * 1360
?????????? 208 * 1256 224 * 1168 240 * 1088 256 * 1024
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan port Ethernet ganda dan modus komunikasi serial
8. otomatis mendapatkan IP, pengaturan IP tanpa
9. Dukungan koneksi langsung tunggal dan komunikasi LAN
10. antarmuka jaringan adalah garis sepenuhnya kompatibel komunikasi langsung dan lintas-line
11. RS-232 komunikasi serial untuk sambungan langsung
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-E8
1. Poin Maksimum: 1048576 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 32 * 8192 64*8192  96 * 8192 128 * 8192
?????????? 160 * 6552 192 * 5456 208 * 5040 224 * 4680
?????????? 240 * 4368 256 * 4096 288 * 3640 320 * 3272
?????????? 352 * 2976 384 * 2728 416 * 2520 448 * 2336
?????????? 480 * 2184 512 * 2048
???? Warna: 32 * 8192 64*8192 96 * 5456 128 * 4096
?????????? 160 * 3272192 * 2728 224 * 2336 256 * 2048
?????????? 288 * 1816 320 * 1632 352 * 1488 384 * 1360
?????????? 416 * 1256 448 * 1168 480 * 1088 512 * 1024
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan port Ethernet ganda dan modus komunikasi serial
8. otomatis mendapatkan IP, pengaturan IP tanpa
9. Dukungan koneksi langsung tunggal dan komunikasi LAN
10. antarmuka jaringan adalah garis sepenuhnya kompatibel komunikasi langsung dan lintas-line
11. RS-232 komunikasi serial untuk sambungan langsung
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-Gm
1. Poin Maksimum: 16384 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 1024
???? Warna: 16 * 512
2. Dukungan 1 / 4,1 / 8,1 / 16 memindai
3. Dukungan partisi gratis
4. Dukungan magis run tepi (layar penuh / partisi)
5. Mendukung hitung mundur, suhu
6. Komunikasi Interface: GPRS RS-232
7. Timer beralih dukungan
Uji dukungan 8. Layar penuh
9. RS-232 jalur komunikasi adalah garis lurus
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-G0
1. Poin Maksimum: 32768 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 2048 32*1024
???? Warna: 16 * 1024 32*512
2. Dukungan 1 / 4,1 / 8,1 / 16 memindai
3. Dukungan partisi gratis
4. Dukungan magis run tepi (layar penuh / partisi)
5. Mendukung hitung mundur, suhu
6. Komunikasi Interface: GPRS RS-232
7. Timer beralih dukungan
Uji dukungan 8. Layar penuh
9. RS-232 jalur komunikasi adalah garis lurus
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-G3
1. Poin Maksimum: 65536 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 4096 32*2048
?????????? 48 * 1360 64 * 1024
?????????? 80 *696 
?????????? 128 * 512
???? Warna: 16 * 2048  32*1024
?????????? 48 * 680  64*512
?????????? 80 * 408  96*336
?????????? 128 * 256
2. Dukungan 1 / 4,1 / 8,1 / 16 memindai
3. Dukungan partisi gratis
4. Dukungan magis run tepi (layar penuh / partisi)
5. Mendukung hitung mundur, suhu
6. Komunikasi Interface: GPRS RS-232
7. Timer beralih dukungan
Uji dukungan 8. Layar penuh
9. RS-232 jalur komunikasi adalah garis lurus
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-G4
1. Poin Maksimal: 144.384 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 4096 32*4096 48 * 3008 64 * 2560
?????????? 80 * 2048  96 * 1280  1704 *128
???? Warna: 16 * 4096  32*2048 48 * 1696 64 * 1280
?????????? 80 * 1024 96 * 848 128 * 640
2. Dukungan 1 / 4,1 / 8,1 / 16 memindai
3. Dukungan partisi gratis
4. Dukungan magis run tepi (layar penuh / partisi)
5. Mendukung hitung mundur, suhu
6. Komunikasi Interface: GPRS RS-232
7. Timer beralih dukungan
Uji dukungan 8. Layar penuh
9. RS-232 jalur komunikasi adalah garis lurus
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5


/ ****
Model: ZH-U7
1. Poin Maksimal: 524.288 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 32*4096  96 * 4096 64 * 128 * 4096 * 4096
?????????? 160 * 3272 192 * 2728 224 * 2336 256 * 2048
288 * 1816 320 * 1632 352 * 1488 384 * 1360
?????????? 416 * 1256 448 * 1168 480 * 1088 512 * 1024
???? Warna: 32 * 4096 64*4096 96 * 2728 128 * 2048
?????????? 160 * 1632 192 * 1360 224 * 116 8256 * 1024
?????????? 288 * 904 320 * 816 352 * 744  384 * 680
?????????? 416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 jalur komunikasi adalah garis lurus
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-E7

1. Poin Maksimal: 524.288 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 32*4096  96 * 4096 64 * 128 *4096 * 4096
?????????? 160 * 3272  192 * 2728 224 * 2336 256 * 2048
288 * 1816  320 * 1632 352 * 1488 384 * 1360
?????????? 416 * 1256 448 * 1168 480 * 1088 512 * 1024
???? Warna: 32 * 409664 409 696 * 2728 128 * 2048
?????????? 160 * 1632 192 * 1360 224 * 1168 256 * 1024
?????????? 288 * 904 320 * 816 352 * 744   384 * 680
?????????? 416 * 624 448 * 584 480 * 544  512 * 512
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan port Ethernet ganda dan modus komunikasi serial
8. otomatis mendapatkan IP, pengaturan IP tanpa
9. Dukungan koneksi langsung tunggal dan komunikasi LAN
10. antarmuka jaringan adalah garis sepenuhnya kompatibel komunikasi langsung dan lintas-line
11. RS-232 komunikasi serial untuk sambungan langsung
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5


/ ****
MODEL: ZH-W0
1. Poin Maksimum: 32768 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 2048 32*1024
???? Warna: 16 * 1024  32*512
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan port Ethernet ganda dan modus komunikasi serial
8. otomatis mendapatkan IP, pengaturan IP tanpa
9. Dukungan koneksi langsung tunggal dan komunikasi LAN
10. antarmuka jaringan adalah garis sepenuhnya kompatibel komunikasi langsung dan lintas-line
11. RS-232 komunikasi serial untuk sambungan langsung
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5



/ ****
MODEL: ZH-W1
1. Poin Maksimum: 49152 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 3072 32*1536
?????????? 48 * 1024
???? Warna: 16 * 1536 32*768
?????????? 48 * 512
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan port Ethernet ganda dan modus komunikasi serial
8. otomatis mendapatkan IP, pengaturan IP tanpa
9. Dukungan koneksi langsung tunggal dan komunikasi LAN
10. antarmuka jaringan adalah garis sepenuhnya kompatibel komunikasi langsung dan lintas-line
11. RS-232 komunikasi serial untuk sambungan langsung
?? Koneksi berikut
???????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-W3
1. Poin Maksimum: 65536 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 4096 32*2048
?????????? 48 * 1360 64 * 1024
?????????? 80 * 816 96*680
?????????? 128 * 512
???? Warna: 16 * 2048 32*1024
?????????? 48 * 680  64*512
?????????? 80 * 408 96*336
?????????? 128 * 256
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 jalur komunikasi adalah garis lurus
?? Koneksi berikut
????????? PC ---- Perangkat
????????? 2 ---- 2
????????? 3 ---- 3
????????? 5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-Un
1. Poin Maksimum: 10240 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 640 32*320
???? Warna: 16 * 320 32*160
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 4 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT


/ ****
MODEL: ZH-Uc
1. Poin Maksimum: 24576 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 1536  32*768
?????????? 48 * 512
???? Warna: 16 * 768 32*384
?????????? 48 * 256
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT

/ ****
MODEL: ZH-Wm
1. Poin Maksimum: 16384 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 1024 32*512
???? Warna: 16 * 512 32*256
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. Komunikasi: U disk / WIFI

/ ****
MODEL: ZH-W2
1. Poin Maksimum: 65536 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 4096 32*2048
?????????? 48 * 1360 64 * 1024
???? Warna: 16 * 2048 32*1024
?????????? 48 * 680 64*512
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. Komunikasi: U disk / WIFI

/ ****
MODEL: ZH-Wn
1. Poin Maksimum: 10240 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 640 32 *320
???? Warna: 16 * 320 32*160
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. Komunikasi: U disk / WIFI

/ ****
MODEL: ZH-W4
1. Poin Maksimal: 102.400 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 4096 32*3200
?????????? 48 * 2128 64 * 1600
?????????? 80 * 1280 96 * 1064
?????????? 128 * 800
???? Warna: 16 * 3200 32 1600
?????????? 48 * 1064 64 * 800
?????????? 80 * 640 96*528
?????????? 128 * 400
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. Komunikasi: U disk / WIFI

/ ****
MODEL: ZH-G2
1. Poin Maksimum: 65536 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 4096 32*2048
?????????? 48 * 1360 64 * 1024
???? Warna: 16 * 2048  32*1024
?????????? 48 * 680  64*512
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. Komunikasi: U disk / WIFI

/ ****
Model: ZH-W7
1. Poin Maksimal: 524.288 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 32 4096 96 * 4096 64 * 128 * 4096 * 4096
?????????? 160 * 3272 192 * 2728 224 * 2336 256 * 2048
288 * 1816320 * 1632 352 * 1488 384 * 1360
?????????? 416 * 1256 448 * 1168 480 * 1088 512 * 1024
???? Warna: 32 * 4096 64*4096 96 * 2728 128 * 2048
?????????? 160 * 1632 192 * 1360 224 * 1168 256 * 1024
?????????? 288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
?????????? 416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. Komunikasi: U disk / WIFI

/ ****
MODEL: ZH-W6

1. Poin Maksimal: 524.288 (area warna dibelah dua)
???? Monokrom: 32 4096 96 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
?????????? 144 * 3640 160 * 3272 176 * 2976 192 * 2728
?????????? 208 * 2520 224 * 2336 240 * 2184 256 * 2048
???? Warna: 32 * 4096 64*4096 96 *2728 128 * 2048
?????????? 144 * 1816 160 * 1632 176 * 1488 192 * 1360
?????????? 208 * 1256 224 * 1168 240 * 1088 256 * 1024
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. Komunikasi: U disk / WIFI

/ ****
MODEL: ZH-W5
1. Poin Maksimal: 163.840 (tinggi warna dibelah dua)
???? Monokrom: 16 * 4096  32*4096  48 * 3008 64 * 2560
?????????? 80 * 2048 96*1704  128 * 1280 144 * 1136
?????????? 160 * 1024  176 * 928 192 * 848 208 * 784
?????????? 224 * 728  240 * 680 256 * 640
???? Warna: 16 * 409  32*204 848 * 169 664 * 1280
?????????? 80 * 1024 96 * 848 128 * 640
2. Dukungan untuk semua pemindaian
3. Dukungan 16 partisi gratis
4. Dukungan untuk layar penuh dan menjalankan sisi oleh partisi samping menjalankan
5. Dukungan layar penuh latar belakang yang dinamis dan latar belakang yang dinamis dengan kabupaten
6. Dukungan N jenis animasi teks keren
7. Dukungan U disk dan modus komunikasi serial ganda
8. U disk support dan seri Upgrade Program
9. Dukungan untuk semua U Format penyimpanan disk FAT32 / NTFS / exFAT
10. Komunikasi: U disk / WIFI

/ ****
MODEL: ZH-Mm

1. Maximum Points: 5376
      Tricolor: 16 * 336
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. U disk support communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT

/ ****
MODEL: ZH-M2

1. Maximum Points: 21760
      Tricolor: 16 * 1360    32 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-M4

1. Maximum Points: 33792
      Tricolor:  16 * 1360    32 * 1056
                 48 * 704     64 * 528
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
Model: ZH-M7

1. Maximum Points: 174080
      Tricolor:  32 * 1360     64 * 1360     96 * 1360    128 * 1360
                160 * 1088    192 * 896     224 * 768     256 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-S1

1. Maximum Points: 49152
    Monochrome: 32 * 1536    48 * 1024
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-S2

1. Maximum Points: 65536
    Monochrome: 32 * 2048    48 * 1360
                64 * 1024    80 * 800
                96 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5