|  | 设置控制器地址是使用“门禁机硬件设置工具”设置门禁控 制机的地址。主界面如下“图1.1 门禁机硬件设置工具”： 图1.1 门禁机硬件设置工具-LAN 图1.2门禁机硬件设置工具-485 *通讯方式为局域网 注意： 由于控制器的默认出厂IP地址为192.168.0.8， 所以请确保您的网络中没有存在与此相同的IP， 否则有可能导致设置控制器地址失败。 |  |  | (1)将控制器接上电源。 (2)将网络线插入到控制器上的网络接口中 （若您的网络中没有192.168.0.1网段，请 使用对等网络线；即用于两台计算机对连 的网络线）。 (3)请参照下图所示根据您的实际情况进行设置。 A.网段为192.168.0.1的设置（图1.1） B.网段不为192.168.0.1的设置（图1.3） 图1.3 网段为1段时的设置 (4)点击”设置”按钮开始设置控制器的地址； 若设置失败，请您使用Ping命令检查网络是否 通畅或检查您的网络中是否对1024端口做了屏蔽。 *通讯方式为485 注意： 在开始请您确认您的485网络中只有接一台控制器， 若存在多台控制器可能导致设置控制器地址失败； 同时确认您的计算机串口没有被其它程序所使用。 (1)将控制器接上电源。 (2)将485线插入到控制器上的网络接口中。 (3)请参照下图所示根据您的实际情况进行设置(图1.2)。 (4)点击”设置”按钮开始设置控制器的地址； 若设置失败，请检查您的线路是否接好并检查 您的485/233转换器没有问题。 |