經過前面几步的設置，已基本把“門禁控制器”和“通信服務器”配置完成，“通訊檢測”用來檢測是否配置成功。 先把“門禁控制器”按通訊方式與“通信服務器”所在的計算機連接﹔再運行”通信服務器”和門禁子系統軟件，并打開門禁軟件的“門禁控 制台”運行界面。界面如下圖4.1 門禁控制台： 圖4.1 門禁控制台 操作方法步驟如下： 1、在界面左側中間“控制器列表”選擇要檢測的控制器 2、在界面右側中間“門列表”按住鼠標左鍵，選中所有要檢測的門 3、在界面上部工具中，其中的几個按鈕狀態由：灰色(此時不可用)->正常色(此時可用)，按順序點擊“實時監測”->“上傳設置”->“通訊檢測”按鈕 4、在界面右下部“運行信息”中，會顯示當前門禁系統與“門禁控制器”的之間交互的通信信息。 情況一： 返回包含“檢測成功…”的正確信息，表示“門禁控制器”和“通信服務器”配置成功，可以進行其他的設置。 其他情況均表示“門控制器”或“通信服務器”配置失敗，需要重新配置，返回如：