|  | 設置控制器地址是使用“門禁機硬件設置工具”設置門禁控 制機的地址。主界面如下“圖1.1 門禁機硬件設置工具”： 圖1.1 門禁機硬件設置工具-LAN 圖1.2門禁機硬件設置工具-485 *通訊方式為局域網 注意： 由于控制器的默認出廠IP地址為192.168.0.8， 所以請確保您的網絡中沒有存在與此相同的IP， 否則有可能導致設置控制器地址失敗。 |  |  | (1)將控制器接上電源。 (2)將網絡線插入到控制器上的網絡接口中 （若您的網絡中沒有192.168.0.1網段，請 使用對等網絡線﹔即用于兩台計算機對連 的網絡線）。 (3)請參照下圖所示根據您的實際情況進行設置。 A.網段為192.168.0.1的設置（圖1.1） B.網段不為192.168.0.1的設置（圖1.3） 圖1.3 網段為1段時的設置 (4)點擊”設置”按鈕開始設置控制器的地址﹔ 若設置失敗，請您使用Ping命令檢查網絡是否 通暢或檢查您的網絡中是否對1024端口做了屏蔽。 *通訊方式為485 注意： 在開始請您確認您的485網絡中只有接一台控制器， 若存在多台控制器可能導致設置控制器地址失敗﹔ 同時確認您的計算機串口沒有被其它程序所使用。 (1)將控制器接上電源。 (2)將485線插入到控制器上的網絡接口中。 (3)請參照下圖所示根據您的實際情況進行設置(圖1.2)。 (4)點擊”設置”按鈕開始設置控制器的地址﹔ 若設置失敗，請檢查您的線路是否接好并檢查 您的485/233轉換器沒有問題。 |