門禁子系統通信服務器是用于接收門禁控制器的實時出入記錄、下達對門禁控制器的控制指令、下傳門禁控制參數給門禁控制器﹔ 是門禁程序軟件和門禁硬件控制器之間通信的核心程序。運行門禁子系統時必須保証門禁服務器配置正確并處于運行狀態。配置界面 如下圖3.1所示： 圖3.1 門禁通信服務器配置工具 組網方式（即通訊方式）可以支持485和局域網兩種方式： 1、通訊方式為：局域網。其他參數一般不作修改．表示通信服務器與門禁控制器通過局域網通信，使用“門禁機地址配置工具”時， 通訊方式必須選擇“LAN”． 2、通訊方式為：４８５。需要設置485通訊串口，485串口通訊波特率：只能為19200．表示通信服務器與門禁控制器通過串口的485線 通信，使用“門禁機地址配置工具”時，通訊方式必須選擇“485”． 門禁子系統通信服務器具體功能點如下： ﹒實時接收門禁控制器上傳的出入聯機記錄﹔ ﹒從門禁控制器上下載脫機的出入記錄﹔ ﹒向門禁控制器下傳門禁控制參數﹔ ﹒下傳對門禁控制器的控制指令﹔ ﹒記錄門禁控制器的通訊日志和異常日志。 注意: 1、 數據庫名稱應與門禁系統所使用的數據庫名稱一致﹔ 2、 有更改控制器需重新啟動門禁通信服務器，方能生效﹔