经过前面几步的设置，已基本把“门禁控制器”和“通信服务器”配置完成，“通讯检测”用来检测是否配置成功。 先把“门禁控制器”按通讯方式与“通信服务器”所在的计算机连接；再运行”通信服务器”和门禁子系统软件，并打开门禁软件的“门禁控 制台”运行界面。界面如下图4.1 门禁控制台： 图4.1 门禁控制台 操作方法步骤如下： 1、在界面左侧中间“控制器列表”选择要检测的控制器 2、在界面右侧中间“门列表”按住鼠标左键，选中所有要检测的门 3、在界面上部工具中，其中的几个按钮状态由：灰色(此时不可用)->正常色(此时可用)，按顺序点击“实时监测”->“上传设置”->“通讯检测”按钮 4、在界面右下部“运行信息”中，会显示当前门禁系统与“门禁控制器”的之间交互的通信信息。 情况一： 返回包含“检测成功…”的正确信息，表示“门禁控制器”和“通信服务器”配置成功，可以进行其他的设置。 其他情况均表示“门控制器”或“通信服务器”配置失败，需要重新配置，返回如：