门禁子系统通信服务器是用于接收门禁控制器的实时出入记录、下达对门禁控制器的控制指令、下传门禁控制参数给门禁控制器； 是门禁程序软件和门禁硬件控制器之间通信的核心程序。运行门禁子系统时必须保证门禁服务器配置正确并处于运行状态。配置界面 如下图3.1所示： 图3.1 门禁通信服务器配置工具 组网方式（即通讯方式）可以支持485和局域网两种方式： 1、通讯方式为：局域网。其他参数一般不作修改．表示通信服务器与门禁控制器通过局域网通信，使用“门禁机地址配置工具”时， 通讯方式必须选择“LAN”． 2、通讯方式为：４８５。需要设置485通讯串口，485串口通讯波特率：只能为19200．表示通信服务器与门禁控制器通过串口的485线 通信，使用“门禁机地址配置工具”时，通讯方式必须选择“485”． 门禁子系统通信服务器具体功能点如下： ·实时接收门禁控制器上传的出入联机记录； ·从门禁控制器上下载脱机的出入记录； ·向门禁控制器下传门禁控制参数； ·下传对门禁控制器的控制指令； ·记录门禁控制器的通讯日志和异常日志。 注意: 1、 数据库名称应与门禁系统所使用的数据库名称一致； 2、 有更改控制器需重新启动门禁通信服务器，方能生效；