如何控制多个门禁的开启、关闭? 进入控制器设置，选择相应控制器型号；假如控制器型号为1控4则表示该控制器可以控制4个门禁的开关。 控制器通讯方式？ 通讯方式有两种 485及LAN,如通讯方式为LAN,则设置IP地址,如485,则设置485地址.定义控制器属性后，自动定义（增加）控制器下的各门 默认属性，比如型号为1控4的就自动增加4个门的默认属性，而门的名称也根据控制器名称而规则定义。 图2.1 控制器设置 3.操作说明及注意事项： ①点击“增加”输入控制器名称，选择控制器型号，通讯方式，485/IP地址，选中是否有扩展板，最后点击“保存”即可，如需修改， 请点击“修改”变更相关信息，点击“保存”即可。 ②修改控制器将不能修改控制器的型号和是否有扩展板 ③有选中是否有扩展板功能,扩展点设置,,控制器联动设置,报警输出设置模块才能进行相应的设置 ④有选中是否有扩展板，控制点设置模块中控制器对应的扩展点才会显示。