如何控制多個門禁的開啟、關閉? 進入控制器設置，選擇相應控制器型號﹔假如控制器型號為1控4則表示該控制器可以控制4個門禁的開關。 控制器通訊方式？ 通訊方式有兩種 485及LAN,如通訊方式為LAN,則設置IP地址,如485,則設置485地址.定義控制器屬性后，自動定義（增加）控制器下的各門 默認屬性，比如型號為1控4的就自動增加4個門的默認屬性，而門的名稱也根據控制器名稱而規則定義。 圖2.1 控制器設置 3.操作說明及注意事項： 點擊“增加”輸入控制器名稱，選擇控制器型號，通訊方式，485/IP地址，選中是否有擴展板，最后點擊“保存”即可，如需修改， 請點擊“修改”變更相關信息，點擊“保存”即可。 修改控制器將不能修改控制器的型號和是否有擴展板 有選中是否有擴展板功能,擴展點設置,,控制器聯動設置,報警輸出設置模塊才能進行相應的設置 有選中是否有擴展板，控制點設置模塊中控制器對應的擴展點才會顯示。