
软件简介：

    慧达网易邮箱注册机采用高效的POST注册方式，成功率高达100%，系统还接入了第三方远程图片

打码系统轻松实现全自动注册模式，除此之外系统还支持一键批量登录防止注册的邮箱被回收。如需手动打码

省钱的用户只要关掉远程图片打码即可轻松省钱。


使用说明：

    一键登录使用方法：

    1.先导入需要登录的帐号数据，文件支持:文本文档(.txt)、Excel文件(.xls)

      可以直接将文件拖放至帐号列表框内，导入默认分割符“|”

    2.点击“一键登录”，只支持163/126的邮箱类型登录


   批量注册使用方法：

   1.输入注册数量

   2.选择需要注册的邮箱类型

   3.设置好系统设置并测试好

   4.点击“开始注册”

   注意：
    1、注册的时候已经登录了所以无需再点击“一键登录”
    2、如果需要注册自己设置好的帐号和密码可以直接导入进帐号列表框里在注册数量中输入0即可
    3、自己导入的帐号可以不导入密码，不设置密码时系统将自动采用系统设置中的密码规则去填充密码
    4、自己导入的帐号可以带邮箱后缀也可以不带。不带时默认采用所勾选的邮箱类型。


   系统设置说明：
        注册设置：
            系统提供了4个命令：随机字母、随机大写字母、随机混合字母、随机数字
            参考格式：
                固定长度：随机字母(3)
                范围长度：随机字母(3-5)

            注意：帐号规则不能固定，密码规则可以设置固定密码

        打码设置：
            注册->充值->登录。勾选开启远程打码
            
            注意：
                1、如果不想开启远程打码，只需要取消已勾选的开启远程打码即可
                2、更换打码平台后只有在登录后才会生效使用该打码平台
        
        拨号设置：
            1、先创建一个网络拨号适配器
            2、输入自己的宽带帐号和密码
            3、输入重拨间隔时间
            4、输入更换频率
            
            注意：注册的时候更换频率设置为0则为智能更换IP。但对一键登录更换IP无效。一键登录更换IP时
            更换频率不能设置为0。如果强制设置为0则将不采用更换IP。
            特别注意：请务必关掉网络适配器中的断线重拨选项。具体设置步骤如下：
            步骤：
                1、打开控制面板->网络和共享中心->更改适配器设置
                2、找到宽带拨号的网络适配器->右键“属性”
                3、选项->勾选取消掉断线重拨
            
        
   注册技巧说明：
        注册出来的帐号，请定期使用“一键登录”防止被回收。



功能介绍：

  1.支持一键排序

  2.支持远程图片打码

  3.支持ADSL拨号换IP

  4.支持拖放导入数据

  5.支持数据导入、导出

  6.支持数据删除、清空

  7.支持自定义帐号、密码规则

  8.支持第三方远程打码打错自动报错系统

  9.支持163/126邮箱注册

  10.支持手动输入验证码注册

  11.支持一键批量登录，防止邮箱被回收


附加说明：

    如果您想要出售或购买全新的163/126邮箱请联系我们。我们将以中介的形式帮您出售或购买
    我们将保证帐号的安全性和唯一性。
    当然如果您想通过我们出售您的163/126邮箱帐号，您也需要承诺帐号的安全性和唯一性。
    
    另出售ADSL拨号服务器，价格优惠安全可靠！
    
    联系QQ：200688462、2801055032
    官网地址：http://www.huida178.com