
此文件说明包括2.1、2.2、2.3、2.5及2.6序列版本的数据升级步骤

一、AnyRouter 2.1－2.3 版本数据升级步骤

（1）获取最新版本，建议从官方网站下载；
（2）卸载原来版本，卸载的时候选择保留数据；
（3）重新启动计算机；
（4）安装新版本。如果安装在同一个目录下，那么新版本安装后会启动数据升级工具，单击“开始”进行数据升级；
（5）启动控制台程序，查看关于对话框，此时可能需要重新输入序列号进行注册；
（6）注册后，在控制台上打开用户界面，看里面的信息是否恢复为原有配置，如果恢复正确，则此次升级完毕；
（7）工作站的升级：打开控制台－用户界面，单击“升级工作站”，选中工作站升级文件，单击“开始”即可；
（8）如果升级成功，请将原来的数据目录（默认是 x:\program files\tipray\eim\服务器\repository）移到其他备份目录。

注：

如果是默认安装，服务端目录为：x:\program files\tipray\eim\服务器，其中x表示操作系统所在盘符

只升级配置信息的步骤：
（1）获取最新版本，建议从官方网站下载；
（2）卸载原来版本，卸载的时候选择保留数据；
（3）重新启动计算机；
（4）安装新版本。如果安装在同一个目录下，那么新版本安装后会启动数据升级工具，单击“关闭”不进行数据升级；
（5）在AnyRouter服务管理器上停止服务；
（6）拷贝原来版本目录下(x:\program files\tipray\eim\服务器\repository\当天日期)的ArServer.mdb，到新版本的 
	x:\program files\tipray\eim\服务器\引擎服务程序\repository\当前日期 覆盖；
（7）拷贝新版本 x:\program files\tipray\eim\服务器\引擎服务程序\dbbak\arserver.mdb 到 
	x:\program files\tipray\eim\服务器\引擎服务程序 目录下
（8）在AnyView服务管理器上启动服务
（9）启动控制台程序，查看关于对话框，此时可能需要重新输入序列号进行注册；
（10）注册后，在控制台上打开用户界面，看里面的信息是否恢复为原有配置，如果恢复正确，则此次升级完毕；


二、AnyRouter 2.5-2.6 序列版本数据升级步骤
（1）获取最新版本，建议从官方网站下载；
（2）卸载原来版本，卸载的时候选择保留数据；
（3）重新启动计算机；
（4）安装新版本。
（5）运行“数据升级工具”，根据原来数据的版本进行数据升级；
（6）启动控制台程序，查看数据。

三、AnyRouter 2.6-2.7 序列版本数据升级步骤
（1）获取最新版本，建议从官方网站下载；
（2）卸载原来版本，卸载的时候选择保留数据；
（3）重新启动计算机；
（4）安装新版本。
（5）启动控制台程序，查看数据。
