[MultiPairForm.dll]	
IDPairingProgram->lb_ProgramTitle->Caption=(Opmerking: Multi-link functie is niet toepasbaar op de G6 series)
IDPairingProgram->lb_Title->Caption=Multi-link
IDPairingProgram->lb_ForMeeting->Caption="De 6-link, rood gekleurde Multi-link ontvanger"
IDPairingProgram->lb_ForMeetingNotes->Caption=Het "Nieuwe Muis/Toetsenbord ID Paring" programma verbindt A4tech's G3, G7 en G9 series muizen en toetsenborden met 1 6-link, rood gekleurde, G9 ontvanger, met een maximum van 3 sets muizen en toetsenborden. U hoeft uw muis en toetsenbord dus niet van en naar kantoor mee te nemen. In plaats daarvan laat u de rood gekleurde 6-link ontvanger in de USB-poort van uw laptop en kunt u moeiteloos beide draadloze producten zowel thuis als op kantoor gebruiken. Hiermee voorkomt u het regelmatig installeren en de-installeren van de ontvanger, met eventueel kwijt raken als gevolg.
IDPairingProgram->lb_ForLife->Caption=
IDPairingProgram->lb_ForLifeNotes->Caption=De 6-link, rood gekleurde Multi-link G9 ontvanger is ook afzonderlijk leverbaar in een geschenkverpakking. Het is terugwaarts compatibel en ondersteund A4tech's G3, G5 en G7 series, wat ze tot 1 familie herenigd. Bemerk wel dat functies van multifunctionele knoppen alleen voorbehouden zijn aan de voorgaande modellen die deze knoppen ook daadwerkelijk hebben.
NoDongleExists=Kunt u niet vinden ontvanger!
MultipleDongle=Gevonden meer dan een ontvanger. Gelieve alleen de resterende een ontvanger!

FMultiPairStep1->lb_ProgramTitle->Caption=
FMultiPairStep1->lb_Title->Caption=A4tech Mouse/KBs ID paring programma
FMultiPairStep1->lb_Contents->Caption=Net nieuwe Muis/Toetsenbord ID Paring programma staat toe om G3, G7, G9, G10 en XG series muizen en toetsenborden met elkaar te verbinden.
FMultiPairStep1->lb_MousePair->Caption=Muis ID paring
FMultiPairStep1->lb_MousePair_Type->Caption=Type AAN/UIT schakelaar (bevind zich onderop de muis)
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type1->Caption=Schuifschakelaar
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type2->Caption=Drukschakelaar
FMultiPairStep1->lb_KeyboardPair->Caption=Toetsenbord ID paring

//Mouse	
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
//MousePairType1	
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse1->Caption=Muis ID paring
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse1->Caption=1. Druk op een willekeurige knop om de muis te activeren.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse1->Caption=(indien de muis zich in de slaapstand bevindt, gelieve de muis te activeren)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse1->Caption=2. Vind de "AAN/UIT" schakelaar
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse1->Caption=3. Vergewist u ervan dat de stroomschakelaar in de uit-stand staat en zet deze in de aan-stand binnen 30 seconden.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse1->Caption=Indien de stroomschakelaar in de aan-stand staat, zet deze dan in de uit-stand en vervolgens weer in de aan-stand.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse1->Caption=Als u bovenstaande stappen heeft afgerond, gaat de muis in ID paring, wachten a.u.b.. Gelieve naar de volgende pagina te gaan zodra de paring voltooid is.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse1->Caption=(indien mislukt, druk op de "Terug" toets)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse1->Caption=UIT
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse1->Caption=AAN
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse1->Caption=(Opmerking: de stroomschakelaar bevindt zich aan de onderkant van het apparaat)
//MousePairType2	
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse2->Caption=Muis ID Paring
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse2->Caption=1. Gelieve te activeren voor ID paring.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse2->Caption=(indien de muis zich in de slaapstand bevindt, druk op een willekeurige knop om de muis te activeren. Indien de muis zich in de "Stroom Uit" stand bevindt, houd dan de stroomschakelaar meer dan 3 seconden ingedrukt)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse2->Caption=Stroom is "AAN"
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse2->Caption=2. Verwijder en herplaats de batterijen binnen 30 seconden.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse2->Caption=Als u bovenstaande stappen heeft afgerond, gaat de muis in ID paring, wachten a.u.b.. Gelieve naar de volgende pagina te gaan zodra de paring voltooid is.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse2->Caption=Verwijder batterij
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse2->Caption=Plaats batterij
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse2->Caption=
//Keyboard	
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Keyboard->Caption=Toetsenbord ID Paring
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Keyboard->Caption=Voer de volgende stappen uit binnen 30 seconden
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Keyboard->Caption=1. Open de batterijdeksel die zich aan de onderzijde van het toetsenbord bevindt.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Keyboard->Caption=2. Verwijder de batterijdeksel.
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Keyboard->Caption=3. Herplaats de batterij en de batterijdeksel.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Keyboard->Caption=Als u bovenstaande stappen heeft afgerond, gaat het toetsenbord s in ID paring, wachten a.u.b.. Gelieve naar de volgende pagina te gaan zodra de paring voltooid is.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Keyboard->Caption=(indien mislukt, druk op de "Terug" toets)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Keyboard->Caption=Verwijder batterij
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Keyboard->Caption=Plaats batterij
FMultiPairStep2->lb_Hint_Keyboard->Caption=

FMultiPairStep3->lb_Hint->Caption=(indien geen connectie, druk op de "Terug" toets om het paring programma opnieuw te starten.)
FMultiPairStep3->lb_Yes->Caption=Ja
FMultiPairStep3->lb_No->Caption=Nee
//Mouse	
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Mouse->Caption=Muis ID Paring
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Mouse->Caption=Muis is gedetecteerd
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Mouse->Caption=Beweeg de muis om er zeker van te zijn dat deze verbonden is.
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Mouse->Caption=De muis cursor beweegt of beweegt niet
//Keyboard	
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Keyboard->Caption=Toetsenbord ID Paring
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Keyboard->Caption=Toetsenbord is gedetecteerd.
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Keyboard->Caption=Druk op de "Windows" toets om er zeker van te zijn dat deze verbonden is.
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Keyboard->Caption=De toetsenbord "Windows" toets werkt of werkt niet

FMultiPairStep4->lb_SuccessTitle->Caption=Gefeliciteerd!
//Mouse	
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_Title_Mouse->Caption=Muis ID Paring
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Mouse->Caption=Weergeven gepaarde Muis ID:
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Mouse->Caption=Uw muis is gereed voor gebruik!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Mouse->Caption=
//Keyboard	
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_Title_Keyboard->Caption=Toetsenbord ID paring
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Keyboard->Caption=Weergeven gepaarde Toetsenbord ID:
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Keyboard->Caption=Uw keyboard is gereed voor gebruik!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Keyboard->Caption=


[RSSIDisplay.dll]
lb_Title->Caption=Beste draadloze signaal detectie
lb_AvoidInterferenceTitle->Caption=Zoek en blijf uit de buurt van draadloze conflicten
lb_AvoidInterferenceNotes->Caption=Indien de draadloze muis niet perfect werkt doordat er draadloze conflicten zijn, probeer dan onderstaande methoden om de werking te verbeteren.
lb_InspectRSSITitle->Caption=Detecteer Ontvangende Signaal Niveau:
lb_InspectRSSI->Caption=De indicator geeft het huidige signaal niveau weer tijdens het bewegen van de muis. Hoe lager de waarde van het niveau des te beter het ontvangen signaal is, een waarde onder de 120 betekent bij voorbeeld dat de apparaten goed werken. De waarde kan omhoog gaan indien u op grote afstand werkt of als er sterke interferentie is. Probeer verschillende kanalen voor de muis en de ontvanger tot dat u het beste resultaat heeft bereikt.
lb_SignalIntensity->Caption=Signaal indicator
lb_ImproveSuggestionTitle->Caption=Voorstel voor verbeteringen:
lb_Suggestion1->Caption=1. Gebruik een USB verlengkabel voor de ontvanger om hem uit de buurt te houden van de computer en andere interfererende apparaten. Een dergelijk kabel is aan te bevelen indien er op grote afstand gewerkt wordt of als er een groot draadloos conflict in de buurt is.
lb_Suggestion2->Caption=2. Installeer de ontvanger aan de zelfde zijde als de muis, dit voorkomt eventuele draadloze conflicten met de laptop.
//MessageConfirm	
DongleNotExist=!!!Geen ontvanger gevonden!!