[MultiPairForm.dll]	
FMultiPairMain->lb_ProgramTitle->Caption=(Not: Çoklu Bağlantı fonksiyonu G6 serisinde etkin değildir.)
FMultiPairMain->lb_Title->Caption=Çoklu Bağlantı
FMultiPairMain->lb_ForMeeting->Caption="6-Link, kımızı çoklu bağlantı alıcısı"
FMultiPairMain->lb_ForMeetingNotes->Caption="Yeni Mouse/Klavye ID eşleştirme" programı A4-Tech G3,G5,G7 ve G9 serisi mouse ve klavyeleri, kırmızı 6-link alıcısı ile bağlar. Her aygıttan (klavye/mouse) 3 adet kullanılabilir. Ayrıca, Evden işe ve işten eve klavye ve mouse taşıma sorununu ortadan kaldırır. Kırmızı 6-link alıcısını notebook'unuzun veya diğer kablosuz cihazın USB portuna takınız. Bu şekilde hem evde hem de işte kullanabilirsiniz. Alıcının sürekli olarak takılıp çıkartılması sonucunda kaybılması ihtimalini ortadan kaldırır.
FMultiPairMain->lb_ForLife->Caption=
FMultiPairMain->lb_ForLifeNotes->Caption=6-Link kırmızı G9 çoklu bağlantı alıcısı, ayrı perakende ambalajda temin edilebilir. A4-tech'in önceki G3,G5 ve G7 serisi ürünleri ile uyumludur. Geriye dönük modellerde özel buton fonksiyonları etkinliğini yitirecektir.
NoDongleExists=Hayır alıcısı bulunamadı!
MultipleDongle=Birden çok alıcısı bul. Alicisi sadece bir terk edin!
		
FMultiPairStep1->lb_ProgramTitle->Caption=
FMultiPairStep1->lb_Title->Caption=A4-Tech çoklu bağlantı G3,G5,G7 ve G9 serisi ID eşleştirme programı
FMultiPairStep1->lb_Contents->Caption=Yeni Mouse/Klavye ID eşleştirme programı G3,G5,G7 ve G9 serisi mouse ve klavyelerin bağlantı kurmasını sağlar.
FMultiPairStep1->lb_MousePair->Caption=Mouse ID eşleştirme
FMultiPairStep1->lb_MousePair_Type->Caption=ON/OFF butonu tipi (mouse'un altında bulunmaktadır.)
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type1->Caption=Kaydırma tip buton
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type2->Caption=Basma tip buton
FMultiPairStep1->lb_KeyboardPair->Caption=Klavye ID eşleştirme
		
//Mouse	
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
//MousePairType1	
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse1->Caption=Mouse ID Eşleştirme
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse1->Caption=1.Mouse uyku modundan çıkartmak için herhangi bir tuşa basınız.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse1->Caption=(Eğer mouse'unuz uyku modunda ise, lütfen uyku modundan çıkartınız.)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse1->Caption=2. "OFF-ON" butonunu bulunuz.
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse1->Caption=3. Güç butonunun OFF konumunda olduğundan emin olunuz. Butonu 30 saniye sonra ON konumuna getiriniz.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse1->Caption=Eğer güç butonu "ON" pozisyonunda ise, "OFF" pozisyonuna getirerek, tekrar "ON" pozisyonuna getiriniz.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse1->Caption=Kapalı
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse1->Caption=Açık
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse1->Caption=(Not: Güç butonu aygıtında altında yer almaktadır.)
//MousePairType2	
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse2->Caption=1. ID eşleştirme için, mouse'unuzu uyku modundan çıkartınız.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse2->Caption=Mouse'u uyku modundan çıkartınız. Mouse "Power Off" (Kapalı) ise, güç botonuna 3 saniyeden fazla basılı tutarak açınız..
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse2->Caption=Güç açık "ON"
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse2->Caption=2. Pilleri çıkaratak, 30 saniye içinde tekrar takınız.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse2->Caption=3. Yukarıdaki aşamaları tamamladıktan sonra, mouse ID eşleştiriyor. Lütfen Bekleyiniz. Eşleştirme tamamlandıktan sonra, sonraki sayfaya geçecektir.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse2->Caption=
//Keyboard	
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=Klavye ID Eşleştirmesi
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Keyboard->Caption=Aşağıdaki aşamaları 30 saniye içinde tamamlayınız.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Keyboard->Caption=1. Klavye'nin altında bulunan pil kapağını açınız.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Keyboard->Caption=2. Pili tekrar yerleştirin ve pil kapağını yerine takın.
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Keyboard->Caption=3. Yukarıdaki işlemler tamamlandığında klavyeniz, ID eşleştirme işlemi yapıyor olacaktır. Lütfen bekleyiniz. Eşleştirme işlemi tamamlandığında, bir sonraki adıma otomatik olarak geçiş yapılacaktır.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Keyboard->Caption=(Hata oluşması durumunda lütfen "Back" butonuna tıklayın.)
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_Hint_Keyboard->Caption=
		
FMultiPairStep3->lb_Hint->Caption=(Bağlantı kurulmadı ise, "Back" (Geri) butonuna basarak, ID eşleştirme programını başlatınız.
FMultiPairStep3->lb_Yes->Caption=Evet
FMultiPairStep3->lb_No->Caption=Hayır
//Mouse	
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Mouse->Caption=
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Mouse->Caption=Mouse algılandı
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Mouse->Caption=Mouse'unuzu, bağlı olduğundan emin olmak için hareket ettirin.
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Mouse->Caption=Mouse kursörü hareketli ediyor mu
//Keyboard	
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Keyboard->Caption=Klavye algılandı
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Keyboard->Caption=Klavyenizin bağlı olduğundan emin olmak için klavyenizdeki "windows" tuşuna basın.
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Keyboard->Caption=Klavye "Windows" butonu çalışıyor mu
		
FMultiPairStep4->lb_SuccessTitle->Caption=Tebrikler!
//Mouse	
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_Title_Mouse->Caption=Mouse ID Eşleştirmesi
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Mouse->Caption=Eşleştirilen Mouse ID'sini görüntüle
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Mouse->Caption=Mouse'unuz kullanıma hazır
FMultiPairStep4->lb_Notes_Mouse->Caption=
//Keyboard	
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_Title_Keyboard->Caption=Klavye ID Eşleştirmesi
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Keyboard->Caption=Eşleştirilen Klavye ID'sini görüntüle
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Keyboard->Caption=Klavye'niz kullanıma hazır
FMultiPairStep4->lb_Notes_Keyboard->Caption=


[RSSIDisplay.dll]	
lb_Title->Caption=En iyi kablosuz sinyal denetimi
lb_AvoidInterferenceTitle->Caption=Arama ve kablosuz çakışmalara dikkat ediniz.
lb_AvoidInterferenceNotes->Caption=Kablosuz mouse, kablosuz çakışmasından ötürü düzgün çalışmıyorsa, aşağıdaki ölçüleri kullanarak iyileştirme sağlayabilirsiniz.
lb_InspectRSSITitle->Caption=Sinyal alım gücünü denetle:
lb_InspectRSSI->Caption=Mouse'u hareket ettirerek, göstergenin mevcut sinyal durumunu göstermesi sağlanabilecektir. Düşük değer sinyalin daha iyi alındığını gösterir. Örnek: 120'den düşük değer cihazın iyi durumunda çalıştığını gösterir. Değer, alıcı ile cihaz arasındaki mesafenin artması veya parazit durumunda yükselir.  Mouse ve klavyenin yerini değiştirerek, en düşük sinyal değerini elde etmeye çalışınız.
//lb_SignalIntensity->Caption=
lb_ImproveSuggestionTitle->Caption=Öneriler:
lb_Suggestion1->Caption=1. Alıcı için USB uzatma kablosu kullanarak, bilgisayarınızdan veya diğer parazitge yol açabilecek cihazlardan uzak tutunuz. Özellikle, yüksek uzaklık bulunan toplantı salonlarında ve kablosuz çalışmasının yaşandığı ortamlarda tavsiye edilir.
lb_Suggestion2->Caption=2. Alıcıyı, mouse'un kullanıldığı taraftaki Usb portuna takınız. Bu dizüstü bilgisayarınızdan kaynaklanabilecek kablosuz çakışmalarını önleyecektir.
