=============================================================================
                             索尼IC录制机应用软件                           
                       Digital Voice Editor Version 2.4.04                   
                              for Windows XP/2000                            
=============================================================================

在使用Digital Voice Editor软件之前，请务必阅读本文档。它包含了包括变更和新
增操作说明在内最近更新的信息。

[2.4.04版的改进]
1. 已经修正同时安装了“Digital Voice Editor”和“Visual and Voice Editor”时出
   现的以下问题
-在“Digital Voice Editor”下，用IC录制机播放MP3信息时，声音会跳过。
-在“Visual and Voice Editor”下，单击图片信息时，出现错误信息，并且不显示图片。
2. 已经修正了软件的一些误操作。

[使用Digital Voice Editor软件的注意事项]
－有关安装软件的注意事项
在Windows 2000 Professional下安装或卸载软件时，请务必以“Administrator”用户
名登录Windows。如果以不同的用户名登录，请先注销，重新以“Administrator”登录，
然后安装软件。
要变更登录用户名
1. 从[开始]菜单选择[关机]。
2. 在[关闭Windows]窗口中，选择[注销[用户名]]，然后单击[确定]。
3. 在用户名框中输入“Administrator”，如果设定了密码，则请在密码框中输入密码，
然后单击[确定]。

在Windows XP Media Center Edition 2005 / Windows XP Professional/
Windows XP Home Edition下安装或卸载软件时，请务必以属于“计算机管理员”*用户
账户组的用户名登录Windows。
（*要查找用户名是否属于“计算机管理员”用户账户组成员，请从[控制面板]打开[用
户账户]并参阅用户名下面显示的部分。

－有关在Windows XP Media Center Edition 2005 / Windows XP Professional /
    Windows XP Home Edition下使用软件的注意事项
与安装有标准安装的Windows XP Media Center Edition 2005 / Windows XP 
Professional / Windows XP Home Edition的电脑一起使用ICD-BP系列IC录制机时，
如果您首次将IC录制机连接到电脑的USB端口，则会显示[发现新硬件向导]窗口。 
选择[自动安装软件]，然后单击[下一步]。此时可能会显示[硬件安装]警告消息。
如无问题，则可以忽略该消息并单击[仍然继续]，继续使用软件。

－连接IC录制机时的注意事项
当电脑正与IC录制机通讯时，应避免断开电缆，否则电脑可能无法正常工作，或可能损
坏IC录制机内的数据。
如果发生通讯错误，则会显示“无法与IC录制机通讯”的消息，并可能终止通讯过程。
如果发生这种情况，请先断开连接IC录制机的电缆，然后再重新连接。
如果在连接IC录制机时显示“无法与IC录制机通讯”的消息，请检查下列几点：
1. 使用外部集线器时，请将IC录制机直接连接到电脑上。
2. 先断开连接IC录制机的电缆，然后再重新连接。
3. 如果您的电脑配有多个USB端口，请将IC录制机连接到别的USB端口。

由于电脑类型的原因，正在连接IC录制机时，您可能无法启动电脑。如果发生这种情况，
请将电脑BIOS中的启动顺序改为从硬盘启动。或先断开IC录制机的连接，然后重新启
动电脑。有关如果改变BIOS的设置，请参阅电脑的说明书。

－有关系统待机/睡眠模式的注意事项
电脑正与IC录制机通讯时，请勿让电脑进入待机/睡眠模式。要防止自动进行这种变更的
设置。
如果在连接到IC录制机时，电脑进入系统待机/睡眠模式，系统刚恢复后，电脑可能会无
法与IC录制机通讯。在这种情况下，请先断开IC录制机的连接，然后再重新连接。

－有关格式化的注意事项
要格式化IC录制机或“Memory Stick”，请务必用IC录制机的格式化功能。如果在电脑
上格式化，IC录制机可能无法识别IC录制机或“Memory Stick”中包含的数据。在这种
情况下，请使用IC录制对其再次格式化。有关详情，请参阅IC录制机的使用说明书。

－有关“Digital Voice Editor Ver. 1.x”软件的注意事项
如果您不打算使用IC录制机ICD-R100的ICS文件，请删除“Digital Voice Editor 
Ver. 1.x”软件。（安装“Digital Voice Editor”会自动删除先前的版本。）

－有关所有版本的“Memory Stick Voice Editor”软件注意事项
安装“Digital Voice Editor”软件后，请勿安装“Memory Stick Voice Editor 
Ver. 1.0/1.1/1.2/2.0”软件。否则，“Digital Voice Editor”将无法正常工作。
使用“Digital Voice Editor”软件，您可以在“Memory Stick”中保存或编辑消息。
如果您已安装了“Memory Stick Voice Editor”软件，请先将其删除，然后再安装
“Digital Voice Editor”软件。

－有关发送电子邮件的注意事项
如果接收方的邮件软件没有设为接收可执行文件，则可能无法打开Player Plug-in的安
装文件。

－有关邮件附件大小的注意事项
根据发送或接收电子邮件消息的互联网服务提供商的情况，电子邮件消息的附件大小可
能会受到限制。在发送电子邮件消息之前，请务必检查总的附件大小。

－有关使用ICD-MX系列Memory Stick IC录制机的客户注意事项
用ICD-MS1录制的消息为MSV (ADPCM)文件，您不能用ICD-MX系列IC录制机对其进行播放。
用ICD-MX系列IC录制机以ST、STLP、SP或LP模式录制的消息为MSV (LPEC)文件。
您不能用ICD-S/MS5xx/MS1对其进行播放。
要用IC录制机播放其中一条消息，请使用“Digital Voice Editor”保存该消息，
进行编解码器设置以适合您的IC录制机，然后将其添加到IC录制机。

－有关使用ICD-MS/BM系列Memory Stick IC录制机的客户注意事项
用ICD-MS1录制的消息为MSV (ADPCM)文件，您不能用ICD-BX系列IC录制机对其进行播放。
用ICD-S/MS5xx/BM系列IC录制机以SP或LP模式录制的消息为MSV (LPEC)文件。
您不能用ICD-MS1对其进行播放。
用ICD-BM系列IC录制机以ST模式录制的消息为MSV (LPEC Stereo)文件，
您不能用ICD-S/MS5xx系列IC录制机对其进行播放。
要用IC录制机播放其中一条消息，请使用“Digital Voice Editor”保存该消息，
进行编解码器设置以适合您的Memory Stick IC录制机，然后将其添加到IC录制机。

有关详细信息，请参阅联机帮助主题“设置用于保存或添加消息的文件格式(Codec)”。

对于MSV(ADPCM)文件，您不能使用“Digital Voice Editor”的以下功能：
 -更改用户名
 -分割或合并
 -使用书签播放
 -更改优先级设置（您可以在“Memory Stick”上对其进行设置。）

－有关MP3文件的注意事项
您可以用软件进行转换的MP3文件为44.1kHz立体声或22/16/11/8kHz单声道类型。
软件还支持VBR（可变比特率）类型的MP3文件。（我们并不保证所有类型的
VBR MP3文件都能用“Digital Voice Editor”正常操作。)有关如何处理MP3文件的信息，
请参阅联机帮助。

－有关音量调节的注意事项
根据电脑的类型，音量控制可能无法正常起作用。在这种情况下，请使用Windows音量控
制调节音量。要显示音量控制窗口，请单击[开始]，然后选择[程序]－[附件]－[娱乐]
－[音量控制]。
如果在取消静音后没有声音输出，请先复选Windows音量控制窗口中的静音复选框，然后
再去掉复选。声音将可以输出。

－有关使用双字节字符的注意事项
在安装软件时，在输入安装的目标文件夹时，建议您不要使用双字节字符。

在使用软件时，如果要输入文件名、消息名、用户名等，建议您不要使用双字节字符。
双字节字符可能无法在本软件上正常显示。使用双字节字符也可能会引起操作不稳定。

－有关“自动保存”功能的注意事项
“自动保存”功能仅适用于ICD-MX/BM/SX/ST/P系列IC录制机和“Memory Stick”。
如果您使用的ICD-BP/S系列IC录制机连接到电脑，将无法激活“自动保存”功能。

[系统需求]
您的电脑和系统软件必须满足下列最低要求。

IBM PC/AT或兼容机（该软件不能在Macintosh电脑上使用。）
  －CPU: 266MHz PentiumⅡ处理器或更高主频的处理器
  －RAM: 64MB或更多
  －硬盘空间：70MB或更多，取决于您保存的声音文件和图像文件的大小及数目。
  －CD-ROM驱动器
  －端口：USB端口（支持高速USB）
  －声卡：Sound Blaster 16兼容声卡
  －显示器：高彩色（16位）或以上，800×480点或以上
  －操作系统: Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
             Microsoft Windows XP Professional
             Microsoft Windows XP Home Edition
             Microsoft Windows 2000 Professional


Note
（不支持Windows 95 / 98 / 98SE / ME 标准安装和Windows NT。）
（不能一直保证能在上述要求的所有电脑上的工作。）
（当与插入到Windows 2000 Professional上的“Memory Stick Duo”或
  “Memory Stick PRO Duo”一起使用IC录制机ICD-MX系列时，
  请将系统更新到 Service Pack 3或更高版本。）

[商标]
－IBM和PC/AT是国际商用机器公司的注册商标。
－Microsoft和Windows是微软公司的商标，已经在美国和其他国家注册。
微软公司版权所有©1995，保留所有权利。
微软公司部分版权所有©1995
－Apple和Macintosh是苹果电脑公司的商标，已经在美国和其他国家注册。
－Pentium是Intel公司的注册商标。
－NaturallySpeaking、Dragon Systems是ScanSoft公司拥有的商标，已经在美国和/或
其他国家注册。

所有其他的商标和注册商标都是其各自拥有者的商标或注册商标。
另外，在本文档中不再每次提及™和®。


索尼软件的最终用户许可协议
IC Recorder　用　Digital Voice Editor

在使用Digital Voice Editor软件和它的相关材料（“索尼软件”）之前，您应该仔细阅读下面的协议。使用索尼软件表示您接受该协议。如果您不接受该协议，您就没有得到授权使用索尼软件。

重要—仔细阅读：本最终用户许可协议（“EULA”）是您和作为索尼软件许可人的索尼公司（“SONY”）之间的法律协议。本EULA涵盖索尼软件。索尼软件包括电脑软件（无论它以何种介质保存，还是从索尼为索尼软件的用户指定的网站（“索尼网站”）下载的）、相关的介质、任何印刷材料、任何“联机”文档或电子文档及所有的更新和升级等。您只能在单台电脑和您的IC Recorder(“索尼便携设备”)上使用索尼软件。安装、复制或以其他方式使用索尼软件，将视为您同意接受本EULA条款的约束。如果您不同意本EULA的条款，则索尼不同意将索尼软件使用许可授权给您。在这种情况下，您无权使用或复制索尼软件。

索尼软件许可
索尼软件受版权法和国际版权条约以及其他的知识产权法和条约的保护。索尼软件只是许可使用，并非出售。

许可授权。本许可授予您以下权利：
软件安装。您可以在单台电脑上安装和使用一份索尼软件。
存储/网络使用。您不能在内部网络上使用索尼软件，或通过内部网络将索尼软件分发给其他电脑用户。
备份副本。您只能以存档的目的备份一个索尼软件的副本。

关于要求、限制、权利和范围的说明
有关逆向工程、反编译和反汇编。您不能全部或部分修改、逆向工程、反编译或反汇编索尼软件。
组成部分的分开。索尼软件作为单独的产品进行授权。软件的组成部分不可分开在一台以上的电脑上使用。
单台电脑使用。您只能在一台电脑上使用索尼软件。
出租。您不能出租或租借索尼软件。
软件转让。在您不保留副本，转让所有索尼软件（包括所有副本、组成部分、介质和印刷材料、所有索尼软件的版本及其升级以及本EULA）,并且受让者同意本EULA条款的情况下，仅作为索尼软件的出售和转让的一部分，您可以就您在本EULA项下的全部权利进行永久转让。
终止。如果您未能遵守本EULA的条款和条件，则索尼可以终止本EULA，且不影响索尼享有的其它任何权利。在这种情况下，您必须毁掉所有索尼软件的副本及其组成部分。
通知和协助。如果您获悉以下与索尼软件有关的违反所有权或版权的非法使用，您应合理地通知和帮助索尼。该通知可以直接发给产品附带保修卡上所记载的索尼技术响应中心，或发给索尼网站上的客户服务链接。

版权
索尼软件（包括但不限于索尼软件中的任何图像、照片、动画、视频、音频、音乐、文本和“applets”）以及索尼软件任何副本的全部所有权和版权都归索尼及其供应商所有。索尼保留本EULA下未明确授权的所有权利。

高危险行为
索尼软件不是容错的，它不是为在危险环境下要求无故障性能的联机控制设备而设计、制造、使用或转售的，例如在核设施、飞机导航或通讯系统、空中交通控制、直接维持生命的机器或武器系统等中的工作，在上述设备或系统中，索尼软件的失效会导致死亡、人身伤害或严重的有形损失或环境损害（“高危险行为”）。索尼和它的供应商都明确否认有任何相关的保证索尼软件适合高危险行为的明示或暗示。

有限担保
CD-ROM介质的有限担保。索尼及其供应商担保：从交付给您之日算起的90天内，在正常使用情况下，包含索尼软件的CD-ROM介质不会有材料和工艺方面的缺陷。本有限担保只给予获得原始许可的您。索尼及其供应商的全部责任以及您的唯一补偿是更换不符合索尼有限担保的CD-ROM介质，前提是您在将CD-ROM介质归还给索尼的同时，还须提供销售票据形式的购买证据（证明CD-ROM介质是在上述保证期内的证据）。索尼及其供应商不负责更换因事故、滥用或使用不当而损坏的光盘。任何有关CD-ROM介质的暗示担保（包括适销性和适合特殊用途的暗示担保）都限于从交付日期算起的90天之内。

索尼软件担保的免责条款
您清楚地知道并同意您独自承担使用索尼软件的全部风险。索尼以“原样”提供索尼软件，不作任何担保，索尼、索尼的供应商和索尼的许可人（在下文中，索尼、索尼的供应商和索尼的许可人统称为“索尼”）明确排除所有明示或暗示的担保，包括但不限于适销性和适用于特殊用途的暗示担保。索尼不保证索尼软件中所包含的功能可以满足您的要求，或保证索尼软件的会被纠正。另外，就软件的正确性、精确性、可靠性或其他方面而言，索尼不保证或不做任何有关索尼软件的使用或软件的使用结果的陈述。索尼或索尼授权的代表的任何口头的、或书面的信息或建议并不成立一项担保，或以任何方式增加此担保的范围。如果索尼软件被证明有缺陷，您（而不是索尼或索尼授权的代表）应当承担维修、修理或补救所需的全部费用。某些国家或地区不允许排除暗示担保，因此上述的免责条款可能对您不适用。

责任限制
在下文中，索尼、索尼的供应商和索尼的许可人统称为“索尼”，索尼对因违反任何明示或暗示的担保、违反合同、过失、严格赔偿责任或任何其他与索尼软件有关的法理而引起的偶然或结果性的损害概不负责。这些损坏包括（但不限于）利润的损失、收入的损失、数据丢失、产品或任何相关设备无法使用、停工和用户的时间损失等，即使索尼已经被告知这些损坏的可能性。在任何情况下，本EULA规定下索尼的全部责任限于您实际支付并分配给索尼软件的金额。

版权
您同意遵守所有与您使用的索尼便携设备和索尼软件有关的适用的版权保护法。除本EULA中提供的条款外，索尼公司和/或其关联企业可能会采取适当的措施，保护索尼软件中所使用的内容的版权。索尼公司保留根据自己的判断对本EULA做出修改的权利，并在索尼网站或采取其他适当的措施表明这种修改。

如果您不同意将要进行修改的条款（索尼将在该条款生效前通知您），您必须将索尼软件、索尼便携设备和其他在购买时包装内的材料，连同从索尼网站上获得的其他软件一起退还给索尼，以获取一定比例的偿还。如果您在收到通知后继续使用索尼软件，则被视为您同意该EULA修正条款的制约。

独立
如果本EULA的任何部分无效或不能执行，其他部分将继续有效。

如果您对本EULA或本有限担保有疑问，您可以按照印在产品保修卡上的指定联系地址写信给索尼技术响应中心，与索尼或其关联企业联系。

索尼公司1999-2006年版权所有。
